“神华”轮2012年2月24日航修项目密封报价须知
现神华黄骅港务公司对“神华”轮2012年2月24日航修项目进行港务公司自主密封比价，请具有相关资质的厂家参与报价：

1. 项目名称：“神华”轮2012年2月24日航修项目 。                       

2. 项目内容：详见附件：“神华”轮2012年2月24日航修项目报价表。
3. 资质要求：具备独立的法人资格；注册资金不少于 100 万元人民币；具备中华人民共和国船级社认可的修船资质以及质量体系认证；投标人的营业执照（复印件）；法人代表授权证书；法人身份证复印件及联系方式。

4. 施工要求：施工地点是神华黄骅港务公司工作船码头及船舶，项目施工过程中所需的工属具、仪器仪表、车辆、施工人员的劳保用品和食宿等全部由承揽方自行解决，现场施工所需的水、电费用由承揽方负责。
5. 密封报价：采用密封报价形式，比价文件密封并加盖公章在规定时间递交设备维修保障中心。比价文件内附加盖公章和签字的密封报价函、施工方案、分项报价表、资质证明文件等相关文件。
6. 比价文件递达截止时间：2012年3月5日14：30时。

7. 比价时间：2012年3月5日14：30时。

8. 比价地点：神华黄骅港务公司设备维修保障中心会议室。

9. 承办部门：设备维修保障中心（电话：0317-5388295   联系人：许芝芳）

10. 监督部门：纪检监察，举报电话：0317-5388616。

11. 比价因素：价格、施工方案、工期、售后服务承诺等。

12. 通讯地址：河北沧州渤海新区神华黄骅港务公司 设备维修保障中心  

联 系 人：  刘劲松 许芝芳             邮政编码： 061113   

电　　话： 0317-5388296、5388295      传　　真： 0317-5388299

报价资料的详细要求见以下附件：

附件一  报价表
附件二  技术协议

附件一  报价表

本次报价以项目分项的报价为准，报价单请务必详实，至少包括以下内容，并加盖公司公章。

	序号
	项目名称
	工程摘要
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	左右两个耙头部件磨损、修理
	1）活动罩转轴及轴套磨损，换新转轴及轴套（船供备件）：φ119×171mm×4套，φ119×348mm×2套； 
	
	
	

	
	
	2）活动罩中轴侧边板磨损严重，覆板补焊，板材材料16Mn,750×650×16mm×8块；
	
	
	

	
	
	3）换新齿座10个（船供备件）；
	
	
	

	
	
	4）菱形防磨块脱落，换新4块（船供备件）；
	
	
	

	
	
	5）内六角螺栓M36×180mm×48根松动，紧固（需吊起耙头，耙头重量15吨）；
	
	
	

	
	
	6）右耙活动罩拉杆轴端封板开焊，补焊2处。
	
	
	

	2
	左耙高压冲水连接软管换新
	左耙高压冲水连接软管开裂，换新胶管DN380×5800mm×1根（船供备件）。
	
	
	

	3
	左右耙高压冲水吸入管口胶圈换新
	左右耙高压冲水吸入管口胶圈，换新φ380×1200mm×2根（船供备件）。
	
	
	

	4
	左右耙管耙中钢丝绳更换
	左右耙管耙中钢丝绳更换φ52×9300mm×2根（船供备件）。
	
	
	

	5
	右舷主甲板栏杆断裂。
	断裂处电焊5处。
	
	
	

	6
	耙头坐墩与甲板连接处开焊
	补焊。钢板尺寸：5000×600×20mm×2块。
	
	
	

	7
	船尾耙头备件柜门折页开焊
	修理。
	
	
	

	8
	泥舱上闸阀透气管打孔8个
	透气管φ120×4根×2个孔/根。
	
	
	

	9
	右主机机带滑油泵排出管DN150连接法兰加工换新垫片
	右主机机带滑油泵排出管DN150连接法兰过盈量过大，该机带滑油泵振动严重，容易断丝跑油。需将滑油泵排出管法兰螺栓松开、测量两法兰间隙，加工一合适厚度铁垫，放于两法兰之间，铁垫片上下密封使用O型圈。
	
	
	

	10
	轻重油分油机燃油供给泵吸入滤芯铜网换新
	轻重油分油机燃油供给泵吸入滤芯150×200mm的铜网损坏。更换铜网并焊接牢固；测量该滤芯尺寸，制作2个备件供船。
	
	
	

	11
	1#主液压泵电机缺相烧损修理
	1）电机出舱，进车间拆装检查； 
	
	
	

	
	
	2）检查内部绕组及部件，分析判断故障原因；
	
	
	

	
	
	3）损坏绕组重缠，浸漆，烘干，绝缘达到标准后装复；
	
	
	

	
	
	4）接触器检查，换新（厂供备件）。
	
	
	

	12
	1#高压冲水泵变频器过流报警，内部输出模块击穿，无法正常启动。
	1) 需聘请Vacon变频器生产商的专业服务工程师进行检测故障原因，并修复（所需模块或其他部件厂供）（变频器型号：Vacon，  710CXC4H9N0H0，序列号：4303821）。本项报价包括除了以下各项备件费外检查维修的服务费、差旅费、食宿费、税金等所有费用
	
	
	

	
	
	2) VDR板60CB00080
	
	
	

	
	
	3) 整流桥60CP01268
	
	
	

	
	
	4) IGBT板60CP01335
	
	
	

	
	
	5) 辅助功率板 60CB00110
	
	
	

	
	
	6) 熔断器60CP01193
	
	
	

	
	
	7) 主机功率板60CB00055
	
	
	

	
	
	8) 主、辅机光纤板60CB00104 
	
	
	

	
	
	9) 主、辅机扩展板60CB00103 
	
	
	

	
	
	10) 显示面板 60CXPAN 
	
	
	

	
	
	11) 电流感应器60CP0180
	
	
	

	
	
	12) 风机60CP01187
	
	
	

	
	
	注：2）至12）项所列备件只需报单价。最终按实际使用的数量进行结算。
	
	
	

	合计
	（小写）        （大写）


说明：1.本次最终项目施工工作量以黄骅港设备维修保障中心、船务管理中心和承揽方三方确认为准；2.第12项第2）-12）小项中实际使用备件数量超出单件部分由设备维修保障中心、船务管理中心和承揽方三方确认后以追加项目费用结算。3.结算方式为银行转账。

附件二：

“神华”轮2012年2月24日航修项目技术协议书

1． 总体说明及要求

1． 1  所涉及到的原系统各参数需根据黄骅港现场实际情况，并以现场实际参数为准，此部分资料由报价方自行对现场进行测量取得，由于资料不详或偏差而产生的数据问题由报价方负责。

1． 2  本系统设备由于长年在现场环境恶劣、海水腐蚀大的条件下工作，所以要保证设备的使用寿命。

2． 承揽范围

2． 1  “神华”轮2012年2月24日航修项目                                       

2． 2  项目执行中所涉及的，但协议中未能考虑到的附属材料

2． 3  全部设备的售后服务

3． 详细供货范围及技术要求

3. 1  详细供货范围

   在项目施工过程中，改造、更新和维修需用的所有设备、配件和辅材等均由报价方提供。

3. 2  施工方案及过程控制和施工安全
    厂家依据报价表中的项目要求和现场勘查的结果，提供详细的施工组织方案；

在每项工作开始和终结及含有隐蔽工程的工作结束时，均应通知用户负责人进行现场确认和验收。

签订承修合同的同时，双方需签署神华黄骅港务有限责任公司关于安全、健康、环保和文明生产的施工安全协议，并严格执行。
4.  项目验收

承揽单位在设备维修完毕后经过1周的试运行并且试运行效果达到技术协议要求后，用户根据系统的实际运行情况和承揽单位提出的书面验收申请组织相关部门进行验收。如果由于承揽单位的原因造成设备运行不稳定或不能满足用户技术、使用要求时，用户有权不给予验收，直至达到要求。

5.  质量保证及服务承诺

（1）凡在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，由承揽单位负责处理，实行包修、包换、包退直至产品符合质量要求，承揽单位承担修理、调换、退货发生的一切费用和用户的直接经济损失。
（2）质保期限：更新项目为项目验收后12个月，维修项目中固定部件为项目验收后6个月，活动部件为项目验收后3个月。
（3）协议规定服务项目，工程交付后在保修期内出现了问题，在接到用户通知后1天内赶到现场，无偿进行返修或返工。
（4）工程交付后，主动向用户介绍有关设备使用注意事项及保养方法，征求用户意见，发现问题及时解决。
6.  付款结算

结算方式为银行转账，最终工程量以黄骅港设备维修保障中心、船务管理中心和承揽方三方确认为准。项目验收合格后1个月内支付合同总价的95%，余款5%为质量保证金，项目验收合格后6个月付清余款，但不支付利息。

甲方：                                            乙方：

神华黄骅港务有限责任公司                          

盖章                                              盖章

签订时间：   年   月   日

