“神华拖1、2、3、6、7”轮、“神华”轮20120309零修项目密封报价须知
现神华黄骅港务公司对“神华拖1、2、3、6、7”轮、“神华”轮20120309零修项目进行港务公司自主密封比价，请具有相关资质的厂家参与报价：

1. 项目名称：“神华拖1、2、3、6、7”轮、“神华”轮20120309零修项目（6个单船项目）。                       

2. 项目内容：详见附件：“神华拖1、2、3、6、7”轮、“神华”轮20120309零修项目报价表。
3. 资质要求：具备独立的法人资格；注册资金不少于 100 万元人民币；具备中华人民共和国船级社认可的修船资质以及质量体系认证；投标人的营业执照（复印件）；法人代表授权证书；法人身份证复印件及联系方式。（6个项目可以附一份资质证明文件）
4. 施工要求：施工地点是神华黄骅港务公司工作船码头及船舶，项目施工过程中所需的工属具、仪器仪表、车辆、施工人员的劳保用品和食宿等全部由承揽方自行解决，现场施工所需的水、电费用由承揽方负责。
5. 密封报价：采用密封报价形式，比价文件密封并加盖公章在规定时间递交设备维修保障中心。比价文件内附加盖公章和签字的密封报价函、施工方案、分项报价表（必须按单船分项报价）、资质证明文件等相关文件。
6. 比价文件递达截止时间：2012年3月14日14：30时。

7. 比价时间：2012年3月14日14：30时。

8. 比价地点：神华黄骅港务公司设备维修保障中心会议室。

9. 承办部门：设备维修保障中心（电话：0317-5388295   联系人：许芝芳）

10. 监督部门：纪检监察，举报电话：0317-5388616。

11. 比价因素：价格、施工方案、工期、售后服务承诺等。

12. 通讯地址：河北沧州渤海新区神华黄骅港务公司 设备维修保障中心  

联 系 人：  刘劲松 许芝芳             邮政编码： 061113   

电　　话： 0317-5388296、5388295      传　　真： 0317-5388299

报价资料的详细要求见以下附件：

附件一  报价表
附件二  修船合同
附件一  报价表（神华拖1轮）

本次报价以项目分项的报价为准，报价单请务必详实，至少包括以下内容，并加盖公司公章。

	序号
	项目名称
	工程摘要
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	神华拖1轮绞缆机刹车杆支撑立柱转动位置磨损修理。
	绞缆机刹车杆支撑立柱转动位置因磨损间隙过大，使用绞缆机时有冲击现象。按原样制作立柱并换新，调整相关组件；材料厂供：约需δ25×800×160mm×1块、δ20×600×200mm×2块钢板焊接成型、机加工恢复与销轴配合间隙。
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	（小写）        （大写）


说明：本次最终项目施工工作量以黄骅港设备部、船务管理中心和承揽方三方确认为准。结算方式为银行转账。

附件一  报价表（神华拖2轮）

本次报价以项目分项的报价为准，报价单请务必详实，至少包括以下内容，并加盖公司公章。

	序号
	项目名称
	工程摘要
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	神华拖2轮左主机至左舵桨传动轴2道中间轴承在高速运转时高温，轴承外圈与轴承座有相对运动。
	1）轴线检测、校正，视情况进行调整； 
	
	
	

	
	
	2）2道中间轴承的轴短节与高弹连接法兰和万向节脱开、拆出轴承座和中间轴承；
	
	
	

	
	
	3）测量轴承间隙查明轴承高温和轴承外圈跟转的原因；
	
	
	

	
	
	4）根据需要换新轴承和轴承座（轴承和轴承座备件船供；调整垫片及密封等附件厂供）。
	
	
	

	2
	神华拖2轮电缆卷筒因海水腐蚀锈蚀严重，割除。
	电缆卷筒因海水腐蚀锈蚀严重，已无使用和修复价值。割除电缆卷筒底座，在电工间外舱壁焊接φ20圆钢×约2000mm，并焊接挂钩3只（材料厂供）。
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	（小写）        （大写）


说明：本次最终项目施工工作量以黄骅港设备部、船务管理中心和承揽方三方确认为准。结算方式为银行转账。

附件一  报价表（神华拖3轮）

本次报价以项目分项的报价为准，报价单请务必详实，至少包括以下内容，并加盖公司公章。

	序号
	项目名称
	工程摘要
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	组合锚机底座挡板变形，校正。
	组合锚机底座挡板变形，范围约δ10×500×300mm。需电气焊就地校正。
	
	
	

	2
	靠帮地令焊接固定、靠帮链调整
	靠帮地令开焊、脱落致使靠帮链脱开。3只靠帮的地令焊接固定、靠帮链调整3根。
	
	
	

	3
	左右主机空冷器调温阀活络、新制手柄。
	左右主机空冷器调温阀共2只，因海水腐蚀卡死。需：1）2只调温阀活络；2）2只调温阀手柄新制。
	
	
	

	4
	燃油日用柜人孔道门渗漏，换垫
	燃油日用柜人孔道门垫失效渗漏。拆装道门、换新道门垫（厂供材料：耐油橡胶板约1平方米）。
	
	
	

	5
	消防泵至压载舱海水管系阀门换新
	消防泵至压载舱海水管系阀门DN65铸钢截止阀2只因海水腐蚀而失效，需换新（船供阀门）。
	
	
	

	6
	神华拖3轮电缆卷筒因海水腐蚀锈蚀严重，割除。
	电缆卷筒因海水腐蚀锈蚀严重，已无使用和修复价值。割除电缆卷筒底座，在电工间外舱壁焊接φ20圆钢×约2000mm，并焊接挂钩3只（材料厂供）。
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	（小写）        （大写）


说明：本次最终项目施工工作量以黄骅港设备部、船务管理中心和承揽方三方确认为准。结算方式为银行转账。

附件一  报价表（神华拖6轮）

本次报价以项目分项的报价为准，报价单请务必详实，至少包括以下内容，并加盖公司公章。

	序号
	项目名称
	工程摘要
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	船艏右舷铸胶靠帮及靠帮托变形损坏。
	1）气焊切割固定轮胎靠帮和铸胶靠帮的链条，拆下轮胎靠帮和铸胶靠帮： 
	
	
	

	
	
	2）切割掉变形损坏的钢质靠帮托，新制δ8×R200×L1800mm的半圆型靠帮托并焊妥；
	
	
	

	
	
	3）安装新铸胶靠帮φ400×4000mm×1根，安装拆下的轮胎靠帮约4个。（铸胶靠帮、链条船供；靠帮托材料及链条连接件厂供）。
	
	
	

	合计
	（小写）        （大写）


说明：本次最终项目施工工作量以黄骅港设备部、船务管理中心和承揽方三方确认为准。结算方式为银行转账。

附件一  报价表（神华拖7轮）

本次报价以项目分项的报价为准，报价单请务必详实，至少包括以下内容，并加盖公司公章。

	序号
	项目名称
	工程摘要
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	右主机NO.5缸敲缸，拆检和更换高压油泵及出油阀。
	右主机（主机型号：洋马6N260M-BV）NO.5缸高压油泵出油阀磨损，敲缸。更换高压油泵总成一台，调试试车；拆检更换下来的高压油泵，更换出油阀总成。（备件船供）
	
	
	

	2
	蓄电池充电机合闸后自动跳闸，修理。
	蓄电池充电机（型号：KCA-1；输入电压：AC380V，输出电压：DC24V；生产厂家：华东船舶工业学院工厂）合闸后自动跳闸。检查并更换充电机内部损坏电器元件（厂供），修复。
	
	
	

	3
	机舱监控室空调启动时控制部分烧保险，修理。
	机舱监控室空调（型号：CLD-8A；生产厂家：江苏泰兴动力机械厂）送点启动时控制部分保险丝即烧毁。检查空调控制部分，更换损坏元件（厂供）并修复。
	
	
	

	4
	空调系统冷却海水管换新。
	空调系统冷却海水管锈蚀、漏水。换新热浸锌管φ76×1000mm×1根，φ34×600mm×1根（管子厂供）。
	
	
	

	5
	压载泵解体、更换机械密封
	压载泵（型号：85CW-Z）漏水。解体、清洁、检查压载泵,更换机械密封一套（厂供）。
	
	
	

	合计
	（小写）        （大写）


说明：本次最终项目施工工作量以黄骅港设备部、船务管理中心和承揽方三方确认为准。结算方式为银行转账。

附件一  报价表（神华轮）

本次报价以项目分项的报价为准，报价单请务必详实，至少包括以下内容，并加盖公司公章。

	序号
	项目名称
	工程摘要
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	3#、4#重油舱无法装油和驳油，拆检装舱阀和出舱阀。
	3#、4#重油舱无法装油和驳油。需：拆检DN150装舱阀4个（连在一起）和DN150出舱阀4个（连在一起），更换橡胶阀口（厂供橡胶阀口8个）。
	
	
	

	2
	三角舱内φ550主海水管9个法兰的连接螺栓并紧固。
	三角舱内φ550主海水管最后一道法兰缝隙冒水，检查发现为24条M22螺栓松动，船员紧固螺栓，漏水暂时消除。要求修船厂家人员进入三角舱内部（三角舱内可能有残油，施工时需通风或对施工人员进行保护）检查其余9个法兰的连接螺栓并紧固，共计M22螺栓约9×24=216条。
	
	
	

	3
	左右耙头连接法兰耳板、活动罩拉杆修理
	1）连接法兰耳板开裂。需打坡口并高强度焊条补焊。
	
	
	

	
	
	2）活动罩拉杆出现裂纹，临时打坡口补焊；现场测绘尺寸按原样加工两个拉杆并换新。
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	（小写）        （大写）


说明：本次最终项目施工工作量以黄骅港设备部、船务管理中心和承揽方三方确认为准。结算方式为银行转账。

附件二：

修船合同

委托方：神华黄骅港务有限责任公司

承修方：

签订地点：河北省沧州市

委托方委托承修方修理“   ”轮            项目，经双方协商一致，签订本合同，共同信守。

第一条：工程内容

承修方根据委托方提出的《报价单》（本合同附件），经双方勘验核对签字后，作为该船修理工程范围的依据。

第二条：工程追加
该船修理如遇有追加工程项目：首先需船舶和船务管理中心机务人员书面确认，承修方进行预报价，由设备维修保障中心同意后方可实施。

第三条：工程款项
1.该船修理费：

	序号
	船名
	费用（人民币元）

	
	
	

	
	
	

	
	合计
	


2.该船修理工程完工后，按照实际修理项目结算费用，委托方在收到承修方有效的全额商业发票后30个银行工作日内，以电汇方式支付95%的修理费。

4.该船修船质量保证期满，委托方在收到承修方有效的进度款收据后30个银行工作日内，以电汇方式支付剩余5%的实际修理费。

第四条：工程期限
“  ”轮       项目修理期限在本合同生效后的    天内完成。
第五条：工程验收
1.承修方按照《海船系泊及航行试验通则 GB/T3471-1995》的要求编制试验或试航大纲，经委托方审查同意后，按照试验或试航大纲进行试验或试航，并做好相应记录。

2.试验或试航结果要满足CCS规范和产品生产商的要求。

3.修理完工后，承修方编写《船舶修理完工单》，由船舶和船务管理中心机务人员签字验收。

第六条：质量保证
1.承修方对所修理的工程质量负责。该船修理工程的质量保证期为: 更新项目为十二个月，维修项目中固定部件质量保证期六个月，运动部件质量保证期三个月，质量保证期自双方签署《船舶修理完工书》之日起算。

2.在质量保证期内，如果该船发生与本次修船项目相关的故障或缺陷，承修方应在接到委托方书面通知后24小时内派人到船修复。故障修复后，经双方判定属承修方修理质量问题，则所发生的费用由承修方承担。

第七条：安全工作
1.签订本协议的同时，双方签署神华黄骅港务有限责任公司关于安全、健康、环保和文明生产的施工安全协议，并严格执行。

2.修船期间，承修方必须严格执行中华人民共和国交通部、公安部和中国船舶工业总公司联合发布的《船舶修理防火防爆管理规定》。

3.修船期间，承修方必须严格遵守有关船舶安全管理规定，和船员一起做好安全保卫工作。

第八条：其它条款
1.除重要机械部分、尾轴和推进器外，本次修船施工中拆下的废旧料，均应由承修方处理。

2.未经委托方授权代表同意，承修方不得将修理工程的部分或全部内容转包给第三方。

3.本次修船期间，承修方如需借用该船有关图纸和技术资料，应以书面形式向委托方提出，并不得泄露给第三方，否则应承担由此引发的一切法律责任。

4.本次修船期间，如遇不可抗力事件，承修方应以书面方式通知委托方，并通过双方友好协商，合理调整工期。

第九条：违约责任
1.如果因承修方原因，该船不能按照合同约定的工期交船，则承修方应（按预算修理费1%/天）向委托方支付滞修费,但其最高金额不得超过该船预算修理费的5%，所发生的滞修费在该船实际修理费中扣除。

2.如果委托方未按合同规定的期限支付工程款项，则委托方应（按该船应付款项的0.5%/天）向承修方支付滞纳金。

第十条：争议解决
1.在本合同执行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。

2.若双方经过协商不能达成一致，则任何一方均有权向天津海事法院起诉。

第十一条：其它事项
1.本合同经双方法定代表签字、签章后生效。

2.本合同未尽事宜由双方另行协商解决。

3.本合同正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。副本一式两份，双方各执一份。

委托方：                              承修方：

神华黄骅港务有限责任公司              
授权代表：                            授权代表：                   
开户银行：                            开户银行：                   

帐号：                                帐号：                       

邮政编码：                            邮政编码：                   

                2012年   月   日                 2012年   月    日
