附件一：

生产二部CD8定位车制动器改造技术协议书

1． 总体说明及要求

1． 1  所涉及到的原系统各参数需根据黄骅港现场实际情况，并以现场实际参数为准，此部分资料由报价方自行对现场进行测量取得，由于资料不详或偏差而产生的数据问题由报价方负责。

1． 2  本系统设备由于长年在现场环境恶劣、盐碱度高、湿度大的条件下工作，所以要保证设备的使用寿命。
1． 3  现场CD8定位车制动器为机械关闭，电液打开。改造后，仍使用原系统的制动器执行机构，仍采用机械关闭，但是需设计液压缸，使制动器采用液压打开。
2． 承揽范围

2． 1  生产二部CD8定位车制动器改造(1套)                                       

2． 2  项目执行中所涉及的，但协议中未能考虑到的附属材料

2． 3  全部设备的售后服务

3． 详细供货范围及技术要求

3. 1  详细供货范围

    本次改造中涉及的所有设备及附件均由承揽方提供，用户负责提供电源接口、制动夹及配合承揽方进行电气接线和程序修改。
    提供优化后的设计方案，现场施工的计划进度及方案。
    承揽方应提供本次改造中涉及的所有图纸及资料，要求2份纸版和2份电子版，其中电子版资料要求采用AutoCAD 2004（DWG）格式和Word 2003格式。
3. 2  设计方案及技术要求
（1）液压原理图
[image: image1.png]=3

—

KB

—~ A A 4WE10D10B/ 4G24NZEL
MHQ1-L10/20-H
160
0-16npa
®
rroeme &

DAL0-1-50/160 "

TEID24

D o ~200-50)

aquar X_411-200

QU-N252308DP ?ﬁ DEDEBP /100
!
RVPE
2200
& CBT-E310
55

Ir-do-100-]

TVE-200T





（2）方案说明
承揽方应提供一套完整的液压系统，包括必需的电机、泵、阀、过滤器、油箱、连接管路等。液压系统应无泄漏，所有元件和管路应安装牢固，不受振动影响。应设置油箱液位计，并提供适合的低液位开关以便通知司机添加油液。应设置油箱温度开关自动控制油箱油温。过滤器应有内部旁路阀，并同时带有机械及电气发讯装置。油箱上应设置带过滤器的呼吸器。油箱内应设有足够功率的浸入式加热器，加热器应设置在一个干燥的空间中，避免与油液直接接触。若必要，还应提供一个液压油冷却器。
原有定位车制动器为SIBRE公司的电液制动器。CD8定位车由8个制动器制动，其单个制动力矩为500-1000Nm（可调整，但应根据实际情况由承揽方自行测量），要求制动器执行机构采用液压缸驱动代替原有的电液驱动，并应带有手动打开功能，其内部密封件采用进口件品牌。建议此次改造采用双作用液压缸,当采用单作用液压缸时，其无杆腔为避免进入空气及粉尘且防止内泄造成的油液溢出,要求加装回油路，直接通油箱。

液压系统中所有液压元件及电机均可采用国产液压元件，其中液压阀性能不低于北京华德品牌的产品，蓄能器性能不低于奥莱尔品牌的产品，液压附件性能不低于黎明品牌的产品。（每套系统主要产品型号见下表）液压油箱、管路及接头均采用316L不锈钢材质。油箱护罩采用304不锈钢材质。
	序号
	名称
	规格型号
	数量

	1
	双作用油缸
	63/25×25
	8

	2
	泵
	CBT-E310
	1

	3
	电机
	2.2KW、4P、B5
	1

	4
	单向阀
	RVP8
	1

	5
	溢流阀
	DBDH6P/100
	1

	6
	卸荷溢流阀
	DA10-1-30/160
	1

	7
	电磁换向阀
	4WE10D10B/AG24NZ5L
	1

	8
	叠加双向节流阀
	Z2FS6
	1

	9
	蓄能器
	NXQ1-L10/H
	1

	10
	压力传感器
	JT-02-200
	1

	11
	压力表总成
	Y～60,  0～16Mpa
	1

	12
	压力管路滤油器
	QV-H25×30BDP
	1

	13
	吸油滤器
	WV-40-100-J
	1

	14
	空气滤器
	QVQ1
	1

	15
	液位控制继电器
	YKJD24-200-50
	1

	16
	温度控制继电器
	WSSX-200
	1

	17
	其它附件
	
	若干


以上设计方案和元件选型仅供参考，承揽方应根据黄骅港现场实际情况进行方案的细化设计或优化，包括系统元件选型、蓄能器大小选型计算、系统发热验算等。
4.  项目验收
改造完成后，制动器必须能在3秒内打开，在1秒之内关闭。承揽单位在设备改造完毕后经过1个月的试运行并且试运行效果达到使用要求后，用户根据系统的实际运行情况和承揽单位提出的书面验收申请组织相关部门进行验收。如果由于承揽单位的原因造成设备运行不稳定或不能满足用户技术、使用要求时，用户有权不给予验收，直至达到要求。
5.  质量保证及服务承诺
    1. 凡在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，由承揽单位负责处理，实行包修、包换、包退直至产品符合质量要求，承揽单位承担修理、调换、退货发生的一切费用和用户的直接经济损失。
2.质保期限为项目验收后12个月。
3.协议规定服务项目，工程交付后在保修期内出现了问题，在接到用户通知后1天内赶到现场，无偿进行返修或返工。

4.工程交付后，主动向用户介绍有关设备使用注意事项及保养方法，征求用户意见，发现问题及时解决。
6.  付款结算
结算方式为银行转账。项目验收合格后1个月内支付合同总价的90%，余款10%为质量保证金，项目验收合格后12个月付清余款，但不支付利息。
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