“神华拖1、2、3、5、6”轮、“神华引1”轮、“神华”轮
20120516零修项目密封报价须知
现神华黄骅港务公司对“神华拖1、2、3、5、6”轮、“神华引1”轮、“神华”轮20120516零修项目进行港务公司自主密封比价，请具有相关资质的厂家参与报价：

1. 项目名称：“神华拖1、2、3、5、6”轮、“神华引1”轮、“神华”轮20120516零修项目（7个单船项目）。                       

2. 项目内容：详见附件：“神华拖1、2、3、5、6”轮、“神华引1”轮、“神华”轮20120516零修项目报价表。
3. 资质要求：具备独立的法人资格；注册资金不少于 100 万元人民币；具备中华人民共和国船级社认可的修船资质以及质量体系认证；投标人的营业执照（复印件）；法人代表授权证书；法人身份证复印件及联系方式。（7个项目可以附一份资质证明文件）
4. 施工要求：施工地点是神华黄骅港务公司工作船码头及船舶，项目施工过程中所需的工属具、仪器仪表、车辆、施工人员的劳保用品和食宿等全部由承揽方自行解决，现场施工所需的水、电费用由承揽方负责。
5. 密封报价：采用密封报价形式，比价文件密封并加盖公章在规定时间递交设备维修保障中心。比价文件内附加盖公章和签字的密封报价函、施工方案、分项报价表（必须按单船分项报价）、资质证明文件等相关文件。
6. 比价文件递达截止时间：2012年5月21日14：30时。

7. 比价时间：2012年5月21日14：30时。

8. 比价地点：神华黄骅港务公司设备维修保障中心会议室。

9. 承办部门：设备维修保障中心（电话：0317-5388295   联系人：许芝芳）

10. 监督部门：纪检监察，举报电话：0317-5388616。

11. 比价因素：价格、施工方案、工期、售后服务承诺等。

12. 通讯地址：河北沧州渤海新区神华黄骅港务公司 设备维修保障中心  

联 系 人：  刘劲松 许芝芳             邮政编码： 061113   

电　　话： 0317-5388296、5388295      传　　真： 0317-5388299

报价资料的详细要求见以下附件：

附件一  报价表
附件二  修船合同
附件一  报价表（神华拖1轮）

本次报价以项目分项的报价为准，报价单请务必详实，至少包括以下内容，并加盖公司公章。

	序号
	项目名称
	工程摘要
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	2只轮胎靠帮破损，修理。
	1）2只轮胎靠帮调头或换新，1根链条调整；
	
	
	

	
	
	2）链条视情况调整、换新（要求现场勘验工程）（轮胎、链条、卸扣船供）。
	
	
	

	2
	甲板绞缆机2台，转动不灵活。
	换新轴承4只（轴承厂供，规格约：内径45mm、外径85 mm、宽23 mm）。
	
	
	

	3
	对外消防主炮，因执行机构腐蚀、磨损、卡阻，致仰俯不灵活。
	1）测量执行机构配合间隙，确定故障原因；
	
	
	

	
	
	2）视情况定做传动件，并换新（要求现场勘验工程。备件厂供。高空作业。）
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	（小写）        （大写）


说明：本次最终项目施工工作量以黄骅港设备部、船务管理中心和承揽方三方确认为准。结算方式为银行转账。

附件一  报价表（神华拖2轮）

本次报价以项目分项的报价为准，报价单请务必详实，至少包括以下内容，并加盖公司公章。

	序号
	项目名称
	工程摘要
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	组合绞缆机，带驱动齿轮的半轴与主轴连接螺栓因受力不均匀部分折断脱落。 
	1）带驱动齿轮半轴与主轴脱开；
	
	
	

	
	
	2）螺丝孔内断丝取出，传动键换新、键槽修复；
	
	
	

	
	
	3）新制不锈钢螺杆约M16×120mm×6根，M16不锈钢螺母12个，装复、试验。（要求现场勘验工程。备件厂供）
	
	
	

	2
	主机燃油滤器放气管断裂。 
	1）拆下放气管，焊接紫铜管φ7×长约500mm×1根；
	
	
	

	
	
	2）装复。（要求现场勘验工程。备件厂供）
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	（小写）        （大写）


说明：本次最终项目施工工作量以黄骅港设备部、船务管理中心和承揽方三方确认为准。结算方式为银行转账。

附件一  报价表（神华拖3轮）

本次报价以项目分项的报价为准，报价单请务必详实，至少包括以下内容，并加盖公司公章。

	序号
	项目名称
	工程摘要
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	生活海水泵腐蚀磨损无法使用。
	1）更换海水泵总成1台（15CWX-2型离心旋涡泵，船供）；
	
	
	

	
	
	2）换新吸入管和排出管：DN40×300mm×1根；DN40×400mm×1根；DN40×100mm×1根（海水管要求：不锈钢材质，厂供）；
	
	
	

	
	
	3）换新阀门一只（船供）：DN40直角截止止回阀。（要求现场勘验工程。）
	
	
	

	2
	机舱天窗锈蚀漏水。
	1）割除2扇活动天窗的钢板，重新敷板焊接（材料厂供：δ6×1000×700 mm×2块）；
	
	
	

	
	
	2）打磨光顺，除锈油漆2度底漆、2度面漆。（要求现场勘验工程。）
	
	
	

	3
	靠帮破损、修理。
	1）船首4只轮胎靠帮换新；
	
	
	

	
	
	2）链条视情况调整、换新（要求现场勘验工程）（轮胎、链条、卸扣船供）；
	
	
	

	
	
	3）脱落护板割除6块；
	
	
	

	
	
	4）左前侧双靠帮链条调整；
	
	
	

	
	
	5）左前侧铸胶靠帮芯脱出，复位、链条调整。
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	（小写）        （大写）


说明：本次最终项目施工工作量以黄骅港设备部、船务管理中心和承揽方三方确认为准。结算方式为银行转账。

附件一  报价表（神华拖5轮）

本次报价以项目分项的报价为准，报价单请务必详实，至少包括以下内容，并加盖公司公章。

	序号
	项目名称
	工程摘要
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	1#发电机报警控制板（型号：CU2500）上：1）显示“模拟传感错误”；2）滑油压力不显示数值。
	1）检查并修复AUTO-MASKIN RK-60控制板。
	
	
	

	2
	主机膨胀水箱底部锈蚀严重。
	膨胀水箱底部覆板、修理，厂供钢板：δ8×1100×800 mm×1块。
	
	
	

	3
	监控室空调（型号：CLD-8A）控制系统老化，压缩机不启动，无法制冷。
	1）检测控制系统，更换压力控制器（型号：丹弗斯61B5或替代产品）1个，并供船备件1个；
	
	
	

	
	
	2）补充制冷剂。（压力控制器及制冷剂，厂供）
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	（小写）        （大写）


说明：本次最终项目施工工作量以黄骅港设备部、船务管理中心和承揽方三方确认为准。结算方式为银行转账。

附件一  报价表（神华拖6轮）

本次报价以项目分项的报价为准，报价单请务必详实，至少包括以下内容，并加盖公司公章。

	序号
	项目名称
	工程摘要
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	甲板附属设施修理： 
	1）锚机刹车带支架变形，钢板约400×200mm，电气焊修复；
	
	
	

	
	
	2）主甲板梯子踏板腐蚀严重，更换成钢格栅踏板（船供钢格栅踏板：590×190mm×16块。但需承修方现场加工尺寸）。
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	（小写）        （大写）


说明：本次最终项目施工工作量以黄骅港设备部、船务管理中心和承揽方三方确认为准。结算方式为银行转账。

附件一  报价表（神华引1轮）

本次报价以项目分项的报价为准，报价单请务必详实，至少包括以下内容，并加盖公司公章。

	序号
	项目名称
	工程摘要
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	2#发电机组（柴油机型号：6BT5.9-DM）正常运转时，突然无故停车。
	检测电气控制系统，并修理。所需备件厂供。
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	（小写）        （大写）


说明：本次最终项目施工工作量以黄骅港设备部、船务管理中心和承揽方三方确认为准。结算方式为银行转账。

附件一  报价表（神华轮）

本次报价以项目分项的报价为准，报价单请务必详实，至少包括以下内容，并加盖公司公章。

	序号
	项目名称
	工程摘要
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	左艉缆机液压马达（型号：IHM31-3500BD90 16MPa）一个液压缸盖胶圈损坏，漏油。
	1）脱开进回油管，将液压马达连同主动齿轮一起拆下；
	
	
	

	
	
	2）打开漏油的液压缸盖，更换胶圈（普通耐油胶圈，厂供）；
	
	
	

	
	
	3）回装、试运转。
	
	
	

	2
	1#总用泵（型号：100CLZ-7）轴封损坏，漏水。
	1）脱开电机；
	
	
	

	
	
	2）取出泵转子；
	
	
	

	
	
	3）更换机械密封（船供）和ZWZ6310轴承1个和7310推力轴承1个（轴承，厂供）；
	
	
	

	
	
	4）装复、试运转。
	
	
	

	3
	高压冲水泵串通阀（AP4，DN450）关闭不严，漏水。
	1）脱开两根4”液压管；
	
	
	

	
	
	2）拆下阀体；
	
	
	

	
	
	3）更换橡胶阀口（船供），装复后试验。
	
	
	

	4
	3台发电机电球部分（型号：Leroy Somer LSA52.2VL85-6P 1531KW）1）转子和定子脏污，主要污物为灰尘和轴承甩出来的油脂；2）3#电球电压异常波动,波动范围在200v-
400v之间，导致电网两次跳电。
	1）在不拆检电球的情况下，通过打开后盖上的滤网，进行专业清洗去污。清洗过程中不能损伤绕组及其它部件，清洗前后测绝缘，保证绝缘良好。
	
	
	

	
	
	2）3#电球励磁绕组检查；厂供并换新以下部件：R449调压板1块，ALT050KD001旋转二极管6只，18140275087压敏电阻1个；调试完毕，交船使用。
	
	
	

	5
	3台发电柴油机防爆道门共18个，胶圈损坏、轻微漏油。
	1）厂供φ93.4 mm×φ5.8mm×60个胶圈，并更换。
	
	
	

	
	
	2）厂供并更换3#原动机（型号：MAN6L21/31）喷油器针阀弹簧6套。
	
	
	

	6
	左右耙头：因挖边坡硬土质导致耙头磨损严重，高压冲水压板、垫块、齿座脱落。
	1）右耙头高压冲水压板脱落1块，回装，并换新该压板上的喷嘴（压板、喷嘴船供）；
	
	
	

	
	
	2）左右耙头弯管调节杆垫块补焊4处；
	
	
	

	
	
	3）左右耙齿齿座中间断裂共7个，割掉旧齿座、换新齿座（齿座船供）；
	
	
	

	
	
	4）右耙头菱形防磨铁脱落1块，换新；
	
	
	

	
	
	5）右耙头活动罩中间同轴本体开焊约100 mm，补焊；
	
	
	

	
	
	6）左舷主甲板栏杆补焊1处；
	
	
	

	
	
	7）右舷外排泥管支架补焊1处；
	
	
	

	
	
	8）厂供备件：白钢内六角螺栓φ16mm×50mm×20个；垫块150mm×80mm×15mm×4块。
	
	
	

	
	
	9）左耙外侧活动罩齿座横梁：a. 新制齿座横梁一根，尺寸200mm*160mm*1570mm,详细图纸另附；b. 在新齿座横梁焊接齿座6个（船供齿座）；c. 新齿座横梁焊接安装；d. 另一侧齿座横梁补焊，长度200mm。
	
	
	

	7
	集控室主海水泵控制箱因电缆老化、大电流冲击烧损。需：更换接触器、电缆及配套部件（所有备件厂供），包括： 
	1）LC1D115接触器，4个；
	
	
	

	
	
	2）LADT2时间继电器，4个；
	
	
	

	
	
	3）250A/5A电流互感器，4个；
	
	
	

	
	
	4）独股电缆：电流100A、φ10mm，30米，线鼻子30个；
	
	
	

	
	
	5）LC1-D9511M5C交流接触器，3个。
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	（小写）        （大写）


说明：本次最终项目施工工作量以黄骅港设备部、船务管理中心和承揽方三方确认为准。结算方式为银行转账。

附件二：

修船合同

委托方：神华黄骅港务有限责任公司

承修方：

签订地点：河北省沧州市

委托方委托承修方修理“   ”轮            项目，经双方协商一致，签订本合同，共同信守。

第一条：工程内容

承修方根据委托方提出的《报价单》（本合同附件），经双方勘验核对签字后，作为该船修理工程范围的依据。

第二条：工程追加
该船修理如遇有追加工程项目：首先需船舶和船务管理中心机务人员书面确认，承修方进行预报价，由设备维修保障中心同意后方可实施。

第三条：工程款项
1.该船修理费：

	序号
	船名
	费用（人民币元）

	
	
	

	
	
	

	
	合计
	


2.该船修理工程完工后，按照实际修理项目结算费用，委托方在收到承修方有效的全额商业发票后30个银行工作日内，以电汇方式支付95%的修理费。

4.该船修船质量保证期满，委托方在收到承修方有效的进度款收据后30个银行工作日内，以电汇方式支付剩余5%的实际修理费。

第四条：工程期限
“  ”轮       项目修理期限在本合同生效后的    天内完成。
第五条：工程验收
1.承修方按照《海船系泊及航行试验通则 GB/T3471-1995》的要求编制试验或试航大纲，经委托方审查同意后，按照试验或试航大纲进行试验或试航，并做好相应记录。

2.试验或试航结果要满足CCS规范和产品生产商的要求。

3.修理完工后，承修方编写《船舶修理完工单》，由船舶和船务管理中心机务人员签字验收。

第六条：质量保证
1.承修方对所修理的工程质量负责。该船修理工程的质量保证期为: 更新项目为十二个月，维修项目中固定部件质量保证期六个月，运动部件质量保证期三个月，质量保证期自双方签署《船舶修理完工书》之日起算。

2.在质量保证期内，如果该船发生与本次修船项目相关的故障或缺陷，以及由此故障或缺陷引起的其他损坏或损失，承修方应在接到委托方书面通知后24小时内派人到船修复。故障修复后，经双方判定属承修方修理质量问题，则所发生的一切费用和责任由承修方承担。

第七条：安全工作
1.签订本协议的同时，双方签署神华黄骅港务有限责任公司关于安全、健康、环保和文明生产的施工安全协议，并严格执行。

2.修船期间，承修方必须严格执行中华人民共和国交通部、公安部和中国船舶工业总公司联合发布的《船舶修理防火防爆管理规定》。

3.修船期间，承修方必须严格遵守有关船舶安全管理规定，和船员一起做好安全保卫工作。

第八条：其它条款
1.除重要机械部分、尾轴和推进器外，本次修船施工中拆下的废旧料，均应由承修方处理。

2.未经委托方授权代表同意，承修方不得将修理工程的部分或全部内容转包给第三方。

3.本次修船期间，承修方如需借用该船有关图纸和技术资料，应以书面形式向委托方提出，并不得泄露给第三方，否则应承担由此引发的一切法律责任。

4.本次修船期间，如遇不可抗力事件，承修方应以书面方式通知委托方，并通过双方友好协商，合理调整工期。

第九条：违约责任
1.如果因承修方原因，该船不能按照合同约定的工期交船，则承修方应（按预算修理费1%/天）向委托方支付滞修费,所发生的滞修费在该船实际修理费中扣除。

2.如果委托方未按合同规定的期限支付工程款项，则委托方应（按该船应付款项的0.5%/天）向承修方支付滞纳金。

第十条：争议解决
1.在本合同执行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。

2.若双方经过协商不能达成一致，则任何一方均有权向天津海事法院起诉。

第十一条：其它事项
1.本合同经双方法定代表签字、签章后生效。

2.本合同未尽事宜由双方另行协商解决。

3.本合同正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。副本一式两份，双方各执一份。

委托方：                              承修方：

神华黄骅港务有限责任公司              
授权代表：                            授权代表：                   
开户银行：                            开户银行：                   

帐号：                                帐号：                       

邮政编码：                            邮政编码：                   

                2012年   月   日                 2012年   月    日
