
       吹填区域档墙工程简介
吹填区域档墙长度为1600米,宽50cm、高1.2米，挡墙墙面及压顶为1:2水泥砂浆面层。
因长时间受海水侵蚀墙面大面积空鼓、脱落，砌体挡墙被机械设备损坏松动。结合现场实际情况需把空鼓部分抹灰铲除后用1:2水泥砂浆加107胶分两步抹灰，松动墙体人工拆除后用M5水泥砂浆砌筑。
根据现场实际测量工程量如下：
砌体拆除：54.5×0.5×1.2=32.7M3
新砌砌体：43×0.5×1.2+32.7=58.5 M3
墙面抹灰拆除：511×（0.5+1.2）=868.7 M2
墙面抹灰：960×(0.5+1.2)=1632 M2
