神华黄骅港务公司车辆行人出入系统及食堂视频监控
系统技术规格书

1、 项目概况
黄骅港务公司生活区车辆行人出入系统要求及介绍：
1、东生活区道闸系统和人行通道系统；东生活区道闸系统分为：一进一出；人行通道系统分为一进一出。

2、西生活区道闸系统和人行通道系统。西生活区道闸系统分为一进一出；人行通道系统分为一进一出。

3、停车场道闸系统和人行通道系统。停车场道闸系统分为一进一出；人行通道系统分为一进一出。
4、实现三个车辆及行人刷卡进出三个区域的功能。

5、三个区域间要能够网络互联，统一控制出入权限。

6、车辆行人出入系统三个区域，目前均有道闸系统，分别独立运行，其中停车场道闸系统为刷卡通过形式。投标方可在实地勘察后利用现有道闸系统进行改造，并向招标方提供详细改造方案。
食堂视频监控系统介绍：
1、职工之家视频监控系统包含10个室内视频监控点，视频独立存储。
2、生产区食堂视频监控包括6个室内视频监控点，视频独立存储。

车辆出入管理子系统
对于临时用户进场时由保安手工发放临时卡，内部用户发放长期卡。统一使用非接触感应卡，通过读取卡片可获得：车辆、驾驶员的基本信息及相关的记录。同时在生活区的出入口设置图像对比系统，对车辆进出进行记录、识别、存储，以保证生活区内车辆的安全，记录（包括视频）的存储时间要能达到半年以上，并具有功能全面的查询功能。
1、车辆出入管理系统有以下各部分组成：

入口部分：

· 读卡器及机柜；
· 道闸部分包括：自动道闸、车辆感应器；

· 摄像机、摄像机支架；

出口部分：

· 读卡器及机柜；
· 道闸部分包括：自动道闸、车辆感应器；

· 摄像机、摄像机支架；

保安室部分：

主要包括了管理计算机、车辆管理软件、图像对比模块软件、网图像捕捉卡、临时卡发卡器等。
方案实施：

· 在入口处对进入车辆信息进行图像捕捉，保存在系统中。出口处对离场车辆同样进行图像捕捉，进行比对。入口进场，出口出场。
· 临时用户：入口处由保安手动发卡，出口处保安手动回收临时卡，由管理人员操作确认后放闸通过。
· 内部用户发放长期卡，持卡车辆刷卡进出，系统自动识别权限。出入口设置图像捕捉，与车辆入场时的信息按照事先设定的模式进行比对，确保持卡进出的车辆为同一辆车。

· 生活区内的长期用户使用长期卡，外来车辆使用临时卡。
· 卡的数量：本次项目采购800张，中标方要能提供后续购卡保障。
工作流程
    1、车辆入场流程

临时车入场时，由保安确人来访车辆的合法性，如可以进入，则由保安人工发卡入场，发卡同时摄像机记录拍照。 
固定车辆入场时，经检测为内部固定车辆，自动挡车器起栏放行车辆，车辆通过车辆检测线圈后自动放下栏杆；若无效，则报警，不允许入场。

2、车辆出场流程

临时车出场时，在出口处司机将卡交于保安，读取该卡的特征和相关信息，图像摄录设备摄录当前车辆的图片，系统将同时显示进出场车辆整车图片经保安进行确认无误后，按确认键，电动栏杆升起。车辆通过埋在车道下的车辆检测线圈后，电动栏杆自动落下，同时电脑将该车信息记录到数据库内。
固定车辆出场时，在出口检测系统认证其有效性，若有效，自动挡车器起栏放行车辆，车辆通过车辆检测线圈后自动放下栏杆；若无效，则报警，不允许放行。
行人出入管理子系统
对于人员及自行车、电动车等非机动车的出入管理，可在相应区域设置行人通道，安装门禁控制系统，行人进出时在读卡器上刷卡。系统会对进出时的刷卡进行记录存储，方便查询。
二、车辆行人出入管理系统需具备的功能
1、通道实时视频监控

对进出通道进行视频实时监控 。
2、图像对比
车辆在出场时，抓拍一张即时的车辆出场照片，与入场时抓拍的图像进行对比，以确定入场与出场是同一车辆。
3、无车落杆控制

所有合法车辆经过复位道闸后方下落道闸，提高车流效率。（同时具有一车一落功能，两种模式可调）
4、防倒车功能

车辆读到卡并放行后，防止车辆倒车，倒车产生报警 ，通过PC或通道控制器的输入点来解除报车报警。
5、脱机运行能力

市电故障时，通道控制器可以脱机管理；并任具有防跟车，防倒车等功能；网络恢复时，所有数据自动上传；

6、触发读卡
具有触发读卡功能；触发读卡必须有车辆驶上地磁检测装置时，刷卡才有效；
7、通道管制功能 

允许管理员自由定义指定用户在指定通道的通行权限；可以指定通道管制的有效时间段（按用户类型指定，被指定的用户类型在规定的管制时段内不允许通行）。
8、一车多卡

允许对某卡发行子卡，适合用于家庭、部门等团体用车的情况；
三、食堂视频监控系统设备参数：
1、硬盘录像机

· 压缩标准：视频：H.264
· 视频分辨率：CIF/QCIF
· 视频输入：16路，BNC接口，1.0Vp-p，75Ω
· 本地存储：要求实时录像存储时间为30天
2、摄像机

· 分辨率高,700TVL,图像清晰、细腻
· 低照度,彩色 0.001Lux @(F1.2,AGC ON),0.0001Lux @ (F1.2,AGC ON,感光度×512),黑白 0.0001Lux @ (F1.2,AGC ON),0.00001Lux @ (F1.2,AGC ON,感光度×512)
· 支持ICR红外滤片式自动切换,自动彩转黑功能,实现昼夜监控 
· 支持强光逆转功能
3、外设
· 17吋液晶显示器，鼠标、键盘。
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