
设备维修保障中心房屋改造、CD11房屋装修方案
房屋改造位于生产三部办公楼2层原技术组，现状图如下：
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需改造成：
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主要工作内容及工程量：
1、轻钢龙骨隔断：38.07m2
2、石膏板面（双面）：76.14m2
3、石膏板面刮腻子、立邦涂料等装饰类面层：76.14m2
4、增加实木装饰门1扇，配备相关五金配件。

5、对北靠右房间内电气、电话线、网线改造，不包括从室外引线。其余两个房间留出线路接口即可。
6、新增加部位隔断设置踢脚线

注：涂料仅施工新增隔断部位，原有墙面不施工。
CD11
一、装修主要内容：

1、原申请中1层东侧打隔断与液压室分开，因空调铜管贯穿整个房间所以不装修，保持原状。
装修部位改为：1楼液压站中部双扇门北侧部位，将原南北液压机座之间用隔断隔出2个房间，北侧房间为更衣室，南侧房间为休息室。采用轻钢龙骨石膏隔断，板面刷涂料。更衣室和休息室内铺贴600*600地砖及室内部位踢脚线。2个房间内电气改造。采购2扇实木装饰门（900*2100）。
2、2层东侧房间包括：墙面涂料（窗台下刷灰色涂料，以上刷白色涂料），铺贴600*600地砖及踢脚线，室内漏风部位的密封。

3、3层东侧房间仅包括墙面涂料（同2层做法）。

4、 卫生间，经与一航院沟通，因提供房间内无上下水，且一层两侧为铁路线室外无化粪池、污水井，无法进行卫生间改造。

5、 购买18个更衣柜，4个工具柜。
二、主要工程量：

1、轻钢龙骨石膏板面隔断：117m2；
2、刮腻子、刷立邦漆涂料装饰面：234m2；
3、铺贴地砖：342m2；
4、2、3层小房间立邦漆：154.53m2；
5、装饰木门2扇：3.78m2
6、房间内照明电灯改造。
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