
招标工程量
	国际酒店外墙防水
	国际饭店外墙防水3500㎡ 
瓷砖防水：铲除瓷砖油皮及老化勾缝，防水砂浆重新勾缝，瓷砖表面做刚性防水（高效有机硅防水剂）；

	空鼓外墙瓷砖
	外墙面砖空鼓380㎡
瓷砖更换：拆除墙面空鼓瓷砖，清理底层重新做砂浆粘贴相同瓷砖；

	大檐铝塑板维修
	大檐铝塑板维修，铝塑板打胶密封1553㎡

	饭店单身公寓有线电视信号维修
	按要求更换有限电视信号线路



