
标识和划线明细
	区域
	序号
	标牌名称
	安装位置
	标牌尺寸（mm）
	数量
	标牌材质

	翻车机房区
	1
	翻车机房安全警示（10合1）：当心爆炸、当心滑跌、当心碰撞，禁止吸烟、禁止跨越铁路，必须带防尘口罩、必须带护耳器、必须带安全帽、必须穿防护服、必须穿防护鞋。
	翻车区域入口房建墙上
	1500×2500
	1
	铝板反光膜丝网印刷、不锈钢边框

	
	2
	消防安全责任人
	翻车区域入口
	400×300
	1
	铝板反光膜

	
	3
	限制区域闲人免进
	集控室入口
	800×600
	1
	铝板反光膜

	
	4
	限制区域管理规定
	集控室入口
	400×1000
	1
	铝板反光膜

	
	5
	作业现场 谢绝参观
	CD10主体东南侧
	600×800
	1
	铝板反光膜

	
	6
	质量安健环区域代表责任牌
	翻车区域入口
	400×300
	4
	铝板反光膜

	
	7
	非工作人员禁止进入
	翻车区域封闭入口处
	600×800
	1
	铝板反光膜

	
	8
	从此跨越
	翻车区域天桥口
	400×500
	4
	铝板反光膜

	
	9
	当心滑跌
	翻车区域天桥口
	400×500
	4
	铝板反光膜

	
	10
	严禁穿越铁路
	翻车机出入两端
	400×500
	4
	铝板反光膜

	
	11
	值班长岗位职责
	集控室3楼值班长室
	700×1000
	1
	亚力克板+KT板写真

	
	12
	值班长岗位安全职责
	集控室3楼值班长室
	700×1000
	1
	亚力克板+KT板写真

	
	13
	中控调度员岗位职责
	集控室3楼中控室
	700×1000
	1
	亚力克板+KT板写真

	
	14
	中控调度员岗位安全职责
	集控室3楼中控室
	700×1000
	1
	亚力克板+KT板写真

	
	15
	中控调度员操作规程
	集控室3楼中控室
	700×1000
	1
	亚力克板+KT板写真

	
	16
	翻车机司机岗位职责
	集控室3楼翻控室
	700×1000
	1
	亚力克板+KT板写真

	
	17
	翻车机司机操作规程
	集控室3楼翻控室
	700×1000
	1
	亚力克板+KT板写真

	
	18
	翻车机司机岗位安全职责
	集控室3楼翻控室
	700×1000
	1
	亚力克板+KT板写真

	
	19
	洗手间卫生管理制度
	集控室2楼3楼卫生间
	600×400
	2
	亚力克板+KT板写真

	
	20
	神华黄骅港务公司应急物资管理规定
	集控室1楼应急物资库
	700×1000
	1
	亚力克板+KT板写真

	
	21
	生产三部备用物资库
	生产三部备用物资库门口
	800×600
	1
	亚力克板+KT板写真


续表一
	区域
	序号
	标牌名称
	安装位置
	标牌尺寸（mm）
	数量
	标牌材质

	翻车机房区
	22
	生产三部备用物资管理规定
	生产三部备用物资库
	700×1000
	1
	亚力克板+KT板写真

	
	23
	生产三部应急物资库
	集控室1楼应急物资库门口
	500×400
	1
	亚力克板+KT板写真

	
	24
	煤尘职业危害告知牌
	翻车机房地下坑道各入口；巡视、清煤、摘正钩人员候工休息室
	400×600
	10
	铝板反光膜

	
	25
	噪声职业危害告知牌
	翻车机房地下坑道各入口；巡视、清煤、摘正钩人员候工休息室
	400×600
	10
	铝板反光膜

	
	26
	职业健康操作规程
	翻车机房地下坑道各入口；巡视、清煤、摘正钩人员候工休息室
	400×600
	10
	铝板反光膜

	筒仓区域
	1
	筒仓区域入场须知（10合1）：当心落物、当心碰撞、当心车辆、当心火灾、禁止吸烟、禁止带火种、禁止攀登爬梯，必须穿防护服、必须戴安全帽，限速20
	筒仓区域入口
	1500×2500
	2
	铝板反光膜、圆钢立柱

	
	2
	消防安全责任人
	筒仓区域入口
	400×300
	2
	铝板反光膜

	
	3
	质量安健环区域代表责任牌
	筒仓区域入口
	400×300
	4
	铝板反光膜

	
	4
	港口设施限制区域未经授权禁止入内
	筒仓区域入口
	2300×1150
	2
	铝板反光膜

	
	5
	必须戴防护口罩
	各筒仓楼梯入口处
	500×400
	4
	铝板反光膜

	
	6
	必须戴护耳器
	各筒仓楼梯入口处
	500×400
	4
	铝板反光膜

	
	7
	严禁烟火
	各筒仓楼梯入口处
	500×400
	4
	铝板反光膜

	
	8
	当心滑跌
	各筒仓楼梯入口处
	500×400
	4
	铝板反光膜

	
	9
	必须戴安全帽
	各筒仓楼梯入口处
	500×400
	4
	铝板反光膜

	
	10
	当心坠落
	各筒仓楼梯入口处
	500×400
	4
	铝板反光膜

	
	11
	当心落物
	各筒仓楼梯入口处
	500×400
	4
	铝板反光膜

	
	12
	非工作人员禁止进入
	各筒仓楼梯入口处
	500×400
	4
	铝板反光膜


续表二
	区域
	序号
	标牌名称
	安装位置
	标牌尺寸（mm）
	数量
	标牌材质

	筒仓区域
	13
	当心滑跌
	筒仓上部
	400×500
	48
	铝板反光膜

	
	14
	禁止吸烟
	筒仓上部
	400×500
	48
	铝板反光膜

	
	15
	禁止抛物
	筒仓上部
	400×500
	48
	铝板反光膜

	
	16
	乘坐电梯安全须知
	筒仓电梯内
	500×400
	2
	PVC

	
	17
	当心滑跌
	卸料小车
	400×500
	4
	铝板反光膜

	
	18
	煤尘职业危害告知牌
	每排筒仓顶、底两端入口处
	500×800
	16
	铝板反光膜

	
	19
	噪声职业危害告知牌
	每排筒仓顶、底两端入口处
	500×800
	16
	铝板反光膜

	
	20
	一氧化炭职业危害告知牌
	每排筒仓顶、底两端入口处
	500×800
	16
	铝板反光膜

	
	21
	职业健康操作规程
	每排筒仓顶、底两端入口处
	500×800
	16
	铝板反光膜

	码头区域
	1
	进入码头安全警示（10合1）：禁止吸烟、禁止垂钓、禁止攀爬、黄线内禁止停车，必须戴安全帽、必须穿防护服，当心碰撞、当心落水、当心落物，限速20
	码头入口处
	1500×2500
	1
	铝板反光膜、圆钢立柱

	
	2
	消防安全责任人
	码头入口处
	400×300
	1
	铝板反光膜

	
	3
	质量安健环区域代表责任牌
	码头入口处
	400×300
	4
	铝板反光膜

	
	4
	港口设施限制区域未经授权禁止入内
	码头入口处
	2300×1150
	1
	铝板反光膜

	
	5
	限制区域
	码头入口处
	400×1000
	1
	铝板反光膜

	
	6
	禁止吸烟
	装船机爬梯口
	500×400
	13
	铝板反光膜

	
	7
	必须戴安全帽
	装船机爬梯口
	500×400
	13
	铝板反光膜

	
	8
	当心落物
	装船机爬梯口
	500×400
	13
	铝板反光膜

	
	9
	当心滑跌
	装船机爬梯口
	500×400
	13
	铝板反光膜

	
	10
	外来人员禁止登机
	装船机爬梯口
	500×400
	13
	铝板反光膜


续表三
	区域
	序号
	标牌名称
	安装位置
	标牌尺寸（mm）
	数量
	标牌材质

	码头区域
	11
	高压止步
	装船机高压电气室门口
	400×300
	4
	铝板反光膜

	
	12
	电气室管理规定
	装船机电气室
	700×1000
	4
	亚力克板+KT板写真

	
	13
	全线禁止跨越
	码头沿线廊道入口
	500×400
	2
	铝板反光膜

	
	14
	当心落物
	码头沿线廊道入口
	500×400
	2
	铝板反光膜

	
	15
	当心滑跌
	码头沿线廊道入口
	500×400
	2
	铝板反光膜

	
	16
	非工作人员禁止攀登
	码头沿线廊道入口
	500×400
	2
	铝板反光膜

	
	17
	区域代表责任牌
	装船机行走部位
	400×300
	4
	铝板反光膜

	
	18
	煤尘职业危害告知牌
	装船机登机口
	500×800
	8
	铝板反光膜

	
	19
	噪声职业危害告知牌
	装船机登机口
	500×800
	8
	铝板反光膜

	
	20
	职业健康操作规程
	装船机登机口
	500×800
	8
	铝板反光膜

	沿线皮带
	1
	禁止吸烟
	皮带沿线
	500×400
	100
	铝板反光膜

	
	2
	禁止跨越
	皮带沿线
	500×400
	100
	铝板反光膜

	驱动站
	1
	高压危险请勿靠近
	驱动站
	500×400
	12
	铝板反光膜

	
	2
	必须戴护耳器
	驱动站
	500×400
	12
	铝板反光膜

	
	3
	必须戴防护口罩
	驱动站
	500×400
	12
	铝板反光膜

	
	4
	当心落物
	驱动站
	500×400
	12
	铝板反光膜

	
	5
	禁止跨越
	驱动站
	500×400
	12
	铝板反光膜

	
	6
	煤尘职业危害告知牌
	驱动站
	500×800
	12
	铝板反光膜

	
	7
	噪声职业危害告知牌
	驱动站
	500×800
	12
	铝板反光膜

	
	8
	职业健康操作规程
	驱动站
	500×800
	12
	铝板反光膜

	洒水除尘泵房
	1
	司泵工操作规程
	洒水除尘泵房
	700×1000
	2
	亚力克板+KT板写真

	
	2
	司泵工岗位职责
	洒水除尘泵房
	700×1000
	2
	亚力克板+KT板写真

	
	3
	噪声职业危害告知牌
	洒水除尘泵房控制室
	500×800
	2
	亚力克板+KT板写真


续表四
	区域
	序号
	标牌名称
	安装位置
	标牌尺寸（mm）
	数量
	标牌材质

	转接机房
	1
	当心落物
	各转接塔入口处
	500×400
	15
	铝板反光膜

	
	2
	严禁烟火
	各转接塔入口处
	500×400
	15
	铝板反光膜

	
	3
	必须戴护耳器
	各转接塔入口处
	500×400
	15
	铝板反光膜

	
	4
	必须戴防护口罩
	各转接塔入口处
	500×400
	15
	铝板反光膜

	
	5
	当心滑跌
	各转接塔入口处
	500×400
	15
	铝板反光膜

	
	6
	必须戴安全帽
	各转接塔入口处
	500×400
	15
	铝板反光膜

	
	7
	煤尘职业危害告知牌
	各转接塔入口处
	500×800
	15
	铝板反光膜

	
	8
	噪声职业危害告知牌
	各转接塔入口处
	500×800
	15
	铝板反光膜

	
	9
	职业健康操作规程
	各转接塔入口处
	500×800
	15
	铝板反光膜

	15号变内副值班长室
	1
	副值班长岗位职责
	15号变副值班长室
	700×1000
	1
	亚力克板+KT板写真

	
	2
	副值班长岗位安全职责
	15号变副值班长室
	700×1000
	1
	亚力克板+KT板写真

	其他标牌
	1
	煤尘职业危害告知牌
	位置待定
	500×800
	15
	铝板反光膜

	
	2
	噪声职业危害告知牌
	位置待定
	500×800
	15
	铝板反光膜

	
	3
	煤尘职业危害告知牌
	位置待定
	400×600
	30
	铝板反光膜

	
	4
	噪声职业危害告知牌
	位置待定
	400×600
	30
	铝板反光膜


注：500x400规格的铝板反光膜标牌厚度为1.5mm，1500x2500规格的标牌厚度为3mm，其他铝板材质标牌厚度为2mm。3M反光膜，丝网印刷。亚克力板要求5mm。
要求实施前再就标牌具体内容进行策划，制作前画出效果图，制作完成进行现场安装。
附件二：警示标线明细
	序号
	区域
	标线
	数量

	1
	翻车机定位车、推车机工作区域
	安全通道划黄线标识（每条线长约100米，共4条）
	400米

	2
	皮带机房内的伸缩头工作区域
	警示黄线（共10个，约500米）
	500米

	3
	筒仓6个卸料口旁标示卸料口编号
	（每个筒仓的卸料口编号顺序一致，如A3筒仓由东向西编号为A3-1、A3-2………依次类推，其他筒仓也按此顺序编号，尺寸宽度20x60mm）
	144个

	4
	筒仓卸料小车工作区域划黄线标识
	每条线长约250米，共8条
	2000米

	5
	码头中间沿支架根部划出白色安全行车线
	码头长度1100米，2条线
	2200米

	6
	装船机行走轨道两侧用黄线标识行走工作区域
	工作区域长度1000米，4条线
	4000米

	7
	翻车机区域、码头入口处各划车位10个
	黄线长度200米
	10个


合计：线9100米，标准宽度0.15米，需喷涂面积1365平米；车位10个；编号144个。
