进港大门处新建围墙方案
根据4月18日总经理办公会纪要第三项费用列入基建费用。新建围墙长度约70米，采用砌体结构，地上部分高1.8米，地下部分高1米，垛式柱结构，砌筑完成后砂浆抹面，涂料粉刷。
工程部
2013年5月2日
现场平面示意图
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围墙结构图
