设备部物资库地面及100码头道口维修
设备维修保障中心物资库因130吨与125吨重型吊车在厂区内作业存放，导致非道路区域地面轧翻损坏严重，为保障生产作业正常开展，需对部分地面进行硬化处理。硬化面积约2470㎡，底部做20cm水稳层，5cm砂垫层，8cm连锁块结构层。

100码头入口较窄，车辆上下码头行驶困难，应生产一部要求对该道口进行加宽改造，面积约90平米，作法同上。

物资库地面维修平面图
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   100码头道口维修平面图
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