
                                                                                                                                                                 神华浚2轮2013年9月厂修工程投标须知
现神华上航疏浚公司对神华浚2轮2013年厂修工程进行神华上航疏浚公司自主招标，请具有资质的相关单位参与报价：

1.        项目名称： 神华浚2轮2013年9月厂修项目
2. 项目内容：2013年9月3日开始码头修理，详见维修明细表。
3.        资质要求：具备船舶修理资质，可提供满足神华浚2轮靠泊及系泊试验条件的码头，具有耙吸挖泥船维修经历，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
4.    质量安全事故：遵守神华集团的安全管理规定。因质量和安全问题被神华集团通报的，不得参与投标。
5.      报价内容：采用密封报价形式，投标文件在规定时间递交设备管理部。投标文件内附加盖公章和营业执照、修理方案、分项报价表，资质证明文件等相关文件。

6.       投标文件递达截止时间：2013年8月26日14：00时。

7.       比价时间：2013年8月26日15：30时。

8.       开标地点：神华上航疏浚公司一楼会议室。

9.       承办部门：设备管理部（电话：0317-5811910  联系人：于长亮）

10.    监督部门：纪检监察，举报电话：0317-5388636。

11、评标主要因素：报价、船厂技术能力、服务协调能力等。
12.    通讯地址：河北沧州渤海新区神华上航疏浚公司设备管理部
联 系 人： 于长亮          邮政编码： 061113   

电　　话： 0317-5811910      传　　真： 0317-5811959
二〇一三年八月十六日

	
	
	修  船  申  请  单
	SR100105CD－A

	
	
	APPLY  OF  REPAIR
	

	
	申请日期/App.date 2013-08-04
	申请单号/Aplay.NO

	船名/VESSEL:
	神华浚2
	计划修理日期/DATE:
	　

	修理类别/TYPE:
	航修/甲板项目
	计划修理港口/port:
	　

	主要修理工程   project
	　

	序号  NO
	 项目编号        ITEM NO 
	内 容 说 明                                     DESCRIPTION
	备   注                         REMARKS

	1
	　
	克令吊整体检修养护 （型号：2424HX41-00    生产厂商：中船华南船舶机械有限公司）
	

	2
	　
	生活区室内门铁纱窗老化锈蚀需换新（8扇）(60cm*60cm)
	

	3
	　
	救生衣和保温服更改船名和船籍港（45套）
	

	4
	　
	驾驶室内船名，识别号做新的标牌（不锈钢，30cm*40cm)
	

	5
	　
	左右舷梯栏杆拆检整形, 转轴和底盘检修(铝合金栏杆2m)
	

	6
	　
	在一号泥门位置泥舱两侧烧泥门销钩子挂钩
	

	7
	　
	前后导向滚轮活络（船艏艉甲板，非高空作业）
	

	8
	　
	食品吊检修养护（型号：DWT1.0-00SM   生产厂商：  江阴欧亚船用机械右限公司）
	

	9
	　
	空气管接头换新, 现场订做油布套（DN15）
	

	11
	　
	509房间瓷砖脱落修理（60cm*20cm，2块）
	

	12
	
	509房间（滨特尔EV9612-06），空调间净水过滤器换滤芯（立升净水超虑机，型号L413-8Ed) 
	

	13
	　
	转椅坏2个维修或更换，座椅胶条修理（40个）
	

	14
	　
	驾驶台右侧下水道堵塞，需修理
	

	16
	　
	电罗经养护，VDR系统检查
	

	17
	　
	左右梯口处栏杆加固（1米，4cm*1.5cm铁条）
	

	18
	　
	厨房油烟机内部及排油烟孔清污
	

	19
	　
	驾驶台冷暖水龙头更换
	

	20
	　
	吊车操控台空调维修，并装风扇(美的牌挂壁式）
	

	21
	　
	洗衣机修理（西门子S2LVZR4108）
	

	22
	　
	船尾从厕所接一根水管(直径2cm*10米长不锈钢管）
	

	23
	
	驾驶台部分雨刮器换胶条（1米左右，6根）
	

	24
	
	做油布罩外加防火棉（现场定做）
	

	27
	　
	泥舱高压冲水堵塞需疏通（11个）
	

	28
	　
	左A字架一注油嘴脱落，要安装（不是高空作业）
	

	29
	　
	左右耙头高压冲水耐磨块部分掉落，因固定螺丝断裂在本体里部，需把断裂在本体里的螺丝取出。（现场定，船供备件，18块）
	

	30
	
	耙头引水窗底部覆耐磨块。（船供备件）
	

	31
	
	更换部分耙齿底座（现场定）
	

	32
	
	大泥门销重新做，尺寸现场定。
	

	33
	
	溢流井底座固定螺丝更换不锈钢螺丝，螺丝需电焊固定（船供备件）
	

	34
	
	泥舱管路及液压闸阀需现场检查后再定
	

	36
	
	左耙头高压冲水软管更换（无备件）型号CG200*4000G
	

	37
	
	左右耙齿上方腹板（430cm*75cm,2块）
	

	38
	
	左右溢流井指示钢丝底座更换（一个小部件，5cm*5cm左右）
	

	39
	
	左右蝴蝶门更换密封圈（无备件）（内径90cm,外径140cm）
	

	40
	
	右舷后进舱冲水管更换（外径50cm，长1米左右）
	

	41
	
	部分消防水管外部包保温材料（现场定）
	

	42
	
	船尾做氧气乙炔钢瓶的固定架（现场定做）
	

	43
	　
	　左右耙头格栅部分更换（600mm*110mm*30mm）*30块    （300mm*110mm*30mm）*30块
	

	44
	　
	　溢流井三角底座支撑架更换，材质需耐磨，钢板（1000mm*1000mm*20mm）*5块
	

	45
	　
	　左右耙头两侧挡板更换，底部需耐磨材料（4块）
	

	46
	　
	　甲板疏浚闸阀冲水管疏通（4个）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	
	
	修  船  申  请  单
	SR100105CD－A

	
	
	APPLY  OF  REPAIR
	

	申请日期/App.date ：                             申请单号/Aplay：

	船名/VESSEL:
	神华浚2
	计划修理日期/DATE:
	　

	修理类别/TYPE:
	航修/轮机其他项目
	计划修理港口/port:
	

	主要修理工程   project
	

	序号  NO
	 项目编号        ITEM NO 
	内 容 说 明                                     DESCRIPTION
	备   注                         REMARKS

	一
	封水泵出口管系检修换新
	左、右封水泵出口管系目前挖泥施工使用1年余大多数管子已有多处烂穿临时抱箍包扎处理，左、右封水泵出口管系申请换新修理，材料要求：无缝钢管、Ⅲ级管、热津镀锌。预估Փ114*4.5无缝钢管40米，法兰30对，Փ89*4.5无缝钢管20米，法兰4对，Փ76*4.5无缝钢管20米，法兰4对，管子双面或破口焊接安装后耐压30bar，具体管子弯头、三通、走向按原样。烂穿换下的旧管覆板焊补，留船作备用管。

左右封水泵吸、排出管更换，具体尺寸如下：
左舷封水泵吸口管 Ø140X700mm，两弯两法兰，共三根。
左舷封水泵排出管 Ø114X800mm，两弯两法兰，共三根， Ø114X300mm，三法兰，共三根， Ø114X1700mm，两弯两法兰，共一根。
右舷封水泵吸口管 Ø140X900mm，一弯两法兰，共三根。
右舷封水泵排出管 Ø114X500mm，一弯两法兰，共两根，Ø114X700mm，一弯两法兰，共一根，Ø114X400mm，一弯两法兰，共两根，Ø114X1100mm，一弯四法兰，共一根，Ø76X1000mm，一弯三法兰，共两根（左、右）， Ø116X3000mm，一弯三法兰，共两根（左、右）。

	

	二
	左右耙头耙唇油缸柱塞密封检修换新
	左右耙头4只耙唇油缸柱塞密封已严重漏油，目前已封堵不能正常使用，要求拆检解体更换柱塞密封或油缸检修，备件厂供。
	

	三
	左右耙头天窗油缸检修换新
	左、右耙头天窗油缸1只柱塞杆接头损坏脱节，要求检修换新；另3只要求拆检解体更换柱塞密封或油缸检修，备件厂供
	

	四
	其它管系
	材料要求：无缝钢管、Ⅲ级管、热津镀锌，壁厚4.5mm。相关的阀、滤器、法兰都厂供。
	

	
	1
	左1#闸阀冲洗泵出口管一根Փ114*1000换新。
	

	
	2
	1#消防水总用泵出口管一根Փ114*1000换新
	

	
	3
	机舱CPP油柜下方的左污水吸口管没有安装滤器，加装滤器1只。
	

	
	4
	机舱CPP油柜下方右舷水井无抽水管系，需加装管系和舱底水管系相连。预估Փ89*4.5无缝钢管1米，阀1只，滤器1只。
	

	
	5
	油渣舱管系改装，加装通污水舱管系（加装分油机油渣舱泄放水管系）预估Փ89*4.5无缝钢管10米，阀1只，需穿墙穿舱。
	

	
	6
	右边舷空格舱内右泥泵吸口闸阀冲水管更换，更换不锈钢管 Ø76X3000mm，新增一对法兰内外烧焊。
	

	
	7
	闸阀冲洗泵排出管一段更换：Ø140X600mm，两法兰，两根。
材质要求：不锈钢管或无缝海水管。
	

	
	
	
	

	五
	其它
	
	

	
	1
	辅设备舱4只通风板应急手动扳手的两端滑动轴承8只牛油嘴损坏且孔滑牙，要求新配固定。
	

	
	2
	两边废气锅炉上层法兰螺丝松动,内部高温隔热垫床损坏,要求拆卸加工高温隔热垫床换新安装。
	

	
	3
	左舷废气锅炉排烟总管进口附近有烟灰吹出，捉楼、重新包扎白铁皮。
	

	
	4
	左右耙臂上的部分液压管管码间距大，易造成管路振动，导致管码松脱，法兰漏油。加装管码10只，焊接固定。
	

	
	5
	1台生活淡水泵损坏拆卸检修，备件厂供
	

	
	6
	机舱污水泵基座本体吸口法兰处断裂，换新.。备件厂供
	

	
	7
	集控室立柜式空调膨胀阀感温包失效，换新备件厂供
	

	
	8
	防海生物装置出口一处旁通管系截止阀损坏，换新备件厂供
	

	
	9
	压力水柜，加热水柜“压力表”“温度表”损坏，换新备件厂供
	

	
	10
	左、右1#燃油储存舱燃油驳运吸口管路二段在空格舱内的管路为无热油伴热管的裸管，改装加装隔热材料包扎
	

	
	11
	油渣舱、污油舱、舱底水舱油污水接收处理，开具海事局油污水接受证明。
	

	
	12
	燃油日用柜、燃油沉淀柜、左右1、2、3燃油舱舱底油泥清除，油舱、柜清洁，油舱、柜共计1350m3。分油机油渣舱舱底油泥清除，油舱清洁，油舱14.5m3。
	

	
	13
	主机舱舱底因去年早先曾发生过油管破裂故障，舱底有较多油污，申请舱底清洁。
	

	
	14
	左废气锅炉自动控制电磁阀坏，更换备件厂供
	

	
	15
	侧推起动过程中主电机过载，初步判断电机水下部分卡转，查找原因并解决
	

	
	16
	三角舱内#4高压冲水蝶阀1只（500D773H-16C，上正阀门集团）不能开关故障，经检查油缸有动作指示，疑阀杆和阀芯连接脱落，需整体拆装阀体更换修理。（船供）
	

	
	17
	中央冷却站板式冷却器内置式海水滤器缺失，现场测绘加工2只。
	

	
	
	
	



