
                                                                                                                                                                 神华浚2轮2013年9月MAN柴油机修理工程报价须知
现神华上航疏浚有限责任公司对神华浚2轮2013年9月MAN柴油机修理工程进行公司自主密封比价，请具有资质的相关单位参与报价：

1.        项目名称： 神华浚2轮2013年9月MAN柴油机修理工程
2.   项目概况：
1）项目内容：2台MAN 16V32/40修理工程（12000h），详见维修明细表。
2） 修理地点：天津塘沽周边码头
3）  修理日期：2013.09.04开始
3.        资质要求：
1）  具有独立的法人资格、持有工商行政管理部门核发的营业执照；具有相应的经营范围，企业注册资金不低于伍拾万元人民币；良好的财务状况及良好的商业信誉的公司（企业）。
2） 能及时提供良好的船舶维修服务和技术支持。
4.    质量安全事故：遵守神华集团的安全管理规定。因质量和安全问题被神华集团通报的，不得参与投标。
5.      报价内容：采用密封报价形式，投标文件在规定时间递交设备管理部。投标文件内附加盖公章和营业执照、修理方案、分项报价表，资质证明文件等相关文件。
6.       投标文件递达截止时间：2013年8月26日14：00时。

7.       比价时间：2013年8月26日15：30时。

8.       开标地点：神华上航疏浚公司一楼会议室。

9.       承办部门：设备管理部（电话：0317-5811910  联系人：于长亮）

10.    监督部门：纪检监察，举报电话：0317-5388636。

11.    比价因素：报价、技术力量、修理周期等。
12.    通讯地址：河北沧州渤海新区神华上航疏浚公司设备管理部
联 系 人： 于长亮          邮政编码： 061113   

电　　话： 0317-5811910      传　　真： 0317-5811959
二〇一三年八月十六日
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	APPLY  OF  REPAIR
	

	申请日期/App.date ：                           申请单号/Aplay：

	船名/VESSEL:
	神华浚2
	计划修理日期/DATE:
	　2013.9.10-10.10

	修理类别/TYPE:
	航修/主机项目
	计划修理港口/port:
	

	主要修理工程   project
	左右主机12000小时检修保养

	序号  NO
	 项目编号        ITEM NO 
	内 容 说 明                                     DESCRIPTION
	备   注                         REMARKS

	一
	左、右主机12000小时检修保养
	左、右主机MAN Diesel & Turbo 16V32/40(1065270/1065271)申请12000小时 MAN Diesel & Turbo专业服务厂标准检修，检修需请MAN专业服务工程师到现场指导
	

	
	1
	拆装前/后需在冷态时测量左/右主机曲轴各档的拐档值
	

	
	2
	根据现场测量的拐档值，按照说明书要求对左、右曲轴主轴承各进行2道（3、7）抽检拆装，视拆检情况再定是否需要扩大。
	

	
	3
	左、右主机各抽检2道（左A3、B8右B4、A6）连杆大端轴承，检查和测量曲柄销轴承轴瓦的情况，视拆检情况再定是否需要扩大。
	

	
	4
	左右主机36只活塞吊出清洁，测量各缸活塞及活塞环槽，所有活塞环换新；左、右主机各抽检1道活塞销，视拆检情况再定是否需要扩大；左、右主机各解体1只活塞，检查清洁冷却腔及组件，视拆检情况再定是否需要扩大。
	

	
	5
	检查并测量左、右主机36只缸套，研磨磨损边缘，并对各缸进行珩磨；同时左右主机各抽检一个缸套，检查冷却水腔。
	

	
	6
	拆除左、右主机36只气缸头；拆检并更换36只喷油器；对冷却水腔进行清洁；换新气缸垫床和“O”令；拆卸气缸安全阀进行校调。
	

	
	7
	左、右主机抽检1道凸轮随动轴承，视拆检情况再定是否需要扩大；检查并测量凸轮轴传动机构轮齿情况。
	

	
	8
	解体检查进/排气阀装置，清洁阀杆、阀座及阀腔，测量进/排气阀阀杆及阀导套，研磨气阀阀座及阀面，换新气阀导套“O”令，检查各缸进/排气阀旋转机构的情况，根据6000小时抽检情况，排气阀和阀座磨损严重需换新，其它部件视情作更换。重新装复后缸头须作水压试验。
	

	
	9
	拆检左右主机主启动空气阀、缸头启动阀、缸头缸头启动阀先导阀、气缸油分配阀，研磨气阀及阀座，更换磨损及密封件。
	

	
	10
	拆检左右主机36只高压油泵，检查柱塞偶件、出油阀、缓冲螺栓，更换磨损及密封件（左A3\A5\A6\A7\B1和右B1\B3\B5已于6月进行更换柱塞及出油阀检修），检查各缸高压燃油直管和弯管。
	

	
	11
	左右主机应急停车装置功能测试。
	

	二
	服务工程师
	修理商需邀请一名曼恩机械有限公司上海分公司Superintendent Engineer 工程师在现场指导柴油机修理。
	

	
	
	工程师必须正规
	

	
	
	工程师费用由承修商支付
	

	
	
	修理商对整个修理工程负责。
	


附表一









