
神华上航疏浚有限公司2013-14年度钢丝绳采购
密封比价文件

一、投标人资质要求
1. 具有独立法人资格，有营业执照、税务登记证；
2. 注册资金10万元（含）以上；
3. 能提供及时送货、换货或退货服务保证；
4. 有多年供应疏浚船舶钢丝绳备件的经验。
二、投标书需提供内容

1、投标方资质证明文件。

1) 加盖投标单位公章的法人营业执照副本复印件。

2) 投标方情况介绍（加盖公章）。
3) 以往挖泥船钢丝绳备件供应资质证明文件或记录（加盖公章）。
4) 及时送货、换货或退货服务保证声明（加盖公章）
2、报价单及相关要求。
1) 钢丝绳品牌要求为贵州钢绳股份有限公司生产的巨龙牌船用钢丝绳产品，耙管所需六种钢丝绳抗拉强度大于或等于1770N／mm2。
2) 招标文件后附表格为神华浚1、神华浚2轮所需钢丝绳规格明细，年度内每批次钢丝绳的采购规格、数量包含但不限于此表格，预计每年度耙管钢丝绳采购数量不少于12根，报价以此表格为准，投标单位对各单项进行分别报价，并汇总报出总价。
3) 中标单位须在通知中标五个工作日内提供电子版报价单。
   3、其他文件

1) 中标单位须在每批次钢丝绳供货时提供产品质量证明书（加盖公章）,CCS船检证书；
2) 中标单位须在每批次钢丝绳供货时提供实验记录（加盖公章）；
3) 报价有效期、供货期限；
4) 其他投标人认为需要说明的事项。

三、投标文件的编制及提交

1、投标文件由投标人参照招标文件的要求编写，采用法定计量单位、规范的中文术语，字迹清楚，涂改之处要加盖印章。

2、投标文件正本须由投标单位法定代表人或其委托代理人签署并加盖法人单位公章。

3、投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写。

4、投标文件应按照招标文件要求的顺序装订成册；投标文件中的各种资质证明材料应一并装订。

5、投标单位应将投标文件的正本和副本密封在一个封包中，封面上标明单位名称、联系人、联系电话。如果没有按以上规定密封并标注，招标单位将不承担投标文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝。

6、所有投标文件必须提交1套正本与1套副本，并标注“正本”和“副本”字样。当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。

7、所有投标文件需委派专人送达或邮寄至神华上航疏浚公司设备管理部。

8、由于不可抗拒的原因或无法控制的事件导致投标文件丢失或损坏，招标方将不承担任何责任。

9、投标文件的修改与撤回

⑴、在投标截止时间以后，不能更改投标文件。

⑵、投标文件送达以后，如果投标方提出修改或撤标要求，应至少在投标截止时间前两天将书面申请送达招标方，但不退还投标文件。

10、投标报价均以人民币报价。
四、开标

1、开标会议由招标方确定时间、地点、方式。

2、投标文件有下列情况之一者将视为无效。

⑴、投标文件未按规定标注、密封。

⑵、未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清。

⑶、任何不完整或不满足招标要求的投标书。

3、 开标时，招标方有权就招标文件中含混之处向投标方提出询问或澄清要求。

五、评标标准

一）、评标办法

本项目评标采用最低价中标原则。
二）、评标程序

1、首先对投标文件的符合性、完整性和有效性进行评审。

3、对投标人的各项报价汇总比较，确定报价最低的单位为中标人。

六、结算方式

此次项目没有预付款， 神华上航疏浚有限责任公司与中标单位签订详细的年度供货合同，付款事宜以合同条款为准。
设备管理部
                            二0一三年十一月十四日

附表：

	序号
	名称
	规格型号
	直径
	单位
	数量
	单根长度（单位：米）
	备注

	1
	镀锌钢丝绳
	6X36SW+IWR
	46mm
	根
	1
	28
	弯管钢丝

	2
	镀锌钢丝绳
	6X36SW+IWR
	52mm
	根
	1
	57
	耙中钢丝

	3
	镀锌钢丝绳
	6X36SW+IWR
	52mm
	根
	1
	90
	耙头钢丝

	4
	镀锌钢丝绳
	6X36SW+IWR
	40mm
	根
	1
	50
	弯管钢丝

	5
	镀锌钢丝绳
	6X36SW+IWR
	64mm
	根
	1
	80
	耙中钢丝

	6
	镀锌钢丝绳
	6X36SW+IWR
	64mm
	根
	1
	105
	耙头钢丝

	7
	镀锌钢丝绳
	
	30mm
	米
	1
	66+24
	艏吹钢丝

两端压头

	8
	镀锌钢丝绳
	
	36mm
	米
	1
	24+40
	保险钢丝

两端压头

	9
	镀锌钢丝绳
	
	50mm
	米
	1
	16
	保险钢丝
两端压头

	10
	镀锌钢丝绳
	
	22mm
	米
	1
	240
	克令吊用



