“神华浚1”轮备用耙头修理工程密封比价文件

一、投标人资质要求

1、具有独立法人资格，有营业执照、税务登记证;

2、注册资金50万元（含）以上；

3、能提供技术服务，修理质量有保证；

4、有多年耙吸式挖泥船耙头修理经验。

二、投标书需提供内容

1、投标方资质证明文件。

1) 加盖投标单位公章的法人营业执照副本复印件。

2) 投标方情况介绍（加盖公章）。

3) 以往修理耙吸式挖泥船耙头的证明文件或记录（加盖公章）。

4) 技术服务和质量保证声明（加盖公章）。

2、报价单及相关要求

   1）备用耙头基本数据：

	名称
	尺寸
	数量
	         主要部件材质

	备用耙头
	4000*3800*2300
	2只
	耙头本体：16锰板，耙齿和耐磨块：铸35硅锰，各销轴：45#钢，轴套：铜质或不锈钢


2） 备用耙头拆装修理要求： 

	两耙头进厂后检查活动罩、齿座杠、水箱体、连接法兰、以及其他部位的强度和磨损情况

	1
	两耙头防磨块60件、耙齿20件，割焊、换新，

	2
	两耙头耳板两轴孔，上下间隙调整；两耙头活动罩拆解，销轴、铜套检查配合间隙测量检查并进行调整或换新备件；

	⑴
	两支撑座δ=40×500×4件，割焊加强；

	⑵
	角板δ=40×95×120×180×24件，割焊加强；

	⑶
	耙头两侧盖板新换；

	⑷
	耙头螺栓M36×24套紧固、加力；

	3
	耙头两侧复板加强；

	4
	耙头固定体、活动罩和水箱体内部复板加强；

	5
	耙头齿座杠补焊加强，三角筋换新，吸入口隔离网换新或堆焊加强；

	6
	耙头上部加强筋开焊处要求开坡口，堆焊；

	7
	耙头底板与本体开裂处要求补焊加强；

	8
	连接法兰根部加强筋全部换新；


备注：若厂家修理过程中发现上述其它以外缺陷时应及时告知招标方并做出修理。

3）技术要求：

A 活动罩底部两面应用弯尺测量垂直度，不应超过0.3/1000。

B 活动罩体左右侧板应和转轴孔中心垂直，垂直度偏差不应超过0.3/100。两轴孔中心线同轴度小于等于0.04/100。

C 活动罩体尺寸与原装尺寸误差不超过2mm。

D 活动罩与固定体相互配合的旋转部分在旋转角度范围内，用样 板检测弧面，圆度不应大于2mm。

E 活动罩与固定体的装配间隙不应大于3mm。

4）材料及性能符合如下要求：

A 水箱底部采用（HARDOX-400) 耐磨板。经下料、打塞焊口、压边。塞焊口尺寸均应满足GB985-88标准要求。

B 焊接内、外壁均采用CO2半自动保护焊，JQ.MG50-6(执行标准GB/T8110-2008ER50-6)。焊丝使用506型焊丝。焊接前应将焊缝两侧60mm内一切污垢与铁锈除去，以免产生气孔。

3、其他文件

1) 报价中应包含运费，并注明有效期和修理周期；

2) 图纸、技术方案；

3) 质量保证措施；

4) 历史业绩；

5) 其他投标人认为需要说明的事项。

三、投标文件的编制及提交

1、投标文件由投标人参照招标文件的要求编写，采用法定计量单位、规范的中文术语，字迹清楚，涂改之处要加盖印章。

2、投标文件正本须由投标单位法定代表人或其委托代理人签署并加盖法人单位公章。

3、投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写。

4、投标文件应按照招标文件要求的顺序装订成册；投标文件中的各种资质证明材料应一并装订。

5、投标单位应将投标文件的正本和副本密封在一个封包中，封面上标明单位名称、联系人、联系电话。如果没有按以上规定密封并标注，招标单位将不承担投标文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝。

6、所有投标文件必须提交1套正本与1套副本，并标注“正本”和“副本”字样。当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。

7、所有投标文件需委派专人送达或邮寄至神华上航疏浚公司设备管理部。

8、由于不可抗拒的原因或无法控制的事件导致投标文件丢失或损坏，招标方将不承担任何责任。

9、投标文件的修改与撤回

1）、在投标截止时间以后，不能更改投标文件。

2）、投标文件送达以后，如果投标方提出修改或撤标要求，应至少在投标截止时间前两天将书面申请送达招标方，但不退还投标文件。

10、投标报价均以人民币报价。

四、开标

1、开标会议由招标方确定时间、地点、方式。

2、投标文件有下列情况之一者将视为无效。

1）、投标文件未按规定标注、密封。

2）、未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清。

3）、任何不完整或不满足招标要求的投标书。

3、 开标时，招标方有权就招标文件中含混之处向投标方提出询问或澄清要求。

五、评标标准

一）、评标办法

本项目评标采用综合评分法，总分为100分，主要评标内容及对应分值如下：

1、投标报价：60分

2、技术方案及质量保证措施：30分

3、其他：10分
二）、评标程序

1、首先对投标文件的符合性、完整性和有效性进行评审。

2、对投标人的各项指标进行量化打分，汇总全部得分，按得分高低排序，确定得分最高的为中标人。

三）、评标要素

1、投标报价（60分）

由评标小组根据与投标人的投标报价的算术平均数（A价）的符合程度打分。投标报价最高分为60分，A价的基本分为50分，具体打分规则如下：
1.1投标报价等于A价的得基本分50分；

1.2投标报价每低于A价1%，在基本分的基础上加1分，最高加10分；
    1.3 投标报价每高于A价1%，在基本分的基础上减1分。

2、施工技术方案及质量保证措施(30分)
	序号
	评审项目
	满分
	评分内容

	1
	技术方案
	20
	好20分；较好10分；一般5分。

	3
	质量保证措施
	10
	好10分；较好5分；一般0分。


3、其它10分

	序号
	评审项目
	满分
	评分内容

	1
	历史业绩
	8
	优8分；一般4分；无0分。

	2
	标书完整性
	2
	优2分；一般1分。


六、结算方式

此次备用耙头修理工程要求质保期半年（外界因素导致的损坏除外），备用耙头修理完成并经验收合格后，支付合同额的95%，经修复的备用耙头平稳运行六个月后，支付合同额的剩余部分。

设备管理部
                                二0一四年一月十四日
