“神华浚1”轮机舱泵浦备件采购密封比价文件

一、投标人资质要求
1、具有独立法人资格，有营业执照、税务登记证；
2、注册资金50万元（含）以上；
3、能够按报价供货期及时送货。
二、投标书需提供内容

1、投标方资质证明文件
（1）加盖投标单位公章的法人营业执照副本复印件。

2、报价单及相关要求
（1）严格按照附表中备件型号尺寸、数量进行报价。
（2）报价中备件必须为原厂件，达到原厂件质量要求，所有备件上船后保证符合安装要求。
（3） 招标文件后附“神华浚1”轮采购备件的型号、数量明细
和相关图纸。
3、其他文件

（1）报价有效期、供货期。
（2）其他投标人认为需要说明的事项。

三、投标文件的编制及提交

1、投标文件由投标人参照招标文件的要求编写，采用法定计量单位、规范的中文术语，字迹清楚，涂改之处要加盖印章。

2、投标文件正本须由投标单位法定代表人或其委托代理人签署并加盖法人单位公章。

3、投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写。

4、投标文件应按照招标文件要求的顺序装订成册；投标文件中的各种资质证明材料应一并装订。

5、投标单位应将投标文件的正本和副本密封在一个封包中，封面上标明单位名称、联系人、联系电话。如果没有按以上规定密封并标注，招标单位将不承担投标文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝。

6、所有投标文件必须提交1套正本与1套副本，并标注“正本”和“副本”字样。当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。

7、所有投标文件需委派专人送达或邮寄至神华上航疏浚公司设备管理部。

8、由于不可抗拒的原因或无法控制的事件导致投标文件丢失或损坏，招标方将不承担任何责任。

9、投标文件的修改与撤回

⑴、在投标截止时间以后，不能更改投标文件。

⑵、投标文件送达以后，如果投标方提出修改或撤标要求，应至少在投标截止时间前两天将书面申请送达招标方，但不退还投标文件。

10、投标报价均以人民币报价。
四、开标

1、开标会议由招标方确定时间、地点、方式。

2、投标文件有下列情况之一者将视为无效。

⑴、投标文件未按规定标注、密封。

⑵、未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清。

⑶、任何不完整或不满足招标要求的投标书。

3、开标时，招标方有权就招标文件中含混之处向投标方提出询问或澄清要求。

五、评标标准

1、评标办法

本项目评标采用最低价中标原则。
2、评标程序

（1）、首先对投标文件的符合性、完整性和有效性进行评审。

（3）、对投标人的各项报价汇总比较，确定报价最低的单位为中标人。

六、结算方式

此次备件采购没有预付款，所有备件按要求送达指定地点并验收合格后60天内付清货款。
设备管理部
                           二0一四年一月二十三日

附表：
	序号
	备件名称
	备件号
	图纸号
	数量

	1
	 齿轮泵 
	KCB-83.3天津泵业机械集团有限公司
	　
	1台

	2
	 主机高温水备用离心泵不含电机
	EMC-80MC-15×2天津泵业机械集团有限公司
	　
	1台

	3
	  低压封水泵 不含电机
	HDS-100MA-C15天津泵业机械集团有限公司
	　
	1台

	4
	 空调海水泵不含电机
	EMC-100MG-C11X2天津泵业机械集团有限公司
	　
	1台

	5
	 尾部淡水注入泵不含电机
	TMC-32M-1.5*2天津泵业机械集团有限公司
	　
	1台

	设备名称型号
	泥泵气胀离合器Rexroth KUM 330/2203  出厂编号：1078636

	序号
	备件名称
	备件号
	图纸号
	数量

	1
	Spacer ring
	16812824
	083
	1只

	2
	O ring 26.2*3 Din3771
	16463107
	065
	2只

	3
	O ring 26.2*3 Din3771
	16463107
	066
	6只

	4
	Packing ring nutring 640*680/DU141
	16461952
	069
	2根

	5
	Packing ring nutring 970*1010/DU141
	16461985
	070
	2根

	6
	O-RING 29.2*3 Din3771
	16463106
	079
	8根

	7
	Spacer ring KU 330 
	16813129
	084
	1只

	8
	RING 
	16813176
	085
	1只

	9
	NILOS RING
	16312178
	091
	1只

	10
	SNAP RING DIN 471
	16452091
	092
	1只

	11
	SNAP RING DIN 472
	16452350
	093
	1只

	12
	O-RING DIN 3771
	16311045
	094
	1只

	设备名称型号
	泥泵离合器气动遥控部分4/1646/8777/0Pneunatic Remote Control Device (part 70)

	序号
	备件名称
	备件号
	图纸号
	数量

	1
	shut-off vale
	484 350 001
	Bosch70.01
	1只

	2
	filter
	30 F24-1
	Bosch70.02
	1只

	3
	drain device
	0821 303 015
	Bosch70.03
	1只

	4
	throttle valve
	0821 201 006
	Bosch70.04
	1只

	5
	relay valve 
	0481 026 005
	Bosch70.05
	2只

	6
	manomteter 
	3118
	Wika70.06
	2只

	7
	3/2-way-time-valve
	0820 215 102
	Bosch70.12
	1只

	8
	pressure reducing valve
	0821 302 007
	Bosch70.13
	1只

	9
	3/2-way-valve
	0820 408 007
	Bosch70.14
	1只

	10
	3/2-way-valve
	07931 022 08
	Mecman70.15
	1只

	11
	3/2-way-magnet-valve;24VDC
	0820 005 201
	Bosch70.16
	1只

	12
	pressurestat
	0821 100 004
	Bosch70.19
	1只

	13
	distributor
	1825 503 099
	Bosch70.21
	1只


