 “神华浚1”轮2014年3月份甲板修理工程密封比价文件
1、 投标人资质要求
1、具有独立法人资格，有营业执照、税务登记证、注册资金150万元（含）以上。

2、具有船舶修理资质，能够提供满足“神华浚1”轮靠泊修理的码头,并且码头配套设施齐全。
3、具有疏浚船舶修理经历，并在人员、设备、资金上有保障能力。

4、修理时间3月15日左右，修期12天。
二、投标书需提供内容

1、投标方资质证明文件
1) 加盖投标单位公章的法人营业执照副本复印件。

2) 投标方情况介绍。

2、报价单及相关要求
1) 报价单中须明确码头靠泊时间和修理时间。
2) 报价单需明确报价及结账依据。

3) 严格按照船舶修理项目清单以及船厂服务项目进行详细报价，对工程量理解不明确的可咨询招标单位。
4) 修理内容详细见附件.
   3、其他文件

1) 报价有效期、其他投标人认为需要说明的事项。

三、投标文件的编制及提交

1、投标文件由投标人参照招标文件的要求编写，采用法定计量单位、规范的中文术语，字迹清楚，涂改之处要加盖印章。

2、投标文件正本须由投标单位法定代表人或其委托代理人签署并加盖法人单位公章。

3、投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写。

4、投标文件应按照招标文件要求的顺序装订成册；投标文件中的各种资质证明材料应一并装订。

5、投标单位应将投标文件的正本和副本密封在一个封包中，封面上标明单位名称、联系人、联系电话。如果没有按以上规定密封并标注，招标单位将不承担投标文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝。

6、所有投标文件必须提交1套正本与1套副本，并标注“正本”和“副本”字样。当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。

7、所有投标文件需委派专人送达或邮寄至神华上航疏浚公司设备管理部。

8、由于不可抗拒的原因或无法控制的事件导致投标文件丢失或损坏，招标方将不承担任何责任。

9、投标文件的修改与撤回

⑴、在投标截止时间以后，不能更改投标文件。

⑵、投标文件送达以后，如果投标方提出修改或撤标要求，应至少在投标截止时间前两天将书面申请送达招标方，但不退还投标文件。

10、投标报价均以人民币报价。
四、开标

1、开标会议由招标方确定时间、地点、方式。
2、投标文件有下列情况之一者将视为无效。

1)、投标文件未按规定标注、密封。

2)、未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清。

3)、任何不完整或不满足招标要求的投标书。

3、 开标时，招标方有权就招标文件中含混之处向投标方提出询问或澄清要求。

五、评标标准

1、评标办法

本项目评标采用综合评分法，总分为100分，主要评标内容及对应分值如下：

1)、投标报价；70分

2)、投标人码头安排；10分
3)、其他：包括服务协调能力、历史维修业绩、标书完整性；20分
2、评标程序

1）、首先对投标文件的符合性、完整性和有效性进行评审。

2）、对投标人的各项指标进行量化打分，汇总全部得分，按得分高低排序，确定得分最高的为中标人。

3、评标要素

1）、投标报价（70分）

由评标小组根据与投标人的投标报价的算术平均数（A价）的符合程度打分。投标报价最高分为70分，A价的基本分为60分，具体打分规则如下：
1.1投标报价等于A价的得基本分60分；

1.2投标报价每低于A价1%，在基本分的基础上加1分，最高加10分；
  1.3 投标报价每高于A价1%，在基本分的基础上减1分。

1.4 调遣费用每增加A价的1%，在投标报价得分基础上减1分。（“神华浚1”轮调遣燃油成本为每10海里约4200元）
2、码头安排(10分)

	序号
	评审项目
	满分
	评分内容

	1
	码头安排
	10
	15号前后5天10分；15号前后7天5分；15号前后10天3分；


3、其他（20）

	序号
	评审项目
	满分
	评分内容

	1
	服务协调能力
	10
	好10分；较好5分；一般3分；

	2
	历史维修业绩评价
	8
	优8分；良好5分；一般3分；

	3
	标书完整性
	2
	标书完整2分；标书不完整0分；


六、结算方式

      此次船舶修理工程要求运动件保修3个月，固定件保修6个月，完工并验收合格，2个月内支付完工价的95%，质保期满后支付剩余部分。
设备管理部
                                二〇一四年三月六日

附件：工程量清单
修理项目清单
	主要修理工程   project
	甲板工程

	序号  NO
	 项目编号        ITEM NO 
	内 容 说 明                                     DESCRIPTION
	备   注                         REMARKS

	
	　
	神华浚1轮  船长:113.8米 船宽: 22米 型深: 7.7米 

空载吃水:5.1米
	　

	
	1
	能提供满足神华浚1轮靠泊修理的码头,修期共计12天.
	

	
	2
	门锁换新2个，买5个船上做备用.
	门锁厂供

	
	3
	厨房间水龙头换新一个，按照原样购买2个，备用1个
	水龙头厂供

	
	4
	厨房间柜门折页损坏，换新3套.
	厂供

	
	5
	厨房大蒸箱多处漏水，按船方要求进行修补.
	

	
	6
	首吹大帽除锈活络加油，拆检刹车带，清理刹车带锈斑，换新螺栓三个，更换限位块螺栓一条M16*170  8.8级，供船2条备用。需向下2米搭脚手架
	螺栓厂供

	
	7
	新做吊篮：长宽高：90*90*90cm，下半部用6mm厚钢板围起来90*90cm一块底板90*50cm四块边板，上半部用4分管焊接，需不锈钢管20米。四角加四根1.5米长连环，再接吊头处大连接圆环一个。按船方要求制作。
	厂供

	　
	8
	皮龙箱换新十个，现场焊装在旧支撑点，每个箱焊装4点, 国际通案接头储存箱换新两个，350*250*200mm

带盖，带锁鼻，四点支架焊接。
	皮龙箱船供,已申请未到船

	
	9
	主甲板船尾救生圈架子换新两个，安装.
	救生圈架子船供

	主要修理工程   project
	轮机工程

	序号  NO
	项目编号        ITEM NO
	内 容 说 明                                     DESCRIPTION
	备   注                         REMARKS

	　
	1
	伙食冰机制冷系统所有保温层（约35平米）全部换新。
	

	　
	2
	7道水密门阀块之间和底部密封全部换新。
	

	　
	3
	两主钛板拆检板片清洁密封条检查视情换新。（ M15-BFM8  N=155 A=465mm）
	

	
	4
	左右主机滑油钛板清洗  型号M10-BFM  
	

	
	5
	左右主机空冷器拆检清洗所有密封条换新
	

	
	6
	3#发电机滑油钛板冷却器拆检清洗所有密封条换新。
	

	
	7
	3台付机空冷器拆卸疏通清洁，付机型号：MAN B&W 6L21/31。
	

	
	8
	泵舱行吊3T小吊滚轮损坏，换新。另小吊钢丝换新（10米）
	

	
	9
	车床转动卡盘对中不好，找专业人员重新调整对中性。车床型号：CD6142。出厂编号：059。厂家：无锡开源集团德胜机床有限公司。电话：0510-5869614
	

	
	10
	四个重油油舱的道门（在浮力舱）拆卸，开Φ100mm观察孔，配带螺纹旋塞。冬季加油有时测孔堵塞，另开观察孔以备临时测油使用.
	

	
	11
	重油沉淀柜日用柜放残阀3个改为脚踏式放残阀
	


