船舶岸基视频会议系统项目安装密封比价文件
一、投标人资质要求

1. 投标人具有独立企业法人资格，注册资金人民币50万元或以上,报名时须提供营业执照正本和经年检的营业执照副本原件，并留加盖公章的复印件，提供法人代表授权书原件。

2. 投标人须具有完善的技术服务能力和售后服务体系。

3. 投标人必须提供视频会议MCU、视频会议终端原厂商的三年服务承诺函并加盖公章。

4. 投标人所投设备产品的厂家在3年内至少在国内有3个或以上5个高清会场以上规模的高清视频会议案例。

5. 对于所投视频会议设备，投标人须提供设备生产厂家原厂三年质量保证，提供3年原厂商技术服务、3年 7×24 投标人技术服务，所有原厂服务需提供原厂服务承诺函，应予以特别注明或附加盖设备生产厂家公章的三年质量保证。

二、投标说明及要求

1. 神华上航疏浚有限责任公司目前拥有“神华浚1”、“神华浚2”大型自航耙吸挖泥船两艘，目前“神华浚1”轮在黄骅港海域施工，“神华浚2”轮在上海长江口施工。

2. 所需要建设的船舶岸基视频会议系统要严格按照项目需求和功能要求选用合适的MCU和会议室终端，即在船舶会议室和岸基会议室使用一个或多个大屏幕，系统组成包括－屏幕、一个或若干个摄像机、麦克风和辅助设备等，该系统需提供高质量的视频和音频，不但要满足会议功能方面的基本要求，且系统使用方便、操作简单、系统工作稳定；还要为各岸基与船舶之间的沟通交流提供最大便利。

3. 目前“神华浚2”轮已安装宽带卫星上网系统（理论带宽上行2M，下行4M），“神华浚1”轮计划下半年安装同样系统，系统机柜放置在驾驶台位置，投标方应考虑船舶特殊条件下布线等其他可能带来的附加工程。

4. 在系统建设上要考虑以下几点原则：

1) 先进性：为了保证整个系统结构、技术的先进性，应当选择当前主流的音视频传输技术，以达到高质量的音视频效果。具体体现在高清视频采集、高清编解码、高清传输、高清切换、高清显示等多个环节，并可根据船舶实际网络带宽调整带宽占用，必须达到512Kbps以上的呼叫带宽下可实现720P的高清图像，在1M带宽条件下要实现1080P的高清图像。

2) 可靠性和稳定性：在项目建设中，除考虑所选择设备的性能指标外，还应在核心设备上尽量采用业内成熟、稳定的产品；视频会议核心设备（MCU和终端）要采用国外主流品牌，设备必须采用电信级硬件式结构（非PC、工控机结构）嵌入式操作系统，确保会议稳定不间断高效运行，并可以满足7×24小时待机要求。

3) 适应性：设备必须具备良好的网络适应能力以保证视频会议的流程性和稳定性。通过采用智能丢包恢复、动态速率调整、短线自动重邀、QOS等技术来保证网络拥塞时的会议清晰度和连贯性，可以动态调整视频会议码率，以自动适应网络性能，保证会议的连贯性，降低传输时延；可在网络因故中断并恢复后自动实现MCU与视频会议终端间的自动重连，无需人工操作。

4) 可管理性：本项目必须考虑系统操控的灵活性和可管理性。在技术设计上要考虑通过一键会议模式切换保证系统操控的灵活性，系统核心设备要考虑采用可远程管理保证系统的可管理性。

5) 可扩展性：考虑到本项目的长远发展需要，系统核心设备可进行平滑无缝升级，从而保证用户的投资。

5. 项目设备清单：

	序号
	设备名称
	单位
	数量

	岸基会议室部分

	一、视频会议核心设备
	
	

	1
	MCU
	台
	1

	2
	视频会议终端
	台
	1

	3
	高清摄像头
	台
	2

	二、音视频及控制设备
	
	

	1、视频设备
	
	
	

	1.1
	高清LED电视机 50英寸 1080p
	台
	1

	2、音频设备
	
	
	

	2.1
	全向会议话筒
	支
	1

	2.2
	带功放一体式扩声装置（功率不小于50w）
	台
	1

	3、附件
	
	
	

	3.1
	线材
	
	若干

	3.2
	机柜
	
	1

	3.3
	电源控制器
	台
	1

	船端会议室部分

	一、视频会议核心设备
	
	

	1
	视频会议终端
	台
	2

	2
	高清摄像头
	台
	2

	二、音视频及控制设备
	
	

	1、视频设备
	
	
	

	1.1
	高清LED电视机 50英寸 1080p
	台
	2

	2、音频设备
	
	
	

	2.1
	全向会议话筒
	支
	2

	2.2
	带功放一体式扩声装置（功率不小于50w）
	台
	2

	3、附件
	
	
	

	3.1
	线材
	
	若干

	3.2
	机柜
	
	2

	3.3
	电源控制器
	台
	2


6. 合同签订后45个工作日内安装调试完毕。
7. 本次项目控制价格为人民币18万元。
三、投标书需提供内容

1、投标方资质证明文件。

1) 加盖投标单位公章的法人营业执照副本复印件；

2) 投标方情况介绍（加盖公章）；

3) 投标人提供MCU及视频会议终端设备的原厂商应标授权；

4) MCU及视频会议终端设备厂家原厂三年质保服务声明；

5) 投标人必须提供主要产品（MCU、视频会议终端、高清摄像头、麦克风）的正规彩页；

6) 投标人拟承担本项目主要专业技术人员一览表；

7) 厂家项目业绩证明；

8) 保密承诺；

9) 投标人认为需要补充的其他文件；
10) 7×24小时技术支持和12小时内响应现场服务承诺书（加盖公章）。

2、报价单及相关要求。

价格一览表和分项报价表，其中分项报价表含：
1) 产品价格；

2) 集成及实施价格；

3) 用户培训价格；

4) 技术培训、支持和售后服务价格；

5) 其他价格。

四、比价文件的编制及提交

1、比价文件由投标人参照比价文件的要求编写，采用法定计量单位、规范的中文术语，字迹清楚，涂改之处要加盖印章。

2、比价文件正本须由投标单位法定代表人或其委托代理人签署并加盖法人单位公章。

3、比价文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写。

4、比价文件应按照比价文件要求的顺序装订成册；比价文件中的各种资质证明材料应一并装订。

5、投标单位应将比价文件的正本和副本密封在一个封包中，封面上标明单位名称、联系人、联系电话。如果没有按以上规定密封并标注，招标单位将不承担比价文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的比价文件将予以拒绝。

6、所有比价文件必须提交1套正本与1套副本，并标注“正本”和“副本”字样。当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。

7、所有比价文件需委派专人送达或邮寄至神华上航疏浚公司设备管理部。

8、由于不可抗拒的原因或无法控制的事件导致比价文件丢失或损坏，招标方将不承担任何责任。

9、比价文件的修改与撤回

⑴、在投标截止时间以后，不能更改比价文件。

⑵、比价文件送达以后，如果投标方提出修改或撤标要求，应至少在投标截止时间前两天将书面申请送达招标方，但不退还比价文件。

10、投标报价均以人民币报价。

五、开标

1、密封比价会议由招标方确定时间、地点、方式。

2、比价文件有下列情况之一者将视为无效。

⑴、比价文件未按规定标注、密封。

⑵、未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清。

⑶、任何不完整或不满足招标要求的投标书。

3、 开标时，招标方有权就比价文件中含混之处向投标方提出询问或澄清要求。

六、评标标准

一）、评标办法

本项目评标采用满足比价文件技术要求前提下，采用综合评标法比价。

二）、评标程序

1、首先对比价文件的符合性、完整性和有效性进行评审，对不符合比价文件中规定的按废标处理。

2、比价办法：

	序号
	评分因素
	分值
	评分细则

	1
	报价部分
	0-60分
	与投标人的投标报价的算术平均数（A价）的符合程度打分。投标报价最高分为60分，A价的基本分为50分，具体打分规则如下：
投标报价等于A价的得基本分50分；

投标报价每低于A价1%，在基本分的基础上加1分，最高加10分；
投标报价每高于A价1%，在基本分的基础上减1分。

	2
	技术部分
	0-30
	技术参数（0-12）：投标人针对招标文件技术参数和功能要求进行对照，完全满足得12分，每有一项不满足扣1分，12分扣完为止。

注：业主保留标后对投标产品测试验证技术参数的权利，若有虚假将导致无效投标。

	
	
	
	知名度、成熟度（0-2）：根据投标产品的市场知名度以及产品成熟度进行评分。

	
	
	
	设计图纸（0-8）：针对本项目设计系统设备之间的端口连接原理图、平面布置图、视频会议的对接图等，根据图纸的规范度、合理度、详实度进行评分。

	
	
	
	投标人技术方案（0-8）：投标人应针对本项目提供技术方案。方案要求：描述详细、准确、可行、无纰漏。

	3
	组织施工及售后培训服务
	0-10分
	施工组织计划（0-4）：根据投标人对本施工任务的施工进度安排、施工人员安排、施工任务安排设计图表的规范、合理、详实程度进行评定。

	
	
	
	培训计划（0-3）：根据投标人对本项目提供的培训人员数量、培训内容等进行评分。

	
	
	
	售后服务计划（0-3）：根据投标人针对本项目的售后服务内容、技术支持程度等进行评分。


七、结算方式

此次项目没有预付款， 神华上航疏浚有限责任公司与中标单位签订详细的项目合同，付款事宜以合同条款为准。

设备管理部

                            二零一四年八月二十七日

