联合办公楼窗帘采购安装技术要求
  一、采购清单
  1.窗帘
	地点
	名 称
	窗户规格(M)
	颜色
	数量（套）

	联合办公楼
	双层卷帘
	2.8*3.2
	乳白色
	330


  2. 轨道、相关配件采购及安装。
   备注：采购清单中“窗户规格”仅供投标人参与，具体尺寸以投标人现场测量为准；如因测量尺寸不准导致窗帘安装不到位的责任由投标人承担。 
    二、技术要求

（一）标准要求
1、窗帘材料的品质应符合但不限于以下国家/行业技术标准：

《​建​筑​装​饰​装​修​工​程​质​量​验​收​规​范​》​G​B​5​0​2​1​0​-​2​0​0​1；

《纺织品燃烧性能试验垂直法》（GBT5455-1997）；

《国家纺织品基本安全技术规范》（GB18401-2010）；

《铝合金建筑型材质量标准》（GB/T5237-2004）；

《室内装饰装修材料 、衬垫、及胶粘剂有害物质释放限量》（GB18587-2001）。

2、基本要求：

采用的面料达到相应产品国家标准优质品指标；

工艺：防污、防霉、防油渍、耐脏、易清洗、不易藏污垢、色彩柔和、抗变形处理、抗静电整理；

效果、性能：不起皱、不褪色、日晒色牢度5-6级、垂感好、无异味；

甲醛含量：执行国家标准E1排放标准，检验结果<20mg/kg；

安装支架：表面处理美观、均匀，保证使用时不变形、不生锈，安装拆卸方便、简捷。

    （二）双层卷帘材质及技术规格要求
材质：双层卷帘，涤纶面料，600D。

卷管：抗弯能力强，可保证在2M范围内不产生弯曲变形；

阻燃：材料应做阻燃处理，用GB/T17591-2006《阻燃织物》标准，符合要求。（须附检测报告）

    三、其它要求

1、投标人需提供的实物样品包括但不限于：（1）乳白色双层卷帘样品1套；（2）卷管及相关配件。 
实物样品随比价文件同时递交，自接到招标人通知后三日内运离安装现场，由此产生的一切费用由投标人自行承担。
*未提供实物样品的投标将被拒绝。
2.投标人在中标之后必须提供增值税发票。
3、分项报价单格式
	序号
	投标货物
	窗户尺寸（投标人测量尺寸）

(m)
	窗帘尺寸

（m）
	颜色
	品牌及技术参数
	数量（套）
	单价(元)
	金额（元）

	1
	双层卷帘
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	2
	其它相关配件
	
	
	
	
	
	
	

	3
	安装费
	
	
	
	
	
	
	

	4
	其它费用
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
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