“神华浚1”轮柴油机修理工程密封比价文件

一、投标人资质要求

1. 具有独立法人资格，有营业执照、税务登记证；

2. 注册资金50 万元（含）以上；

3. 能提供技术服务，修理质量有保证；

4. 有四冲程柴油机修理经验。

二、投标书需提供内容

1、投标方资质证明文件。

1) 加盖投标单位公章的法人营业执照副本复印件。

2) 投标方情况介绍（加盖公章）。

3) 以往四冲程柴油机修理证明文件或记录（加盖公章）。

4) 技术服务和保修声明（加盖公章）。
2、报价单及相关要求

   1）柴油机基本数据：
	柴油机型号
	数量

	MAN B&W   8L 32/40
	2台

	  MAN B&W  6L 21/31
	1台


2）修理内容概况：MAN  8L32/40主机两台12000小时维护修理及扩大工程，3#发电柴油机48000小时大修及备用部件修理，修理内容详细见附件。
3、其他文件

1) 报价中应注明有效期和修理周期；

2) 图纸、技术方案；

3) 质量保证措施；

4) 历史业绩；

5) 其他投标人认为需要说明的事项。

三、投标文件的编制及提交

1、投标文件由投标人参照招标文件的要求编写，采用法定计量单位、规范的中文术语，字迹清楚，涂改之处要加盖印章。

2、投标文件正本须由投标单位法定代表人或其委托代理人签署并加盖法人单位公章。

3、投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写。

4、投标文件应按照招标文件要求的顺序装订成册；投标文件中的各种资质证明材料应一并装订。

5、比价文件一式两份（正本、副本各一份，并各加盖“正本、副本”印章），胶装装订成册，不得活页装订，编制清晰目录，标注连续页码。同时在开标时提交电子版比价文件一份（比价文件正本签字盖章后扫描版，PDF格式）。
6、所有投标文件必须提交1套正本与1套副本，并标注“正本”和“副本”字样。当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。

7、所有投标文件需委派专人送达或邮寄至神华上航疏浚公司设备管理部。

8、由于不可抗拒的原因或无法控制的事件导致投标文件丢失或损坏，招标方将不承担任何责任。

9、投标文件的修改与撤回

1）、在投标截止时间以后，不能更改投标文件。

2）、投标文件送达以后，如果投标方提出修改或撤标要求，应至少在投标截止时间前两天将书面申请送达招标方，但不退还投标文件。

10、投标报价均以人民币报价。

四、开标

1、开标会议由招标方确定时间、地点、方式。

2、投标文件有下列情况之一者将视为无效。

1）、投标文件未按规定标注、密封。

2）、未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清。

3）、任何不完整或不满足招标要求的投标书。

3、 开标时，招标方有权就招标文件中含混之处向投标方提出询问或澄清要求。

五、评标标准

一）、评标办法

本项目评标采用综合评分法，总分为100分，主要评标内容及对应分值如下：

1、投标报价：65分

2、承修方修理队伍素质、修理周期和保修：25分

3、其他：10分
二）、评标程序

1、首先对投标文件的符合性、完整性和有效性进行评审。

2、对投标人的各项指标进行量化打分，汇总全部得分，按得分高低排序，确定得分最高的为中标人。

三）、评标要素

1、投标报价（65分）

由评标小组根据与投标人的投标报价的算术平均数（A价）的符合程度打分。投标报价最高分为65分，A价的基本分为55分，具体打分规则如下：
1.1投标报价等于A价的得基本分55分；

1.2投标报价每低于A价1%，在基本分的基础上加1分，最高加10分；
    1.3 投标报价每高于A价1%，在基本分的基础上减1分。

2、施工技术方案及质量保证措施(25分)
	序号
	评审项目
	满分
	评分内容

	1
	团队素质
	15
	有专业柴油机修理团队，对待修柴油机状况熟悉15分；修理队伍相对固定10分；修理队伍随机组织8分。

	2
	修理周期
	7
	15天完成4分；每减少一天加1分；延迟一天减1分。

	3
	保修
	3
	承诺保修3分；不保修0分。


3、其它10分

	序号
	评审项目
	满分
	评分内容

	1
	历史业绩
	8
	优8分；一般5分；无0分。

	2
	标书完整性
	2
	优2分；一般1分。


六、结算方式

此次“神华浚1”轮柴油机修理要求运动件保修三个月，固定件保修6个月，修理工程完成并经验收合格后，支付完工价的95%，柴油机平稳运行6个月后，支付剩余部分。

设备管理部

                                   二0一四年十月十二日

附件：

	船 舶 修 理 工 程 项 目 单

	　
	★主机大修工程 MAN B&W 8L32/40 2台
	备注

	1
	拆装前后测量拐当差，纪录交船
	　

	2
	缸头16只：1，烟道和气道清洁；2，进气阀杆32个探伤；3，排气阀杆32个探伤；4，进排气阀弹簧长度测量，超标的换新；5，16个安全阀拆检，阀口研磨；6，16个气缸启动阀拆检，阀口研磨；16个气缸启动先导阀拆检，阀口研磨。7，16个喷油器拆检，油嘴换新，弹簧长度测量，超标的换新；8,16个示功阀拆检，研磨。9. 16个耐火圈清洁，化学清洗，缸头水腔清洁
	　

	3
	活塞连杆16套：1，拆检活塞连杆；连杆螺栓探伤；2，清洁检查；3，测量活塞直径、活塞环的天地和搭口间隙，活塞销与活塞销孔间隙等；4，活塞销拆检测量；5，活塞环、刮油环换新；6，大端轴瓦4副（左4、5缸；右5、6缸）检查，曲柄销轴径表面检查、测量；7，2个活塞头（左4缸，右5缸）拆检。测量连杆大端孔。
	　

	4
	缸套16套：1，吊出；2，机体与缸套水腔清洁，缸套外表面穴蚀修复；3，缸套内径测量；衍磨4，缸套胶圈换新。
	　

	5
	主轴瓦2套（左4、5缸之间；右5、6缸之间）：1，轴径表面检查测量；2，主轴瓦检查
	　

	6
	8个高压油泵（左1、3、4、8缸，右1、3、6、8缸）和出油阀拆检，柱塞套筒和密封件换新，高压油泵弹簧长度测量，超标的换新。
	　

	7
	两主机底脚螺栓32根，较力
	　

	8
	两主机曲轴定位轴承2套：轴向间隙测量
	　

	9
	两主机气阀凸轮轴和油泵凸轮轴轴瓦间隙测量，超标的换新。
	　

	10
	两主机平衡重螺栓使用液压专用工具检查力矩变化情况，数据交船
	　

	11
	两主机主启动阀拆检、清洁、检查、保养
	　

	12
	两主机扭振减震器所有螺栓复紧。
	　

	13
	两主机燃油系统缓冲活塞拆检清洁，密封件换新。
	　

	14
	调整试车，负荷试验。
	　

	　
	★付机大修工程 MAN B&W 6L21/32
	　

	1
	2号付机48000小时大修，付机型号：MAN B&W 6L21/31，拆前装后测量拐档差，
	　

	2
	缸头
	　

	　
	1)   清洁烟道、进气道，附件拆除，检查密封口
	　

	　
	2)   进排气阀杆阀口检查磨损严重的换新可以使用的进行阀口研磨预计研磨12只阀口（缸头水压试验）
	　

	　
	3)      进排气阀杆与导管间隙测量，超标的换新
	　

	　
	4)      进排气阀杆共计24只着色探伤
	　

	　
	5)      各缸旋阀器拆检，损坏的换新 
	　

	　
	6)      6只安全阀拆检、清洁，阀口研磨
	　

	　
	7)      各缸摇臂轴与轴套测量检查，弹簧和气阀调整螺栓检查
	　

	　
	8)      喷油器共计6只解体清洁检查，拆解检查，组装后磅压做雾化实验。
	　

	3
	活塞连杆6只
	　

	　
	1)      拆检活塞连杆
	　

	　
	2)      清洁检查
	　

	　
	3)      测量活塞直径、活塞环的天地和搭口间隙，活塞销与活塞销孔间隙等
	　

	　
	4)      活塞环、刮油环换新
	　

	　
	5)      活塞头拆检、冷却腔和连杆油路清洁检查
	　

	4
	缸套、耐火圈（水套各6只）
	　

	　
	1)          清洁检查
	　

	　
	2)          缸套内表面用专用工具打磨布油线
	　

	　
	3)          缸套内径测量
	　

	　
	4)          密封件换新
	　

	5
	连杆瓦（全部拆检）
	　

	　
	1)         拆检清洁
	　

	　
	2)         间隙测量
	　

	　
	3)         连杆螺栓、大端螺栓着色探伤
	　

	6
	主轴瓦拆检
	　

	7
	发电机曲轴轴线
	　

	　
	检查调整
	　

	8
	平衡重螺栓
	　

	　
	用液压专用工具检查螺栓的力矩变化情况，数据交船
	　

	9
	进排气凸轮和高压油泵凸轮机构
	　

	　
	1)      检查传动齿轮止动、齿面和测量背隙。
	　

	　
	2)      检查各凸轮和滚轮表面。
	　

	　
	3)      凸轮轴瓦检查
	　

	10
	机座底脚螺栓
	　

	　
	检查收紧力矩
	　

	11
	推力轴承
	　

	　
	推力间隙测量
	　

	12
	曲轴震荡阻尼器
	　

	　
	检查
	　

	13
	高压油泵8个 其中2个旧的高压油泵拆检，装复后备用
	　

	　
	1)        解体柱塞套筒、出油阀、滚轮等。
	　

	　
	2)        喷油正时调整。
	　

	　
	3)        停车油门检查。
	　

	　
	4)        滚轮架、滚轮轴检查
	　

	15
	曲拐箱清洁检查
	　

	16
	1#发电机调速器拆检，平台试验，数据交船
	　

	17
	根据试车大纲试验，记录数据交船
	　

	18
	3台付机启动空气系统元件拆检，更换密封令，备件船供。共计减压阀3只，两位三通阀12只 
	　

	19
	3#发电机凸轮磨损，换新凸轮轴一根
	　

	20
	3#发电机第三缸排气阀阀座漏水，缸头拆下，更换备用缸头
	　

	21
	3#发电机凸轮轴换新一段，第四刚摇臂顶升拆装
	　

	25
	3#发电机进排气阀凸轮顶升、滚轮全部拆检，固定锁全部换新
	　

	26
	2#辅机机带低温水泵一台，拆下更换密封
	　

	27
	备用缸头5只吊出进厂拆解，拆解，解体，清洁检查，包括摇臂过桥顶升拆装
	　

	28
	备用缸头5只化学清洗
	　

	29
	备用缸头水套5只吊出解体清洁，化学清洗
	　

	30
	备用连杆吊出进厂修理
	　

	31
	备用缸套6只进厂珩磨
	　


