

神华黄骅港务公司

体育馆体育健身设备采购安装项目清单及技术要求

  一、采购清单
                                        价格单位：元
	序号
	设备名称
	数量
	型号
	品  牌（或相当于）

	1
	电动液压篮球架
	1副
	TLC-02
	北京 体科健

	2
	计时,二十四秒
显示器
	1套
	三面显示
	江苏 金陵

	3
	篮球队员
犯规次数牌
	1套
	TFG-01
	北京 体科健

	4
	篮球赛全队犯规显示器
	1套
	TQF-02
	北京 体科健

	5
	篮球赛记录员
讯响器
	1套
	TXX-02
	北京 体科健

	6
	记分牌
	1套
	TFF-08
	北京 体科健

	7
	篮球发球权
显示器
	1套
	TFQ-01
	北京 体科健

	8
	篮球场地划线
	1套
	
	参照国际篮联蓝球场划线标准，与国际篮联的主要正式比赛所规定的要求一致


二、体育馆体育健身设备采购安装技术要求
	序号
	设备名称
	型号
	技术参数
	示意图

	1
	电动液压篮球架
	TLC-02
	1、产品技术规格
篮架伸臂为3.35m，篮圈上沿离地面高3.05m，球架底座尺寸：长×宽×前高×后高=2.5×1.3×0.45×0.35（m）；
2、产品用材
篮球架底座采用6㎜的铁板在专用折边机上折边拼焊而成，底座前立柱支撑架采用12#槽钢制作，后立柱和油缸支撑架采用20#槽钢制作，篮架立柱采用□120×70×3方管和□70×70×3方管拼焊而成，篮架伸臂采用□140×70×3方管和□70×50方管拼焊而成，焊缝表面均匀光滑，篮架立柱转动部位和伸臂头部连接件均采用优质精密铸钢件制作，性能安全可靠，篮架上拉杆采用优质圆管在弯管机上一次成型，避免了电焊及焊渣易引起生锈的隐患，下拉杆采用精拉管拼焊而成，合理的结构设计与独特的外观造型和谐统一。
3、产品结构原理
电动液压篮球架设有篮架升降系统、走轮伸缩机构、电器、液压系统。
篮架主体升降采用四连杆机构，使用时电机接通220V、50HZ单相电源即可启动，带动油泵，经电器控制系统进行“功能”转换，油缸随即产生伸缩运动，从而使球架立柱升降和底座走轮起落。

4、篮板

规格：1800×1050（㎜），篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板，具有透明度高、耐侯性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿侧面覆盖有保护圈，保护圈前后表面高度、厚度均≥20mm，底面厚度≥50mm，能有效保护运动员扣篮时不受伤害。

篮板弹性500N/1m，中心挠度≤6mm，取消外力1min后篮板恢复原状。
5、篮圈

    篮圈抗弯性能好，在篮圈最远点的圈顶上施加静载荷未到105kg时，篮圈无转动，当静载荷≥105kg时，篮圈向下转动，角度不超过30度，能有效解决投篮时篮圈的稳定性和运动员扣篮时的安全性问题。

6、防护措施

篮架配备有专用护套，能有效保护运动员免受撞击，篮架底座下部设有防震垫；

7、表面处理

外表面采用静电粉末喷塑工艺,可以有效的预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀,色泽均匀、亮丽、持久,符合国家对户外色彩的损失比例要求,可以保证五年基本不变色.喷塑前采用表面抛沙硬化和净化处理,使产品表面质量达到同行业先进水平的同时又较传统的磷化处理工艺更具有环保优势;
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	2
	计时,二十四秒
显示器
	三面显示
	1、显示比赛时间，计时钟可实现0～99分59秒任意预置倒计时，能任意暂停，计时钟精确到0.1秒，时间终了时能发出长达3秒钟红色灯光信号及蜂鸣声音。

2、二十四秒控制器可任意预制时间，采用倒计时方式，能任意暂停，复位。计时完毕，也能发出灯光信号及蜂鸣声，并能自动暂停比赛时间。

3、比赛时间暂停时，24秒也自动停止，比赛继续时则24秒要手动启动。24秒违例时，比赛时间则继续计时。

4、本计时器提供2个串行口，使比赛时间和24秒能与计算机和电视转播同步。

5、显示屏尺寸：74×56×10cm

6、发光管：Φ5mm高亮白发红、白发绿发光管

7、电压：220Ｖ±10％

8、功率：100W
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	3
	篮球队员
犯规次数牌
	TFG-01
	6厚木质多层板,外表面喷漆.
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	4
	篮球赛全队犯规
显示器
	TQF-02
	比赛专用
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	5
	篮球赛记录员
讯响器
	TXX-02
	系统功能
接通电源后手动控制按钮发出声响。

技术参数
电源：交流220V  50HZ

功率：30W
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	6
	记分牌
	TFF-08
	主要材料:Ф33结构用钢管,材质Q235B,臂厚1.75,25×25mm方管,壁厚1.5,结构件拆装方便;
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	7
	篮球发球权
显示器
	TFQ-01
	1、显示屏尺寸：340*220*40（mm）；

2、主要材质：φ5mm高亮度白发红、白发绿发光管；
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	8
	篮球场地划线
	
	参照国际篮联蓝球场划线标准，与国际篮联的主要正式比赛所规定的要求一致
	




