神华黄骅港务公司
黄骅港一、二期堆场防风网完善工程等4个项目
概况及环境影响评价招标技术内容及要求
一、项目概况
 1、黄骅港一、二期堆场防风网完善工程
随着我国煤炭消费总量的增长和煤炭外贸出口量的扩大，煤炭的铁路运量和港口吞吐量也将进一步增加。黄骅港是为适应神华煤炭下水外运的需要，与朔黄铁路配套建设的煤炭转运港口，是我国西煤东运第二通道出海口。对推进区域间战略资源平衡，促进国民经济协调健康发展具有重要意义。采取防风网措施来降低黄骅港煤码头的溢尘量为今后的发展创造更加有利的环境条件是十分必要的，也是深入贯彻执行科学发展观实现黄骅港煤炭码头可持续发展目标实现的重要保证措施。
目前黄骅港一、二期堆场东、西、北侧已完成防风网建设，防风网的建设对黄骅港煤堆场环境改善起到了积极的作用，应黄骅港（煤炭港区）四期工程建设需要，拟在一期工程堆场和二期工程堆场之间增设一条防风抑尘网，网高 23 米，总长度约 1300 米。一、二期堆场之间增设防风网后，与原有防风网共同组成神华黄骅港一道重要的防治粉尘污染的环境保护屏障，此措施将提高堆场的整体抑尘效果，降低一、二期堆场粉尘排放量。
 2、黄骅港T6、T7转接机房药剂除尘工程
 本项目抑尘改造建设内容主要包括设备间、抑尘设备及控制系统以及室外给水和电力设计等。
(1)建设内容：
喷洒控制系统：主要包括加压泵、加压泵减震装置、抑尘化学剂混合装置以及输送系统喷洒排管等；
化学剂除尘系统：主要包括 10 m3储液罐、卧式齿轮抽油泵以及辅助的液位计和流量表等；
配电控制系统：主要包括智能无料传感器、皮带计量秤、控制柜、配电柜以及与之相配套的电缆桥架等；
喷洒管路系统：主要包括与之相配套的各种喷洒管线、阀门、计量表以及压力表等；
土建配套设施：主要包含新建一座设备间、室外给水、暖、电力管线。其中，设备间根据项目实施条件，设备间长为 6.5m，宽为 4.7 m，建筑总占地面积为 30.49m2，总建筑面积为 30.49 m2，结构形式为钢结构（采用保温岩棉保温）。
(2)项目实施达到的效果
a、在项目实施后，各点的平均粉尘浓度可降低 80%以上，转运过程中粉尘浓度降低至 15 mg/m3以下；
b、可以有效降低煤炭在仓顶廊道产生的粉尘量，同时减少的转接时产生的粉尘量，对运煤系统的安全运行具有无可替代的效果；
c、配合原有除尘措施，对煤炭转运过程粉尘污染进行综合性治理，完全达到国家环境保护和安全的要求，具有很好的社会效益；
d、在喷洒过程中根据粉尘量，调整总的喷洒量，使加入煤炭中的水分控制在 0.3～0.5%之间，通过自动喷洒实现水量和药剂的使用控制，保证转接塔内煤炭水分的含量，防止出现水分过多挂仓等问题。
3、T8机房及附属区域清洁生产提升改造工程
 本次T8机房粉尘综合治理改造建设内容主要包括转接机房内转运溜槽的改造、导料槽的改造、清扫器的改造、电气设备改造、配套除尘系统改造、机房结构改造以及配套的土建改造等。
(1)建设内容：
转运溜槽系统改造： 主要包括 BDQ、 BC1 和 BC2 头部护罩、 集料装置、溜管、三通、给料装置等；
导料槽改造：主要包括导料槽及衬板、双密封裙边、挡尘帘等；
清扫器改造：主要包括 BDQ、BC1 和 BC2 头部一道清扫器、二道清扫器和三道清扫器等；
电气设备改造：主要包括照明配电箱、照明灯具、维修电源箱、除铁器控制柜及其全部配管配线、电缆规整等；
配套除尘系统改造：主要包括原有的洒水管线的拆除、对现有的干雾抑尘、药剂抑尘、专用除尘器等进行改造；
配套土建改造：T8 机房、T8 机房北侧设备间、及 BDQ、BC1、BC2、BM 线皮带机驱动区域地面硬化及冲洗水配套、收集等。
(2)项目实施达到的效果
a、在项目实施后，所有除尘设备均处于关闭状态时，改造后的 T8 机房内受料点周围的总粉尘浓度控制在 8mg/m³以下，呼吸性粉尘浓度控制在3.5mg/m³以下；干雾抑尘设备处于开启状态时，改造后的 T8 机房内各层设备周围的总粉尘浓度控制在 8mg/m³以下，呼吸性粉尘浓度控制在 3.5mg/m³以下；
b、曲线溜槽及导料槽的通过能力必须满足相应皮带机的能力，保证在给煤过程中不堵料、不撒漏煤；
c、采用曲线落煤管技术，从源头上解决了煤炭在转运过程中起尘的问题，可以有效降低煤炭在 T8 机房的粉尘量，同时减少煤炭转运过程中的撒漏量，对设备的安全运行具有无可替代的效果；
d、可以有效降低煤炭在 T8 机房的粉尘量， 同时减少煤炭转运过程中的撒漏量，对设备的安全运行具有无可替代的效果；
e、配合原有除尘措施，对煤炭转运过程粉尘污染进行综合性治理，完全达到国家环境保护和安全的要求，具有很好的社会效益。
f、对 T8 机房及附属区域进行土建改造，实现积煤定期冲洗处理，含煤污水有组织排放，沉淀后煤泥有组织清运。
4、黄骅港一、二期皮带机及翻车机附属干雾抑尘设备改造工程
(1)建设内容：
翻车机 CD3、CD9、筛分塔、TS1 机房、T8 机房共 5 处安装干雾抑尘系统设备，其中 CD3、CD9 存在电伴热保温过热、喷嘴损坏等问题，筛分塔、TS1 机房、T8 机房伴热无法使用，筛分塔存在空压机不能使用等问题，需对设备进行检修更换。
CD1、CD2、CD4、CD5、CD6、CD7、CD8 翻车机 7 处未安装干雾抑尘设备，翻车机作业时粉尘浓度较大，需安装 7 套干雾抑尘系统以改善现场的工作环境。
   对现有CD4、CD5、CD6、CD7、CD8、CD9翻车机的6套干式除尘系统进行布袋更换、电控柜更换，电气设备、电伴热及电机检修，确保正常运行，实现远程自动控制、更换损坏的软连接、三角带等，以满足现场正常使用的要求。保留原除尘器本体及支架钢结构和风机设备。
(2)项目实施达到的效果
a、在项目实施后，各点的平均粉尘浓度可降低 80%以上，转运过程中粉尘浓度降低至 15 mg/m3以下；
b、可以有效降低煤炭在皮带机廊道产生的粉尘量，同时减少的落入基坑时产生的粉尘量，降低翻车机房内粉尘浓度；
c、配合原有除尘措施，对煤炭转运过程粉尘污染进行综合性治理，完全达到国家环境保护和安全的要求，具有很好的社会效益。
二、环境影响评价招标技术内容及要求
    1、总则
1.1 本次招标为神华黄骅港务有限责任公司黄骅港一、二期堆场防风网完善工程，黄骅港T6、T7转接机房药剂除尘工程，T8机房及附属区域清洁生产提升改造工程，黄骅港一、二期皮带机及翻车机附属干雾抑尘设备改造工程共4个项目环境影响评价项目咨询服务，按照国家有关环境保护法律法规开展工作，工作时间不超过60天，包含现场调研、收集资料及编制环境影响报告表、协助办理环境影响报告表审批等。

1.2 神华黄骅港务有限责任公司必须取得沧州市环保局渤海新区分局对以上4个项目环境影响报告表的批复。
1.3 咨询公司全过程跟踪神华黄骅港务有限责任公司上述4个项目环境影响评价文件的报批工作，包括负责编制上述4个项目环境影响报告表并协助办理审批手续。
1.4 项目成果版权归招标人所有。
    2、投标人服务内容要求
根据《中华人民共和国环境影响评价法》有关文件要求，投标人负责开展神华黄骅港务有限责任公司黄骅港一、二期堆场防风网完善工程，黄骅港T6、T7转接机房药剂除尘工程，T8机房及附属区域清洁生产提升改造工程，黄骅港一、二期皮带机及翻车机附属干雾抑尘设备改造工程共4个项目环境影响评价咨询服务工作，咨询内容应包括但不限于以下内容：
 2.1 现场调研

接到中选通知一周内， 对项目建设内容及周边环境进行现场调研。

 2.2 报告编制

调研结束30个工作日内，在对上述4个项目相关资料和附件收集的基础上，根据有关要求，编制完成环境影响报告表。

 2.3 报告评审

环境影响报告表编制完成后，中选人协助上报沧州市环保局渤海新区分局，并负责对报告表作必要的修改完善,取得批复后将最终版报告表20份及WORD电子版寄送至神华黄骅港务公司。

3、项目工作目标及成果要求
3.1 项目工作目标为上述4个项目取得环境影响报告表批复。

3.2 成果要求：

（1）文本文件要求：文本文件为上述4个项目环境影响报告表最终版。
（2）计算机文件要求：全部工作成果均制作计算机文件，报告表正文采用Microsoft Word的DOC格式文件，附图、附件等采用JPEG格式的文件。

