附件2：

职业病危害警示标识和公告栏制作安装技术要求
1、 职业病危害警示标识牌：
1、警示标识牌规格、数量和警示内容(详见附件1)。
2、材质要求：400×500mm的警示标识牌，采用1.5mm厚铝板，其余均采用1mm厚铝板。铝板铝含量不低于99.5%。
3、警示标识牌采用铝基反光工艺，标识牌的几何图形、警示色和警示语句的字体、字色等应符合GBZ158-2003标准规定，图形与警示语句组合应协调、美观。
4、警示标识牌应方正，无毛刺和飞边，复膜与基层粘合牢固，牌面平整无明显缺陷，夜视效果好。
5、警示标识牌均为现场打孔，附着安装。具体安装场所由需方指定。安装位置应符合GBZ158-2003标准要求。400×500mm标识牌应四点固定，其余可两点固定。
二、职业病防治公告栏：
1、公告栏数量、规格及形式：公告栏共9块，外轮廓尺寸为2400×1200mm，正面设可整体上掀开启双侧液压支撑式阅读窗。

2、公告栏材质要求：主框料采用合金牌号6060，面宽50mm左右，高80mm左右，壁厚1.5-3mm，截面形式适当的铝合金型材；开启窗框料采用面宽20mm左右，高50mm左右，壁厚1-1.5mm，截面形式适合的铝合金型材，型材牌和色泽应与主框相同；背板采用4mm厚KT板；阅读窗采光板采用4mm厚耐力板。

3、公告内容制作工艺要求：公告内容按需方公告内容的平面布局规划，采用写真工艺将公告内容整体粘合到公告栏背板上，边缘整齐、到位、稳固，表面平整，内容平正、字迹清楚（9块公告栏分为两类公告内容，总字数可能在2万左右）。
4、公告栏加工、安装要求：公告栏框材（四角除外）、背板、耐力板等不得拼接并无明显缺陷，各部位的配合间隙应符合GB/T 8478-2008标准相关规定，阅读窗应启闭灵活并有一定刚度。公告栏均安装在室内，安装高度应适合劳动者认读（安装场所由需方指定）、横平竖直、位置协调美观，固定点数及固定方式，应满足公告栏使用对强度、刚度和耐久性要求。公告栏加工、安装所用附件应避免外露，埋入建、构筑物的附件应镀锌处理。阅读窗应能锁闭。
    三、其他要求：
1、标牌及公告栏现场安装人员应经安全培训合格。
2、参与密封比价单位应带120×150mm的“注意防尘”警示标识牌样品和公告栏铝型材、KT板、耐力板及3号访宋字写真效果实体等样品及公告栏效果图各1份（型材样品的长度和宽度均不得小于50mm。样品上均应加盖单位公章。中选单位的样品将做为验收依据）。
