生产部门道路设施标线施工内容及技术要求

	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	备注

	1
	杂货区域
	M2
	2373.6
	线长15824M线，宽0.15M，黄色实线

	2
	杂货隔离墩525个（小隔离墩450个、大隔离墩75个、穿插栏杆300根）
	个
	525
	小墩上部尺寸：0.5M*0.2M*0.49M下部尺寸（梯形）：0.45M*0.3M*0.18。大墩：上宽0.5M下宽1.4M高1M长3M。栏杆为DN50*30MR　管，红白相间颜色

	3
	二期大码头门口处停车位
	个
	5
	4.8M*2.4M，线宽0.15M，黄色实线

	4
	二期码头皮带机支架水泥基座
	个
	221
	0.75M*0.25M，4个面，黄黑相间颜色

	5
	二期小码头皮带机支架水泥基座
	个
	80
	1.04M*0.2M，4个面，黄黑相间颜色

	6
	二期小码头装船机行车区域警戒线
	M2
	186
	长310M*4条，线宽0.15M，黄色实线

	7
	二期小码头锚固坑
	个
	30
	长1.5M*宽0.9M，线宽0.15M，黄色实线

	8
	堆场东侧道路
	M2
	283.5
	长630M*3条，线宽0.15M，中间1条黄色实线，两边2条白色实线

	9
	翻车机及转接机房梯口警示线
	条
	240
	长1.1M，线宽0.10M，黄色实线，翻车机天桥通道48条，翻车机底坑48条，转接机房144条

	10
	二期翻车机定位车和推车机行走区域警示线
	M2
	255
	10条*160M长*0.15M，2条50M长*0.15M，黄色实线

	标线施工采用冷喷工艺，标线符合《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2006）、《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）以及《安全色》（GB2893-2008）要求的要求。标线项目要求质保金为总价款的5%，质保期一年。


