管控楼食堂厨房设备

采购要求

一、采购设备与型号：

	编号
	产品名称
	型号规格
	数量
	单位

	1
	电磁双眼小炒灶
	1200*1000*800直径400锅 
	1
	台

	2
	电磁双头大锅灶
	2000*1200*800/直径800锅 
	2
	台

	3
	电磁双眼低汤灶
	1200*900*580/15*2KW
	1
	台

	4
	电磁单眼灶
	1200*1200*800/18KW
	1
	台

	5
	电双门蒸车
	DHZFC-02
	2
	台

	6
	馒头机
	MP-60 ∕ 2
	1
	台


二、设备要求：

1、电磁双头大锅灶（同电磁双眼小炒灶）：

炒炉面板采用不低于1.5毫米厚304#不锈钢板；1.2毫米不锈钢水围。炒炉围板用1.2毫米厚304#不锈钢板,炉前板采用1.2毫米厚304不锈钢板,且容易卸下，固定使用不锈钢螺丝。炉体主架采用38×25×1.5毫米不锈钢管焊接，坚固并能承载所有附件，台面下有3.0毫米厚的镀锌钢板做承托；炉脚采用ф2寸无缝不锈钢管装饰内含钢管配可调式不锈钢承重子弹脚。台面向前倾斜,在前面有75毫米宽×50毫米深集水槽,并配有过滤篦子集水槽有50毫米直径排水接口。 采用德国IGBT技术，机芯全模块化控制，感应线盘双层并绕技术，其余电器元件均为进口。数字显示，档位可调，操作方便。功率：18kw*2/380v

2、电磁双眼低汤灶：

炒炉面板采用1.5毫米厚304#不锈钢板；1.2毫米不锈钢水围。炒炉围板用1.2毫米厚304不锈钢板,炉前板采用1.2毫米厚304不锈钢板,且容易卸下，固定使用不锈钢螺丝。炉体主架采用38×25×1.5毫米不锈钢管焊接，坚固并能承载所有附件，台面下有3.0毫米厚的镀锌钢板做承托；炉脚采用ф2寸无缝不锈钢管装饰内含钢管配可调式不锈钢承重子弹脚。台面向前倾斜,在前面有75毫米宽×50毫米深集水槽,并配有过滤篦子集水槽有50毫米直径排水接口。 采用德国IGBT技术，机芯全模块化控制，感应线盘双层并绕技术，德国肖特微晶玻璃，其余电器元件均为进口；数字显示，档位可调，操作方便；设备运作智能检测，故障中文显示系统。功率：12+12kw/380v

3、电磁单眼灶

炒炉面板采用1.5毫米厚304#不锈钢板；1.2毫米不锈钢水围。炒炉围板用1.2毫米厚304不锈钢板,炉前板采用1.2毫米厚304不锈钢板,且容易卸下，固定使用不锈钢螺丝。炉体主架采用38×25×1.5毫米不锈钢管焊接，坚固并能承载所有附件，台面下有3.0毫米厚的镀锌钢板做承托；炉脚采用ф2寸无缝不锈钢管装饰内含钢管配可调式不锈钢承重子弹脚。台面向前倾斜,在前面有75毫米宽×50毫米深集水槽,并配有过滤篦子集水槽有50毫米直径排水接口。 采用德国IGBT技术，机芯全模块化控制，感应线盘双层并烧技术，德国肖特微晶玻璃，其余电器元件均为进口；数字显示，档位可调，操作方便；设备运作智能检测，故障中文显示系统。功率：18kw*2/380v（电磁双眼小炒灶为12kw*2/380v）

4、电双门蒸车（24盘）    1530*820*1620     

1、采用双层1.2mm厚不锈钢板，中间设有保温层，保温效果好；

2、自动补水，防干烧，蒸馒头米饭均可；

3、设有缺水自动断电保护装置，产品全面符合GB4706.39-1997标准；

4、上汽密封性能好，做好的成品不串味；

5、额定电压：380V  额定功率：12kw

6、额定频率：50Hz  压力：常压

7、容量：100kg  

5、馒头机  MP-60 ∕ 2      河南新乡牌

1、内部绞龙为不锈钢材质，不生锈。

2、园锥形成形绞龙，使揉制的馒头坯表面光洁度更好。

3、上成形绞龙齿轮结构有齿轮芯、调整上、下成形绞龙的相对位置，方便精确。

4、额定功率：3kw

5、工作电压：380V

6、生产功率：3600个/小时

7、馒头重量：100克/个（折干面）

8、电源频率：50Hz±5%

9、外形尺寸：990×470×1150

