
警用器材采购明细和技术参数(报价单)
	序号
	名称
	参考图片
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	合计
	技术要求

	1
	强光手电
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	SD-SH

	个
	5
	
	
	型号:SD-SH
外形尺寸:Φ26×150(mm) 
电池容量:2200毫安 
灯泡寿命:10万小时 
亮度:100流明 
持续高亮照明:5小时 
电池使用寿命:重复充电1000次。
提供高亮度照明，前端有攻击头，具有攻击致痛、制服作用，防水、抗压、抗摔。
执行标准：《公安单警装备-警用强光手电制造与验收规范》

	2
	警用电击枪
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	SH-02
	把
	2
	
	
	该发射器可装橡胶弹、催泪弹，直接打击目标。

	3
	警戒带
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	SH-JJD-2012
	盘
	10
	
	
	外壳材质：ABS

具有背面加装高强度磁铁，可吸附在汽车

或各种金属上，出警时操作简单、快捷等特点。



	4
	警用反光背心
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	件
	15
	
	
	面料材质：100%涤纶网眼
反光材料：PVC反光条
亮度高,反光强，透气性能好，穿着放便，起警示作用
200g加厚精编网面，50℃-零下30℃抗冻反光条
反光条反光系数高，300米可见
技术参数：反光背心可以使用穿着者在夜间更易于被识别，从而提高了穿着者的安全性。警用反光背心用于公安民警执勤执法的场合，警用反光背心满足《GA 446-2003 反光背心》的技术要求。 
有检测报告，带100保险和14/15年公安部协议供货单位是控标点



	5
	作战服（四季）
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	套
	15
	
	
	材料：防静电抗撕拉布料,含棉量高,透气性好
类别：夏装短袖，春秋装，冬装
颜色：警蓝色

	6
	单警装备
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	YSHP


	套
	15
	
	
	组成：腰带钎子、带体、斜挂带、手铐套、对讲机套、强光手电套、警用工作包、警用水壶套、警棍套、手机套、催泪喷射器套、
(除枪套外，其他可单独拆卸）
腰带钎子采用锌合金ZZnAID4-3A压铸、镀镍制成。
带体及装具套采用牛皮移膜革制成。
产品按带体总长度分XL、L、M、S、SS五种规格。
执行标准：《GA889-2010公安单警装备 皮革多功能腰带制造与验收规范》

	7
	警用雨披
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	件
	15
	
	
	面料为300D牛津涂PU，加防水涂层，透气性好。
荧光黄绿色，该面料的亮度因数为0.76（该色系的亮度因数最大）。
前胸、后背、袖笼等处增加反光条,双层防沾身透气网格设计，暗藏式帽子。上下身分体套装，防盗防水口袋。

	 8
	询问室监控设备
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	IVSM-8421E
	套
	1
	
	
	2路HD-SDI高清输入、3路高清网络（POE)视频输入1路VGA、1路HDMI0。H.264High profile。1080P(1920*1080）、720P(1280*720)、D1（704*576）2路RCA1路3.5监听接口1路内置扬声器 ACC 48KHz采样

双光驱同步实时直刻、交替轮循刻录.支持500G内置硬盘

DVD4.7G光盘1-24小时可选、500G硬盘1400-2000小时可选。

1080P(1920*1080）、720P(1280*720)、D1（704*576）画中画、单画面、三画面、四画面 支持断电光盘保护和数据恢复32位哈希值数据效验、光盘密码设定。

	9
	被询问人铁椅
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	套
	1
	
	
	材质：金属无缝钢管

金属审讯椅，金属制作，上部装有锁具，地上也可以固定，上部打开时需用钥匙，钥匙通用，下部不用钥匙，椅子旁边有开关，可打开脚部，操作极简单，双脚绝对不会从锁环拔出。

	10
	询问强光灯
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	SH-A5
	把
	2
	
	
	材质：航空级铝合金6061-T6

重量：900g

表面：外观氧化，加厚阳极氧化

镜片：超清晰增韧光学玻璃防爆镜片

灯头：三颗CREE  3W   LED

性能：亮度强光390Lm，弱光50Lm

工作时间：强光6-7h，工作12-14h

	11
	警用执法记录仪
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	型号:DSJ-H1


	个
	6
	
	
	照相分辨率1600万像素,有效像素四档可选；（即1600万，1200万，800万，500万）

120°广角大镜头，可实现无限连拍功能,分辨率八档可选.

照片可多拍或选择连拍模式，便于根据实际需求取证.

有效像素4608*3456，照片格式：JPEG

抓拍功能：在摄像状态中，可实现相片抓拍功能；

摄像分辨率五档可选，1920×1080P、 1440×1080P30帧 、 720P×1280 30帧、 848×480H 848×480 60帧

采用H.264录像压缩格式，生成MP4文件

	12
	车载爆闪警灯
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	CPJD-1013A
	条
	1
	
	
	

	13
	警用停车警示牌
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	TCSYP-SH
	个
	4
	
	
	

	14
	警用路障器
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	LZ-D-SH-2010


	套
	2
	
	
	

	15
	对讲机
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	BF2888
	个
	10
	
	
	

	16
	警用高音喇叭
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	SM-200型
	个
	2
	
	
	功能特点：具有喊话、录音、警报、照明、汽笛、防空、治安等多种功能，满足不同场所的使用需求，方便实用，使用寿命长。

	17
	警用头盔
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	KX03 C-951-11型
	顶
	10
	
	
	材质:PC     

颜色:藏蓝色  

重量:0.85Kg 

	18
	警用摩托头盔
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	KX03-D-2000型
	顶
	4
	
	
	材质:PC     

颜色:白色  

重量:0.85Kg

	 合计金额（元）
	
	
	
	
	


备注:以上提供产品型号仅供参考。参标方提供产品型号与本次发标人提供的型号功能需相当。.

