1、 直放站主机
	800M无线直放站主机规格参数


	工作频段
	上行（MHz）
	816.4625~820.9625

	
	下行（MHz）
	861.4625~865.9625

	增益

	上行最大增益（dB）
	50±2

	
	下行最大增益（dB）
	50±2

	
	增益调整量（dB）
	≥30

	
	步进型增益调节误差（ dB ）
	≤±1dB(0～20dB)

	
	
	≤±1.5dB(20dB以上)

	线性功率

	上行（ dBm ）
	37 ±2dB

	
	下行（ dBm ）
	-10 ±2dB

	互调产物
	带内
	上行
	≤-36 dBc

	
	
	下行
	≤-36 dBc

	带内波动
	（dB） P-P
	≤5.0

	噪声系数
	上行/下行（dB）
	≤5.0

	ALC特性
	控深≥20dB时输出波动（dB）
	≤2.0

	
	控点可调范围（dB）
	P。+3/-7

	端口特性
	输入、出口阻抗（Ω）
	50

	
	驻波比
	≤1.5

	传输时延
	（μS）
	≤10.0

	电源
	（V）
	AC220

	工作环境
	温度（℃）
	-40～+55

	
	相对湿度（%）
	0～95






2、相关配件
	序号
	名称
	型号
	数量
	单位

	1
	馈管
	内导体：铜包铝
绝缘层：物理发泡
外导体：螺旋环形皱纹铜管
外护套：耐光热聚乙烯
拉伸强度：1150N
电缆衰减（800兆/100米）：5.53dB

	600
	米

	2
	平板天线
	　频率范围：806～960/1710～2500MHz
增益：5dBi
驻波比：1.5
输入阻抗：50Ω
最大功率：50W
接头型号： N头

	16
	个

	3
	腔体二功分器
	　工作频率：800-2500MHZ
插入损耗(dB)：≤3.3
带内波动(dB)：≤0.3
驻波比：≤1.2
三阶互调（dBc）:≤-120
功率容量（W）：≥200
工作温度（℃）：-25~+55
接头类型：N-F

	8
	个

	4
	腔体6dB耦合器
	　端口驻波：＜1.20
耦合度：6±0.4dB
隔离度：＞27dB
插损：＜2.0dB
三阶互调：＜-130dBc

	16
	个

	6
	电源线
	　
	200
	米

	7
	室外天线
	　频率范围：806～960/1710～2500MHz
增益：10dBi
驻波比：1.5
输入阻抗：50Ω
最大功率：50W
接头型号： N头
极化方式：水平

	4
	根



