南侧进港路路面维修工程、汽运通道铺面工程地基检测要求
1、检测依据
《公路路基设计规范》         （JTG D30-2015）
《公路路基路面现场测试规程》 （JTK 0059-95）
《建筑地基基础设计规范》     （GB 50007-2011）
2、工程概况
（1）南侧进港路路面维修工程
南侧进港路路面维修工程，道路总长约4994m，道路宽24m，道路总面积约11.9856万㎡。
（2） 汽运通道铺面工程
新建重车道路面积约2950㎡，采用混凝土连锁块铺面结构。
堆场防风网改造空车道路为重车道路范围，面积约为23300㎡，采用混凝土连锁块铺面结构。
进入17#堆场已有连锁块道路改为混凝土大板铺面，面积约850㎡，原道路采用混凝土连锁块铺面结构。
新建空车道路范围，面积约1650㎡。
3、 检测要求
    （1）南侧进港路路面维修工程
本工程为维修工程，拆除已有连锁块、砂垫层和水泥稳定碎石层，露出原道路石灰土表层，并按设计坡度铣刨平整后，道路结构层施工之前进行地基检测。
检测项目如下：
    地基承载力特征值采用静载试验检测，载荷板面积不小于1.5平方米，每10000平方米检测一个点，地基承载力特征值100kPa，局部承载力不足的场地应进行换填灰土处理，压实度不小于94%。
测量已有石灰土基层顶弯沉值；采用BZZ-100标准轴载汽车，用贝克曼梁测定已有石灰土顶面弯沉值，每1200平方米测1点。测得弯沉值不大于61（0.01mm）。
计划分2次测定,每次测定50个点，每次测定时间约为10天。
    （2）汽运通道铺面工程
新建重车通道范围作2个静载试验，新建空车通道作1个静载试验，地基承载力要求不小于80kPa,载荷板面积不小于1㎡。
