神华黄骅港务公司
[bookmark: _Toc442273973]拖轮雾航仪项目技术规格书
1.总则
本技术规格书规定了神华黄骅港务公司拖轮雾航仪项目的设备规格、安装、调试、验收、图纸、培训及售后服务等技术要求。
本项目包括雾航仪系统两套。
本项目设备的安装、组网及运行不应影响拖轮现有设备的功能，应满足海事局、船级社及其他主管机关最新的技术要求，船舶检验过程中海事局、船级社提出的与该项目相关的问题，项目实施方有义务解决。
2.设备原理及功能
本项目选用的雾航仪通过高清可见光(带LED红外)+热成像双通道成像输出，应能在完全无光的条件下观测目标物体，包括黑夜、浓雾、烟雾、雾霾及其他暗光、无光环境条件。
3证书
本项目如下设备及材料需要相应等级的证书：
雾航仪：工厂合格证书；
电缆：船用产品证书。
4.电磁干扰
该系统设备的选型、安装及系统布线应充分考虑系统工作时产生的电磁干扰，确保其不影响拖轮现有通导设备的正常工作，尤其不应影响磁罗经准确性。
5单船设备清单
本项目实施所需主要设备均为2016年3月份以后生产的新品，单船设备清单（包含但不限于）：
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	1
	带云台雾航仪
	1
	台
	高清可见光(带LED红外)+热成像双通道成像输出

	2
	高清硬盘录像机
	1
	台
	带HDMI及VGA视频信号线各一根

	3
	监控专用硬盘
	1
	块
	2T容量

	4
	监视器
	1
	台
	15寸、顶挂式

	5
	稳压电源
	1
	台
	AC220V/DC24V双路输入

	6
	控制单元
	1
	台
	台式

	7
	连接电缆
	100
	米
	

	8
	设备支架，电缆贯穿、密封件等施工耗材
	1
	套
	


    6备件清单
项目实施完成后，乙方提供下列备件：
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	1
	高清硬盘录像机
	1
	台
	

	2
	监控专用硬盘
	1
	块
	

	3
	稳压电源
	1
	台
	

	4
	控制单元
	1
	台
	

	5
	监视器
	1
	台
	
	
	



7.技术要求
7.1电制
交流220V及直流24V双路电源输入。
7.2雾航仪
雾航仪应能在等级为“强浓雾”（GB/T27964）的环境中正常工作；可在完全无光雾霾环境条件下正常工作；
原理：高清可见光(带LED红外)+热成像双通道成像输出；
防护等级：IP66及以上；
环境温度：-25℃-45℃；
机械结构：球形，全密封结构，抗强风。具备防盐雾、防腐蚀、防水等防护措施；
镜头清洁装置：有雨刷器(或纳米材质视窗)及加热器，确保雾航仪在雨、雪天气下能正常工作，摄像视域不受影响；
7.3热成像
探测器性能：非制冷氧化钒红外焦平面探测器；
分辨率：640x512；
像元间距：17um；
光谱范围：7.5-13.5μm；
热灵敏度：≤50mK（F=1.0）；
电子放大：2X/4X/8X；
成像时间：小于2秒
图像增强：数字图像细节增强技术；
消热差镜头：35mm；
 光圈值：F0.8；
视场角：17.7°x 13.3°
    7.4可见光摄像机
     图像传感器：1/2.9” CMOS 2.1M
     像素：210万；
     分辨率：1920*1080；
     最低照度：0.01LUX；
     焦距：4.5-135mm；
     变焦：30倍；
     光圈：F1.6-F4.4；
水平视角：65.1-2.34度(广角-望远)
LED红外灯夜视距离：120米；
LED红外灯角度：根据摄像机焦距调整。
7.5控制单元
控制单元各元件的功能应有清楚的中文标识；
软件的操作界面应有中文操作说明；
操作单元在暗处应能清楚地识别；并且有调光功能，可将光源完全调暗；
雾航仪应可由控制单元直接启动，避免使用软件菜单驱动控制。
7.6云台
水平旋转范围： 360°连续旋转；
垂直旋转范围： -30°到+40°；
水平转动速度： 0.05-80°/s；
垂直转动速度：0.05-60°/s；
预置点个数：255个；
巡航轨迹：6条，每条可添加18个预置点，停留时间可设；
断电记忆;支持。
7.7录像机
预留4G视频远传功能接口，支持GPSD定位,在有WIFI覆盖的区域内，设备能通过无线网络将视频信号传输到用户视频终端；
支持HDMI及VGA接口，分别附带相应格式的视频信号线一根。
7.8电缆：	
电缆：电力及控制电缆为船用带护套铠装阻燃电缆，通信电缆为船用带护套阻燃超六类网线。
需要铺设电缆至船上网络交换机位置，供视频信号远传。
[bookmark: _Toc442273999]8. 施工
8.1施工工艺应满足最新版《钢制海船入级规范》、《国内航行海船法定检验技术规则》的总体要要求；
8.2施工所需工具及辅助设施，由项目实施方自行解决；	
8.3施工应在自合同签订之日起30个工作日内完工；
8.4乙方的施工计划，包括设备安装、支架制作、固定、电缆敷设、贯穿等，均应在得到甲方确认后才可施行。每一项施工完成后，需由甲方检验合格后，方可进行下一步工作。
8.5施工工艺：
[bookmark: _Toc442274003]所有设备都必须固定安装；
设备安装支架应有油漆或镀锌等防腐措施；
电缆应沿托架或扁铁支架敷设，并妥善绑扎；
信号电缆应与电力电缆分开敷设；
室外甲板上方电缆应沿镀锌钢管敷设,避免机械损伤；
电缆贯穿甲板、舱壁处应有保持原有结构水密、防火等级的封堵工艺措施；
所有接线电缆线芯应有与图纸相符的电缆线号，便于故障查找；
所有工作电压大于36V的设备均应有可靠的保护接地。
[bookmark: _Toc442274005]9.验收
[bookmark: _Toc442274006]9.1验收依据
本项目以技术规格书及《GBT 25013-2010船舶和海上技术-高速船夜视仪操作与性能要求、试验方法和要求的试验结果》为验收依据。
9.2验收节点
乙方于项目完工后20个工作日内提交验收资料，申请验收。
9.3验收内容：
施工：电缆敷设、底座预置、设备安装等；
设备：设备外观、软硬件等；
系统性能：雾航仪应在夜晚或其他能见度不良的环境下，在船速不低于12节航行时，能清楚的观测到1000米以外的目标物（定义）轮廓。
[bookmark: _Toc442274008]9.4资料
项目验收时，乙方需提供如下资料：
完工验收单；
项目完工报告；
设备证书。
10.设备资料
乙方应提交包含如下中文信息的纸版资料3份、电子版资料1份。
设备材质、尺寸；
安装说明；
系统图及接线图，系统图应能同时体现设备的安装位置，接线图应清楚的表明电缆线号；
设备接口说明；
操作说明：程序的说明、校准与误差信息、软件功能说明、控制和显示的说明；
维护保养方式及周期；
常见故障处理方法。
[bookmark: _Toc442274010]11.质保及售后服务
[bookmark: _Toc442274011]11.1质保时间
本项目质保自验收合格后开始，质保期为12个月。
[bookmark: _Toc442274012]11.2技术支持
提供7×24小时的线上技术咨询服务。
[bookmark: _Toc442274013]11.3故障响应
提供7×24小时的故障服务受理；受理后8小时内提供处理方案；
对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供36小时的现场支援。
[bookmark: _Toc442274014]12培训
乙方负责对甲方进行技术讲解及培训，包括如下内容：
工作原理；
系统软硬件组成；
功能演示；
操作说明；
维护保养周期及方法；
常见故障处理方法。

