附件：技术要求
设备设施安全标线明细表

	序号
	区域
	颜色
	数量
	宽度
	备注

	1
	杂货库房边界警戒线
	黄色
	381m
	15cm
	实线

	2
	液化库房边界警戒线
	黄色
	93m
	15cm
	实线

	3
	流机区停车线
	黄色
	1438m
	15cm
	实线,共40个车位

	4
	流机楼门前停车线
	黄色
	90m
	15cm
	实线，共6个车位

	5
	杂货码头、栈桥、引桥警戒线
	黄色
	800m
	15cm
	实线

	6
	液化消防泵房、氮气站边界警戒线
	黄色
	200m
	15cm
	实线

	7
	液化中控楼、消防泵房前停车线
	黄线
	290m
	15cm
	实线，共19个车位

	8
	杂货道路、码头、堆场及堆场警戒线
	黄色
	18288m
	15cm
	实线

	9
	物流中心隔离墩（大）
	红白相间颜色
	75个
	无
	大墩：上宽0.5M下宽1.4M高1M长3M。

	
	物流中心隔离墩（小）
	
	750个
	无
	小墩上部尺寸：0.5M*0.2M*0.49M下部尺寸（梯形）：0.45M*0.3M*0.18M。

	10
	物流中心隔离墩栏杆
	红白相间颜色
	750根
	6m
	栏杆为DN50MM管 

	11
	二期翻车机地下各层楼梯及十号变电所台阶防踏空线共38条
	黄色
	41.8m
	10cm
	实线

	12
	二期取装大班定制摆放划线
	黄色
	100m
	15cm
	黄色实线

	13
	200码头30个锚固坑盖板
	黄色黑色相间
	41㎡
	
	实线

	14
	18个转接机房每层台阶防踏空线共144条
	黄色
	158.4m
	10cm
	实线

	15
	二期堆场垛位线
	黄色
	20160m
	15cm
	实线

	16
	一期堆场垛位边框线（5场除外）
	黄色
	7768m
	15cm
	实线

	17
	四期堆场垛位边框线
	黄色
	8184m
	15cm
	实线

	18
	一期大码头装船机轨道两侧警戒线
	黄色
	4000m
	15cm
	实线

	19
	100码头装船机轨道两侧警戒线
	黄色
	1000m
	15cm
	实线

	20
	400码头装船机轨道两侧警戒线
	黄色
	1000m
	15cm
	实线

	21
	24#变电所西侧蓄水池平台
	黄色
	12m
	15cm
	实线

	22
	一期维修大班标线
	黄色
	622m
	10cm
	实线

	23
	三期翻车机区域停车线
	黄色
	156m
	15cm
	实线（ 2.5米 * 5.3米）10个

	24
	三期码头警戒线
	黄色
	4800m
	15cm
	实线

	25
	三期码头警戒线
	白色
	2400m
	15cm
	实线

	26
	筒仓区警戒线
	白色
	7000m
	15cm
	实线

	技术要求：
1.标线施工采用冷喷工艺（常温型），质保期一年。
2.基本要求：
2.1标线涂料应符合《路面标线涂料》（JT/T 280－2004）的规定。

2.2标线喷涂前应仔细清洁设备设施面，表面干燥，无起灰现象。

2.3路面标线的颜色和设置应符合《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）的规定和设计要求。
2.4常温漆标线涂料要求施工性能良好，无沉积，流平性好；要有良好地耐磨性能和柔韧性能，以保证标线较长时间内清晰有效。
2.5施划标线的线形要复合道路设计，道路断面变化处，标线要用圆曲线顺接好；标线施划要有良好地视认性，宽度一致、间隔相等、边缘整齐、线形规则、线条流畅、衔接良好，湿漆膜厚度达到0.3mm，漆膜覆盖率要达到相关标准要求。
票据要求：

须开具增值税专用发票。


