神华上航疏浚有限责任公司岸基仓库设备设施采购安装
工程密封比价文件
1、 投标人资质要求
1、具有独立法人资格，有营业执照、税务登记证、注册资金100万元（含）以上；具有专业仓库设备设施销售、安装、服务等相关资质。
2、在人员、设备、资金上有保障能力。

3、安装时间预计9月15日至10月19日，工期35天。
二、投标书需提供内容

1、 投标方资质证明文件
1) 加盖投标单位公章的法人营业执照副本复印件。
2) 投标方情况介绍（加盖公章）。
3) 以往仓库设备设施销售、安装和服务的证明文件（合同复印件）或记录（加盖公章）。比价文件要求提供的技术要求承诺或质量证明（加盖公章）。
2、报价单及相关要求
1) 报价单中须明确安装工程的开工时间和完工日期；
2) 报价单需写明报价参考标准和主要项目单价；
3) 仓库整体概况：仓库平面图呈长方形，长21米，宽18米，高9.8米，面积378平方米。仓库采取主体钢架结构模式，地面采用的是水泥地面，配备5吨天车，库门为电动卷帘门。其中天车到地面的距离为6.3米。
4) 报价请严格按照仓库设备设施采购清单、技术参数和安装要求（附件），逐项报单价、总价及汇总价格，不得漏项，漏报，不得出现“待定”、“暂定”或“现场定”等类似字样，投标方应充分考虑项目明细及所需附加工程和安装所需材料，如因投标方报价时考虑不周未予以报价，安装结束后将不予结算；
5）投标方如中标，在未经同意前提下，不得随意将项目转包，一经发现证实，所转包项目将不予结算。
6）投标方如对此比价文件或项目有任何疑问或需要现场勘验，请与神华上航疏浚有限责任公司设备管理部联系，电话：0317-5811910 联系人：朱雪美；
   3、其他文件

1) 专业安装队伍介绍，包括相应专业人员资质、证书的复印件;
2) 安装技术方案、进度安排和安全保证措施加盖公章；
3) 质量保证措施，加盖公章；
4) 历史业绩，加盖公章；
5) 其他投标人认为需要说明的事项。
三、投标文件的编制及提交

1、投标文件由投标人参照招标文件的要求编写，采用法定计量单位、规范的中文术语，字迹清楚，涂改之处要加盖印章。

2、投标文件须由投标单位法定代表人或其委托代理人签署并加盖法人单位公章。

3、投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写。

4、投标文件应按照招标文件要求的顺序装订成册；投标文件中的各种资质证明材料应一并装订。

5、比价文件一式两份（正本、副本各一份，并各加盖“正本、副本”印章），胶装装订成册，不得活页装订，编制清晰目录，标注连续页码。同时在开标时提交电子版比价文件一份（比价文件正本签字盖章后扫描版，PDF格式）。
6、所有投标文件必须提交1套正本与1套副本，并标注“正本”和“副本”字样。当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。

7、所有投标文件需委派专人送达或邮寄至神华上航疏浚公司设备管理部。

8、由于不可抗拒的原因或无法控制的事件导致投标文件丢失或损坏，招标方将不承担任何责任。

9、投标文件的修改与撤回

⑴、在投标截止时间以后，不能更改投标文件。

⑵、投标文件送达以后，如果投标方提出修改或撤标要求，应至少在投标截止时间前两天将书面申请送达招标方，但不退还投标文件。

10、投标报价均以人民币报价。
四、开标

1、开标会议由招标方确定时间、地点、方式。
2、投标文件有下列情况之一者将视为无效。

1)、投标文件未按规定标注、密封。

2)、未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清。

3)、未按招标文件要求提供相关的资质证明文件。
4)、任何不完整或不满足招标要求的投标书。
3、 开标时，招标方有权就招标文件中含混之处向投标方提出询问或澄清要求。

五、评标标准

1、评标办法

本项目评标采用最低价中标法，评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据招标文件量化因素及量化标准进行价格折算，按照评标价由低到高确认中标厂家，投标报价相等的，由评标委员会根据安装技术方案、安装进度安排、安全保证措施和质量保证措施优劣程度确定最终中标厂家。
2、评标程序
 1)初步评审
评标委员会可以要求投标人提交投标内容中要求“资格证明文件”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依  据投标内容中要求的“资格证明文件”标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

2)投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

①招标文件第四项第2条规定的任何一种情形的；

②串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

③不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3)投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

①投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

②总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

算术性错误修正后的价格作为投标价。
    4)详细评审

评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。
5)投标文件的澄清和补正

①在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

②澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

③评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
六、结算方式

      此次岸基仓库设备设施采购安装工程要求保修12个月，修理合同签订后15个工作日内，支付进度款合同金额的20%，完工并验收合格，3个月内支付完工价的75%，质保期满后支付剩余部分。
设备管理部
                            二〇一六年八月十九日

附件：设备设施采购清单、技术参数和安装要求
1、仓库布局图：















2、工程报价单
	序号
	项目名称
	单价
	工程量
	总价（元）
	备注

	1
	环氧自流平地坪漆
	　
	378平米
	　
	厚度3mm以上

	2
	阁楼货架
	　
	60平米
	　
	北京思特博等

	3
	高位重型立体货架
	　
	12组
	　
	北京思特博等

	4
	双面网格塑料托盘
	　
	96个
	　
	全新材料、静载5吨，动载1吨，上货架1吨1200*1000*160mm

	5
	川字网格塑料托盘
	
	24个
	
	全新材料、静载5吨，动载1吨，上货架1吨1200*1000*160mm

	6
	可推式周转箱
	　
	448个
	　
	全新材料、带盖、加厚600*400*280mm

	7
	组合式零件盒
	　
	432个
	　
	全新材料，加厚450*300*180mm

	8
	仓储笼
	　
	20个
	　
	可折叠，带中空板,线径6.0mm，网格间距50*50mm，承重1400kg，外部尺寸1200*100*890mm

	9
	平衡重式堆高机
	　
	1台
	　
	德国林德，荷载1.5吨，升高4.5米

	10
	地牛
	　
	1台
	　
	林德M20-530、荷载2吨

	11
	全静音小推车
	　
	2台
	　
	载重500kg

	12
	导轨式升降平台
	　
	1台
	　
	载重1.5吨，升高2.4米，平台1.5*1.5m

	13
	博世多功能手动工具箱108件2607017356
	　
	1套
	　
	　

	14
	世达螺丝刀一字十字组合套装13件套09913
	　
	1套
	　
	　

	15
	世达16件10MM系列VDE绝缘套筒组09268
	　
	1套
	　
	　

	16
	套式平板拖布60cm
	　
	2套
	　
	带替换头4个

	17
	笤帚、簸箕套装
	　
	2套
	　
	茶花软毛1725

	18
	塑料水桶36cm
	　
	2个
	　
	茶花0236-A

	19
	两门工具柜
	　
	2个
	　
	冷轧板900*420*1850mm

	20
	防静电工作台
	　
	1套
	　
	带灯、插座、抽屉、含椅子、面板厚度50mm,表面2mm厚高分子材料1500*750*800

	21
	30度角撬棒两用撬棍16寸
	　
	2根
	　
	史丹利95-250-23

	22
	30度角撬棒两用撬棍24寸
	　
	2根
	　
	史丹利95-251-23

	23
	30度角撬棒两用撬棍36寸
	　
	2根
	　
	史丹利95-253-23

	24
	壁纸刀18mm
	　
	5把
	　
	史丹利STHT10151-8-23

	25
	壁纸刀片18mm
	　
	2盒
	　
	史丹利18mm/11-718

	26
	长卷尺30米
	　
	1个
	　
	史丹利34-791

	27
	铁皮剪刀12寸
	　
	1把
	　
	史丹利14-165-22

	28
	二手集装箱
	　
	2个
	　
	40尺箱、9成新

	29
	公牛移动线盘GN-804D
	　
	1个
	　
	2.5平方30米线

	30
	公牛多功能插座GN-403
	　
	5个
	　
	　

	31
	擦机布
	　
	3包
	　
	25kg/包

	32
	标志牌
	　
	6个
	　
	立式、不锈钢，600*400*1200mm

	33
	货位标志牌
	　
	8个
	　
	喷漆600*400

	34
	货位标志牌
	　
	3个
	　
	喷漆900*600

	35
	警示标志
	　
	8个
	　
	喷漆800*600

	36
	自封包装袋
	　
	20包
	　
	苹果牌8丝6# 170*120mm

	37
	自封包装袋
	　
	20包
	　
	苹果牌8丝7# 200*140mm

	38
	自封包装袋
	　
	20包
	　
	苹果牌8丝8# 240*170mm

	39
	自封包装袋
	　
	20包
	　
	苹果牌8丝10# 340*240mm

	40
	自封包装袋
	　
	20包
	　
	苹果牌8丝11# 400*280mm

	41
	标签纸
	　
	20袋
	　
	得力7190红蓝各10袋

	42
	记号笔
	　
	6盒
	　
	得力6881、红蓝黑各两盒

	合计
	　
	　
	　


工程报价单中为参考品牌，所有报价产品品质不得低于参考品牌。
三、仓库地面、货架及配套设施样品实例：
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仓库地面粉刷地坪漆（一）
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仓库地面粉刷地坪漆（二）
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阁楼式货架（一）

[image: image4.jpg]



阁楼式货架（二）
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重型梁式立体货架（一）[image: image6.jpg]



重型梁式立体货架（二）

[image: image7.jpg]ENNL 1 W\ V]
-

o —— |

china.makepolo.com





中型立体板式货架（一）
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中型立体板式货架（二）

[image: image9.jpg]



物料盒（一）
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物料盒（二）
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周转箱（一）
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带盖周转箱（二）
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双面网格塑料托盘
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可折叠式仓储笼

[image: image15.jpg]



静音小推车
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平衡重式堆高机
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地牛

4、 技术参数

1、阁楼货架：

1 阁楼货架分为上下两层，一层共有8组两立柱层板货架和10组三立柱层板货架组成，一层做四层层板，四层摆放，通道预留一米；周转箱选用可推式带盖周转箱，规格为600*400*280cm，货位设计共448个；二层共有8组两立柱层板货架和8组三立柱层板货架组成，二层做四层层板，三层摆放，通道预留一米；物料盒选用组合式零件盒，规格为450*300*18cm,货位设计共432个。

2 两立柱层板货架尺寸设计为：L1700（内）*D600*H4400cm，共8层层板，每层承重500公斤；三立柱层板货架规格为：L1700（内）*D1200*H4400cm，共8层层板，每层承重1000公斤；

2、重型立体梁式货架共设计为12组，间距为4米，设计货位为96个。货架尺寸为：L2700(内)*D900*H450，货架立柱为90*70*2.0，横梁为140*50*1.5，货架设计为三层横梁四层货物摆放，每层均载2500kg。

3、货架必须提供：货架检测报告、钢材检测报告、涂料质量检测报告等其它资质证书，详细技术标准参数请查阅货架具体技术标准参数和安装要求。
4、环氧自流平地坪漆必须提供：详细施工工艺、涂料的质量检测报告及其他资质证书。
货架技术标准参数和安装要求
1、技术标准
1.1.1新制设备需求

货架系统主要由阁楼式货架、横梁式货架、层板货架组成。系统供货范围具体包括如下：

1
阁楼货架式货架；

2
横梁式货架；

3   层板式货架；

4
货架所需标牌及其它附件；

5
需要设计人员与用户沟通确认阁楼货架最终设计方案，满足使用需求；

6
提供以上设备的设计、制造、运输、安装调试、备品备件、培训及售后服务等；

7
其他必须的内容（如：背网，中隔网，中隔板，护角、其他标准件等）； 

1.1.2技术要求

投标产品硬件配置应满足或优于下表中的要求。没有要求指标的项目，投标方须填写其产品的指标，供招标方参考。

货架设计、制造及安装必需符合国家标准或相关行业标准：

设计、制造、安装校验标准：

《建筑结构可靠度设计统一标准》                 GB50068-2001 

《建筑工程抗震设防分类标准》                   GB50223-2004 

《钢结构设计规范》                             GB50017-2003

《建筑结构荷载规范》                           GB50009-2001

《钢结构工程施工质量验收规范》                 GB50205-2001 

《建筑抗震设计规范》                           GB50011-2001

《冷弯薄壁型钢结构技术规范》                   GB50018-2002

《钢货架结构设计规范》                         CECS23：90

《钢结构工程质量检验评定标准》                 GB50221-95

参考标准

RMI 2002          美国货架设计标准――货架制造研究所
CECS23：90       钢货架结构设计规范；

所有货架主体材料都选用首钢优质钢材，不低于SS400、Q235B、Q235D、SPCC的性能，特别爪件部分为冷轧SPHC。

如有选用其他钢材，不得低于首钢SS400、Q235B、Q235D、SPCC的性能，且须提供钢材材质证明（质量检验书等）。

1.2 货架产品主要技术参数：

1.2.1阁楼式货架材料材质
	序号
	设备名称
	材料（大于等于）
	材质

	1
	立柱（Ω型）
	75*52   厚度≥1.5mm
	SS400（或Q235B）

	2
	横梁1（P型）
	60*40  厚度≥2.0mm
	SS400（或Q235B）

	3
	横梁爪件1
	厚度≥3.0mm
	SS400（或Q235B）

	4
	层板
	厚度≥0.8mm
	SS400（或Q235B）

	5
	通道梁
	80*40  厚度≥ 2.0mm
	SS400（或Q235B）

	6
	通道隔撑
	60*30厚度≥1.5
	SS400（或Q235B）

	7
	通道楼板
	H40*L200厚度≥2.5
	SS400（或Q235B）

	8
	延板
	H40*150厚度≥1.5
	SS400（或Q235B）

	9
	护栏
	H1200*38厚度≥2.0
	SS400（或Q235B）

	10
	楼梯
	H2500*L3000*W1000
	SS400（或Q235B）

	11
	背网/侧网
	H4500*W600*（50*50*3.5）
	SS400（或Q235B）

	货架使命寿命
	超过20年


1.2.2横梁式货架

	序号
	设备参数
	规格

	1
	货格尺寸
	L2700(内)*D900*H450

	2
	立柱片规格
	横斜撑数量不得少于10根

	3
	横梁净宽（立柱内侧面间距）
	L2700

	4
	每层横梁最大承载（均布）
	2500kg

	5
	立柱片间距杆(背靠背间距)
	300 mm

	6
	存放层数
	3层横梁

	7
	存放托盘的尺寸
	1200↑*1000

	8
	托盘连货物的最大重量
	1200KG/托

	9
	横梁高度可调节
	75mm为间距进行高度调节

	10
	货物存取设备
	前移式叉车（门架前移式或者货叉前移式）

	11
	巷道净宽（托盘到托盘）
	3000mm

	12
	框架颜色
	RAL5015（浅蓝）

	13
	横梁颜色
	RAL2004(橘红)

	14
	防护装置
	每排货架的端头在通道位置上需配置叉车防撞栏，防撞栏参考高度300mm,货架每列端头立柱四角应安装防撞护角300mm，颜色（安全黄）

	15
	背靠背柱片连杆
	将背靠背货架连接起来

	16
	横梁式货架使命寿命
	超过20年


1.2.3材料材质

	序号
	设备名称
	材料（大于等于）
	材质

	1
	立柱（Ω型）
	90*70   厚度≥2.0mm
	SS400（或Q235B）

	2
	横梁（抱扣）
	140*50  厚度≥1.5mm
	SS400（或Q235B）

	3
	横梁爪件
	厚度≥3.5mm
	SS400（或Q235B）

	4
	护脚（10#角钢）
	高300mm  厚度10mm
	SS400（或Q235B）

	5
	柱片连杆（L300）
	矩管50*30 厚度≥1.5mm
	SS400（或Q235B）


1.2.4层板货架

	序号
	设备参数
	规格

	1
	货格尺寸
	L2000*W600*H2000

	2
	立柱片规格
	D600*H2000，横斜撑数量不得少于5根

	3
	横梁净宽（立柱内侧面间距）
	L1840

	4
	每层横梁最大承载（均布）
	500kg

	5
	存放层数
	4层货物

	6
	横梁高度可调节
	75mm为间距进行高度调节

	
	巷道净宽（托盘到托盘）
	1200mm

	11
	框架颜色
	RAL5015（浅蓝）

	12
	横梁颜色
	RAL2004(橘红)

	15
	横梁式货架使命寿命
	超过20年


1.2.5材料材质

	序号
	设备名称
	材料（大于等于）
	材质

	1
	立柱（Ω型）
	75*40   厚度≥1.5mm
	SS400（或Q235B）

	2
	横梁（P型管）
	65*42 厚度≥1.5mm
	SS400（或Q235B）

	3
	横梁爪件
	厚度≥2.5mm
	SS400（或Q235B）

	4
	层板
	 厚度0.8mm
	SS400（或Q235B）

	
	
	
	


1.2.6货架安装精度要求

（1）立柱片各构件精度应符合下列规定：

①货架片全高极限偏差±2mm。

②货架片宽度极限偏差±2mm。

③货架片立柱首孔至末孔积累偏差±2mm。

④货架片底板高低差极限偏差±0.5mm。

⑤货架片侧面及立柱内外弯曲极限偏差值不大于H/1000mm（H指货架片全高）。

⑥货架片立柱与底板的垂直度不大于H/1000。

（2）横梁焊接后其精度应符合下列规定：
①横梁长度极限偏差±0.5mm。

②横梁两端挂片高低差极限偏差±0.5mm。

③柱卡三柱爪连接与横梁中心线的垂直度，在横梁长度范围内不大于2mm。

④柱卡与横梁的焊接位置极限偏差±1mm。

（3）焊接要求：

①坡口应符合GB985和GB986的规定。

②焊缝金属表面焊波应均匀，不得有裂纹、夹渣、焊瘤、烧穿、弧坑和针状气孔等缺陷，焊接区不得有飞溅物。

③焊缝表面不允许有气孔。咬边深度不超过0.5mm，累计总长度不得超过焊缝长度的10%。对接焊缝和贴角焊缝的外形尺寸极限偏差应符合GBJ205中的有关规定。

（4）货架整体安装要求：
①货架立柱片沿巷道长度和宽度方向的垂直度偏差≤6mm。

②货架同层横梁高度偏差±1mm。

③相邻货架片立柱底部中心距极限偏差±2mm。

④同一巷道同列货架片错位不大于5mm。

1.3.1阁楼货架通道要求

1、楼面板

   楼面板采用钢板经冷弯轧制成型，楼面使用小车搬运、楼面板选用不低于200*2.5多孔板、
2、部分底板通过化学螺栓与地面固定。化学螺栓规格≥M16*190

3、护栏净空高度≥1.2米。必须与梁固定，不得固定于楼面板之上。护栏底部安装100mm高档板，防止小件掉落。整体要连接牢固、外形美观。

4、上下货口：采用推拉门。

5、楼梯：楼梯梁采用冷弯轧制成形的内卷槽结构，具有承载强的特点。楼梯护栏采用直径32的圆管通过模具折弯制成，外型美观。楼梯踏步板采用花纹钢板制成，既保证人走在上面的承载需求又可以起到防滑的作用。为了防止踏步板下挠，楼梯踏板必须加强。

6、连接焊缝：抗压、抗拉、抗剪强度分别不低于205N/mm2、175 N/mm2、120 N/mm2，

7、主要部件的表面处理：所货架系统部件包括立柱、横梁、楼板、拉杆、底座、支撑等主要部件采用环氧树脂静电喷涂工艺。涂层厚度60~80微米。紧固件表面镀锌处理。

11、表面涂层附着力要求：不低于国家标准GB9286-1998的规定

12、表面涂层硬度要求：不低于国家标准GB6739-2006标准中的2H

13、耐腐蚀性（烟雾试验）：不低于国家标准GB1771-2007>500小时

14、喷涂质量：不低于国家标准GB6807-2008 标准

15、 抗震设防烈度（结构设计标准）：不低于7度 

    1.3.2.其他要求：
	序号
	内容
	技术参数

	1
	立柱扭曲度
	小于1°/m

	2
	立柱钢材抗拉强度/屈服极限
	490Mpa —— 610Mpa/> 285Mpa

	3
	横梁钢材抗拉强度/屈服极限
	400Mpa —— 510Mpa/> 245Mpa

	4
	其它部件钢材抗拉强度/屈服极限
	300Mpa —— 430Mpa/> 205Mpa

	5
	横梁挠度（托盘横梁及搁板横梁）
	不大于L/250（CECS23：90标准）

	6
	安全系数
	不小于1.65

	7
	所有紧固件
	不低于国标8.8级强度

	7
	主要部件的表面处理
	所有的货架系统部件包括立柱、横梁、拉杆、底座、支撑等主要部件采用环氧树脂静电喷涂工艺

	8
	喷涂表面涂层厚度
	大于等于75µm

	9
	立柱结构
	采用最新型Ω型结构，通过冷轧成型，不少于13个面，使材料的截面模量发挥到最大，承载能力和抗冲性强

	10
	横梁结构
	采用无焊点冷轧制作，采用两片“C”型梁挤压而成

	11
	板材厚度
	立柱、横梁、层板厚度不允许有负公差（不含喷涂层）

	12
	立柱
	正面宽度
	正面宽度不小于90mm

	
	
	深度
	深度不小于70mm

	13
	连接焊缝
	抗压、抗拉、抗剪强度分别不低于205N/mm2、175 N/mm2、120 N/mm2，

	14
	紧固件表面处理
	镀锌处理

	15
	主要部件的表面处理
	所有的货架系统部件包括立柱、横梁、拉杆、底座、支撑等主要部件采用环氧树脂静电喷涂工艺

	16
	表面涂层附着力要求
	不低于国家标准GB9286-1998的规定

	17
	表面涂层硬度要求
	不低于国家标准GB6739-2006标准中的2H

	18
	耐腐蚀性（烟雾试验）
	不低于国家标准GB1771-2007>500小时

	19
	喷涂质量
	不低于国家标准GB6807-2008 标准

	20
	抗震设防烈度（结构设计标准）
	不低于7度


1.3.2  货架安装要求

1基本要求

（1）为了指导货架通用安装及验收，确保质量和安全，促进技术进步，提高经济效益，特制定货架安装技术要求。
（2）货架安装应按图施工。当施工时发现或设计有不合之处，应及时提出，经变更批准后方可施工。

（3）安装中采用的各种计量和检测器具、仪器、仪表和设备应符合国家现行计量法规的规定，其精度等级不低于安装要求的精度等级。

（4）货架安装前的隐蔽工程应在工程隐蔽前进行检验，合格后方可继续施工。

（5）安装中应进行自检。

（6）货架安装施工，除应按本规定执行外，应满足国家（行业）现行标准规范的规定。在安装过程中出现的安全问题，由安装方承担相应责任。

2施工准备

（1）施工条件

①安装施工前，应熟悉图纸；对特殊的或复杂的安装应编制施工方案。

②安装前应了解安装现场运输道路、电源的情况。

③安装施工前,现场屋面及内部粉刷等工程应基本完工，有关的基础地坪、沟道应已完工，其混凝土强度应不低于设计强度的75%。安装施工地点及附近的杂物、垃圾等应清除干净。

④利用建筑结构作为吊承力点时，应经业主同意。

⑤投标方自行准备叉车，自行卸货。

⑥投标方自行准备施工一览表和安全警示牌，显示于施工现场入口处。

⑦投标方自行准备劳保防护措施，所有进场人员必须配备防护措施，否则不的入场。

⑧施工现场安全由投标方自行负责，人和安全责任由投标方自行承担。

（2）收件检查和保管

①开包或开箱前，应对照“发货清单”、“标准件装箱单”进行检查，并应做记录。如发现散包、缺件、严重损坏现象，应及时反映，对散包、损坏、表面严重磨损的构件就地拍照，图像资料及时寄回。

②开包时应将构件对照零件图进行检测，核对规格、公差等尺寸，发现有误及时反映。

③构件、机械和工具均应妥善保管，不得使其变形、损坏、错乱和丢失。

3地脚螺栓安装

（1）装设地脚螺栓应符合下列要求：

①账锚螺栓的中心线应按图放线；

②账锚螺栓的底端至基础地面的距离不得小于3D，且不得小于30mm；相邻两根账锚螺栓的中心距离不得小于7.5D。

（2）装设账锚螺栓的钻孔应防止于基础中的钢筋、预埋管和电缆等敷设物相碰；不得采用预留孔。

（3）装设账锚螺栓的基础混凝土强度不得小于10Mpa。

（4）地坪裂缝部位不得使用账锚螺栓。

（5）钻锚螺栓钻孔的直径和深度应符合下表的规定，钻孔深度可超过规定值5-10mm；成孔后应对孔径和深度及时进行检查。
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