黄骅港煤炭港区三四期翻车机房西侧海域
回填及临时道路、围墙工程测绘要求

    一、测绘范围
本工程为黄骅港煤炭港区三四期翻车机房西侧海域回填及临时道路、围墙工程，总用地面积为114.1951公顷，位于河北省沧州市渤海新区神华黄骅港务公司三期工程西侧及北侧。本项目用地东侧及南侧为神华黄骅港煤炭港区，西侧为其他项目用地。
本项目用地现状地表高低不一，存在较大高差，并且范围内存在两处大小不一、深度不同的水塘。
二、成果要求
按1:1000比例尺进行地形测量并出具满足设计单位要求的地形图（电子版及纸质版）。
三、测绘要求
对确定的选址地块进行1：1000数字化测绘。测量内容包括各类建、构筑物及其主要附属设施，可根据测图比例尺大小或用图需要，对测绘内容和取舍范围适当加以综合。
建构筑物宜用其外轮廓表示，房屋外廓以墙角或外墙皮为准。当建构筑物轮廓凸凹部分在1:1000比例尺图上小于1mm或在其它比例尺图上小于0.5mm时，可用直线连接。
独立性地物的测绘，能按比例尺表示的，应实测外廓，填绘符号；不能按比例尺表示的，应准确表示其定位点或定位线。
管线转角，均应实测。线路密集部分低压电力线和通讯线，可选择主干线测绘；当管线直线部分的支架、线杆和附属设施密集时，可适当取舍；当多种线路在同一杆柱上时，应表示主要的。
交通及附属设施，均应按实际形状测绘。涵洞应测注洞底高程。
水系及附属设施，宜按实际形状测绘。
地貌宜用等高线表示。崩塌残蚀地貌、坡、坎和其它地貌，可用相应符号表示。露岩、独立石、土堆、陡坎等，应注记高程或比高。
地形图上各种名称的注记，应采用现有的法定名称。
采集点位密度应符合1:1000地形图要求，即每间隔约15m测一点位，对特征点(坎、堤坝、坡、土堆、石堆等地貌的顶、底)均应实测其高程，水域应准确的量取水深，并标注在地形图上相应位置。
各种地物、地貌要素表示齐全，无遗漏,地物关系处理合理,线条光滑, 文字注记正确、指向明确，反映实地情况；各种地物、地貌要素的线型、层、色，符合1：1000地形图的要求。
遇到现状自然地形起伏处，加密测量点。
测区边界外侧10m范围内若遇现场地形突变，应适当加大测区范围。

