管控楼等楼宇外墙及玻璃幕墙清洁方案

    一、工期与要求
    1、项目工期：合同签订之日起1个月。

    2、清洁内容：管控楼大理石外墙、管控楼玻璃、职工之家玻璃门窗、10号楼单身公寓外玻璃门窗、神华海港国际饭店外墙及窗户。

    3、清洁标准：清洗后表面做到无油污，光亮整洁。
    4、清洁剂要求：
玻璃清洗剂：无毒无害，快干，不留水痕。能有效清除玻璃上污垢、油脂、烟渍。

中性石材清洗剂：用于石质材料表面，去污力强，根据表面污垢的程度，对水稀释后可直接用到石材表面。

幕墙专用清洗剂：不含溶剂、不伤肌肤、不污染环境。易干燥、不留水痕，并且在玻璃表面形成一层光亮保护膜，对玻璃表面具有灰尘隔离作用并增加光泽度。

5、清洁工程量：
	序号
	清洁项目
	清洁面积（平米）

	1
	管控楼
（整栋楼石材、玻璃）
	16360

	2
	职工之家(玻璃门窗)
	1313

	3
	10号楼单身公寓
  (外玻璃门窗)
	950

	4
	神华海港国际饭店（外墙及窗户）
	6500


三、施工方施工要求
1、专用工具要求：工作绳、安全绳、吊板（坐板）、安全带，自锁器、U型卡、工作桶、玻璃套装工具、板刷、橡胶手套、清洗剂等。
a.工作绳：材质为棉纶，主要用于吊板式坐板下吊、登高作用。工作绳通过下滑扣内的活络节链接吊板形成高空吊板系列。

b.安全绳：材质为高强丝，主要用于配合工作绳使用。高空人员通过吊板坐在工作绳上，把安全带的自锁扣用于自锁器连接到安全绳上，能够确保提高安全系数。

c.吊板：材质为缩木板组合而成，吊带由纤维纺制而成，都具有一定的抗拉强度。用于空下吊施工时，高空人员就坐在吊板上向下坠滑操作。

d.安全带：材质为纤维纺制而成。安全带由两根肩带和一根腰带连成一体组成，通过自锁钩与工作绳连接成一体。

e.自锁器：材质为不锈钢制成，用于连接安全带与安全绳上，当高空施工人员因工作绳断裂而下坠时，自锁钩的自锁装置会因人体的重量拉动而自锁，使下坠的人被生命绳揽住。

f. U型卡：是由16mm高强度钢制成的u型扣，并有螺丝栓销链接。

g.玻璃套装工具：涂水器、玻璃刮子、铲刀、加长杆、胶条。

2、安全施工要求：

a.选择固定点将工作绳、安全绳拴牢，将绳子顺着楼檐放到楼下，用地毯垫把绳子与楼檐接处点垫好（防止楼檐磨损绳子）。
b.高空人员背好安全带，把坐板通过U型卡栓到工作绳上，将工具放到工作桶中。再将工作桶栓到坐板上，固定牢。
c.将自锁器的一端系到安全绳上，另一端系到安全带上。
d.由安全员彻底检查通过后，作业人员下到坐板上。
e.高空人员自行检查、调整工作绳，使其拉紧，确认自己坐稳后，开始清洁工作。应注意将绳子避开棱角处和锐利处，防止损伤绳子，有高压线的地方不可下绳。在风力大于5级以上，雷雨天气不能下绳。

f.清洗施工过程应保证食堂设施设备的安全，应严格遵守我公司相关各项规章制度，培训施工人员严格执行安全操作规程，做到文明施工。并承担因施工不当而造成我公司设备、设施损失的责任及维修费用。

g.施工人员施工时应做好各项安全防护措施，不得违章作业。如因违章作业发生人员伤害，施工方应承担全部责任与损失。
