高处作业安全要求与防护
第1条 高处作业安全要求
（1） 从事高处作业的单位应办理《高处作业许可证》，落实安全防护措施，方可施工。
（2） 应根据实际需要配备符合GB26557要求的吊笼、梯子、挡脚板、跳板等，脚手架的搭设应符合国家有关标准。
（3） 高处作业人员应经安全教育，熟悉现场环境和施工安全要求。对患有职业禁忌证和年老体弱、疲劳过度、视力不佳及酒后人员等，不准进行高处作业。

（4） 高处作业前，作业人员应查验《高处作业许可证》，确认安全措施落实后方可施工，否则有权拒绝施工作业。

（5） 高处作业人员要按照规定穿戴劳动保护用品，作业前要检查、作业中要正确使用防坠落用品与登高器具、设备。

（6）  高处作业应设监护人对高处作业人员进行监护，监护人应坚守岗位。
第2条 高处作业安全防护
（1） 高处作业前，作业单位要制订安全措施，并填入《高处作业许可证》内。

（2） 不符合高处作业要求的材料、器具、设备不得使用。

（3） 高处作业所使用的工具、材料、零件等应装入工具袋，上下时手中不得持物；不准投掷工具、材料及其他物品；易滑动、易滚动的工具、材料堆放在脚手架上时，应采取措施，防止坠落。

（4） 在化学危险物品装卸、储存场所或附近有放空管线的位置作业时，应事先与区域所属部门值班长或主管取得联系，建立联系信号，并将联系信号填入《高处作业许可证》备注栏内。

（5） 登石棉瓦、瓦棱板等轻型材料作业时，应铺设牢固的脚手板，并加以固定，脚手板上要有防滑措施。

（6） 高处作业与其它作业交叉进行时，应按指定的路线上下，禁止上下垂直作业，若必须垂直进行作业时，须采取可靠的隔离措施。

（7） 高处作业应与地面保持联系，根据现场情况配备必要的联络工具，并指定专人负责联系。

（8） 进行带电高处作业时，应使用绝缘工具或穿均压服。
第3条 高处作业许可证的申请与审批
（1） 高处作业由作业单位根据高处作业的分级和类别提出申请；
（2） 一级高处作业由监理单位、班组长（项目代表）审核、审批；

（3） 二、三级高处作业由监理单位、区域管理部门审核，业务主管部门进行审批；

（4） 特级高处作业由监理单位、区域管理部门、业务主管部门审核，安全监察部负责审批；
第4条 《高处作业许可证》分别由审批部门、审核部门、作业单位留存备案，并交现场负责人一份。

第5条 对作业期限较长的项目，作业单位现场负责人要加强现场检查监督和管理，发现隐患及时整改，并做好记录。若作业条件发生重大变化，应重新办理《高处作业许可证》。
高处作业许可证
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□其他                                                                                  

	作业人员本人签字：
	

	
	

	作业单位：


	监理单位：



	审核人：
	审批人：

	备注：


