生活区停车位安全标线及其他设施

施工内容及技术要求

	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	备注

	1
	东生活区广场
	个
	64
	4.8M*3M，线宽0.15M，带停车方向箭头，黄色实线，其中42个加装U型钢管挡车器

	2
	东生活区5#楼前
	个
	9
	4.8M*3M，线宽0.15M，黄色实线，带停车方向箭头

	3
	东生活区6#楼前
	个
	9
	4.8M*3M，线宽0.15M，黄色实线，带停车方向箭头

	4
	东生活区7#楼前
	个
	5
	4.8M*3M，线宽0.15M，黄色实线，带停车方向箭头

	5
	东生活区7楼后
	个
	31
	4.8M*3M，线宽0.15M，黄色实线，带停车方向箭头

	6
	东生活区1#楼东
	个
	16
	4.8M*3M，线宽0.15M，黄色实线，带停车方向箭头

	7
	东生活区幼儿园前
	个
	28
	4.8M*3M，线宽0.15M，黄色实线，带停车方向箭头

	8
	东生活区老篮球场
	个
	46
	4.8M*3M，线宽0.15M，黄色实线，带停车方向箭头

	9
	西生活区11#楼前
	个
	26
	4.8M*3M，线宽0.15M，黄色实线，带停车方向箭头

	10
	西生活区12#楼前
	个
	26
	4.8M*3M，线宽0.15M，黄色实线，带停车方向箭头

	11
	西生活区13#楼前
	个
	25
	4.8M*3M，线宽0.15M，黄色实线，带停车方向箭头

	12
	西生活区14#楼前
	个
	26
	4.8M*3M，线宽0.15M，黄色实线，带停车方向箭头

	13
	西生活区15#楼前
	个
	25
	4.8M*3M，线宽0.15M，黄色实线，带停车方向箭头

	14
	西生活区16#楼前
	个
	26
	4.8M*3M，线宽0.15M，黄色实线，带停车方向箭头

	15
	西生活区17#楼前
	个
	25
	4.8M*3M，线宽0.15M，黄色实线，带停车方向箭头

	16
	西生活区18#楼前
	个
	43
	4.8M*3M，线宽0.15M，黄色实线，带停车方向箭头

	17
	西生活区19#楼前
	个
	46
	4.8M*3M，线宽0.15M，黄色实线，带停车方向箭头

	18
	西生活区广场
	个
	24
	4.8M*3M，线宽0.15M，黄色实线，带停车方向箭头

	19
	北生活区单身公寓
	个
	16
	4.8M*3M，线宽0.15M，黄色实线，带停车方向箭头

	20
	北生活区楼区西侧
	个
	68
	4.8M*3M，线宽0.15M，黄色实线，带停车方向箭头

	21
	1#楼与7#楼之间
	个
	8
	4.8M*3M，线宽0.15M，黄色实线，带停车方向箭头

	22
	挡车器
	个
	42
	三底座加厚U型钢管,长2M，直径76MM，厚度2MM,粉刷黄黑间隔防锈漆.

	23
	车安道闸杆
	个
	8
	车安黄黑道闸杆铝合金八角杆带胶条3.5米

	24
	车安道闸杆
	个
	4
	车安黄黑道闸杆铝合金八角杆带胶条5米

	25
	塑料弹性警示柱
	个
	50
	75cm塑料反光弹性警示柱

	技术要求：

1.标线施工采用冷喷工艺（常温型），质保期一年。

2.基本要求：

2.1标线涂料应符合《路面标线涂料》（JT/T 280－2004）的规定。

2.2标线喷涂前应仔细清洁设备设施面，表面干燥，无起灰现象。

2.3路面标线的颜色和设置应符合《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）的规定和设计要求。

2.4常温漆标线涂料要求施工性能良好，无沉积，流平性好；要有良好地耐磨性能和柔韧性能，以保证标线较长时间内清晰有效。

2.5施划标线的线形要复合道路设计，道路断面变化处，标线要用圆曲线顺接好；标线施划要有良好地视认性，宽度一致、间隔相等、边缘整齐、线形规则、线条流畅、衔接良好，湿漆膜厚度达到0.3mm，漆膜覆盖率要达到相关标准要求。


