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[bookmark: _Toc370718088][bookmark: _Toc461096074]1.总则
(1)本技术规格书描述黄骅港车辆进出管理系统，包含物资仓库、2号11万站、维修车间、四期堆场区各一套个车辆出入口门禁系统施工与安装，与现有厂区门禁系统整对接体调试，提出的是最低限度的技术要求，并非是该装置的所有细节。投标人提供的设备要满足本技术规范书的要求和国际、国内标准。
(2)车辆管理系统的设计、制造、包装、运输、储存和验收应遵循相应的国际、国内标准和规范。
(3)招标人不会因使用投标人所提供的车辆管理系统而受到第三方关于专利、商标等知识产权侵犯的投诉。
(4)投标人提供的车辆管理系统、附件等材质必须满足本工程所处地理位置、环境条件的要求。对所供车辆管理系统的总体性能负全部责任，保证该装置达到设计要求和满足运行需要。如因投标人所提供的车辆管理系统因设计、选型、制造质量、现场安装和调试等问题导致带式输送机无法正常运行，投标人为此负全部责任。
(5)本项目要求投标人在设备设计前必须到招标人现场与招标人进行充分沟通，认真详细的核实与工作范围内相关的已有设备设施及生产工艺现状，以保证满足本次车辆管理系统建造要求。
(6)要求投标人详细了解黄骅港现场情况，特别是地面设施、设备和道路(包括已有的和即将建设的），确保合同设备能够顺利接运至安装场地，并且不会对任何设施造成不利影响。
(7)投标人提供包括车辆管理系统本体和保证车辆管理系统正常运行的电缆、接线箱、控制缆等一切附属设备和材料。投标人负责可能影响车辆管理系统安装的现有设施的移位和拆改过程对原设备的恢复工作。
[bookmark: _Toc370718089][bookmark: _Toc461096075]2.现场条件
(1) 风况
常风向：南南西(SSW），出现频率为11.1%。
强风向：东北东(ENE），出现频率为0.4%。
瞬时极大风速：＞40m/s
(2) 降水
年平均降水量：		    501mm
历年最大年降水量：	719.4mm
历年最小年降水量：	336.8mm
历年最大日降水量：	136.8mm
降水量主要集中在6、7、8三个月，占全年降水量的70%以上。年内日降水量大于25.0mm的天数平均5天，最多7天。
最大积雪深度：	21cm
(3) 气温
多年平均气温：		   12.2℃
多年平均最高气温：	17.3℃
多年平均最低气温：	7.8℃
历年极端最高气温：	40.0℃
历年极端最低气温：	-19.5℃
年日平均气温低于-5℃的天数为71天，低于-10℃的天数为23.8天。
(4) 雾
雾日多发生在秋、冬两季。年平均雾日数为12.2天，最多20天。
(5) 相对湿度
最热月室外计算相对湿度：78%
[bookmark: _Toc283812328][bookmark: _Toc284159228][bookmark: _Toc290443629][bookmark: _Toc290444219][bookmark: _Toc290444440][bookmark: _Toc290445206][bookmark: _Toc290454067][bookmark: _Toc290534514][bookmark: _Toc290534997][bookmark: _Toc290535684][bookmark: _Toc290555574][bookmark: _Toc461096076]3.系统建设目标
港区四期堆场、物资库、维修车间、2#11w变电站增加方便的一卡通功能，使得港区四期堆场、物资库、维修车间、2#11w变电站和原有智能门禁管理系统共同实现一卡通，并对不同使用者的权限进行不同的界定；进而联动港口现有的系统，实现车辆路径管理查询和记录、人员路径管理查询等功能。
[bookmark: _Toc461096077]4.适用的标准、规范
车辆管理系统所有部分的设计和制造，应遵循下列最新版本的标准和规范：
·GA/T 761-2008             停车库（场）安全管理系统技术要求
·建设部1997              建筑智能化系统工程设计管理暂行规定
·JGJ／T16－92             民用建筑电气设计规范
·DBJ08－4－95             智能建筑设计标准
·中国工程建设标准协会1997  建筑和建筑群综合布线工程设计规范
·中国工程建设标准协会1997   建筑和建筑群综合布线工程施工及验收规范 
·UD／T926邮电部1997       大楼通信综合布线系统
·国家计委1988             火灾自动报警系统设计规范
·GB 50045-1995             高层民用建筑设计防火规范  
·GBJ/232-1992              电气装置安装工程施工验收规范
·GJBT-471                   智能建筑弱电工程设计施工图集
·GA/T70-94 GA/T75-94        中华人民共和国公共安全行业标准
·GBJ42-91                   工业企业通信设计规范
·GT/T75-94                  安全防范工程程序与要求
·GB50057-94                 建筑物防雷设计规范
·GBJ 45-92                  建筑电气安装工程质量检验评定标准
·GBJ52-93                   工业与民用供电系统设计规范
·GBJ54-93                   低压配电装置及线路设计规范
[bookmark: _Toc276126645]若投标人要采用其它国家标准补充或替代上述标准，须经招标人认可后方可采用。对于投标人制造厂标准，若高于经招标人认可的标准或其他标准的，投标人可以直接采用；对没有规定的标准，须征得招标人同意后方能采用。
[bookmark: _Toc461096078][bookmark: _Toc283812336][bookmark: _Toc284159232][bookmark: _Toc290443633][bookmark: _Toc290444223][bookmark: _Toc290444444][bookmark: _Toc290445210][bookmark: _Toc290454071][bookmark: _Toc290534518][bookmark: _Toc290535001][bookmark: _Toc290535688][bookmark: _Toc290555578]5.系统技术要求
港区四期堆场、物资库、维修车间、2#11w变电站以长期客户采用远距离遥感读卡技术、临时访客登记发卡方式采用以读卡方式。系统采用抬杆式快速智能道闸或平移式电动门。
[bookmark: _Toc461096079]6.系统设计原则   
技术先进性：建设安全、稳定、可靠的车辆管理系统是解决静态交通的重点和核心，其稳定性、成熟性毋容置疑。要求是自主知识产权设备生产厂家，所以对今后集成一卡通平台提供了稳定可靠的便利条件。
系统高可靠性：系统硬件为工业级产品。软件为专业厂商的成熟型市场化产品。系统具有故障隔离功能，在工作过程中，当一个或数个终端发生故障时，将不妨碍其它终端的正常工作。
[bookmark: _Toc461096080]7.系统总体特点
·系统总体技术先进、性能可靠、经济实用。
·联网和脱机功能相结合，即使暂时的网络故障也不会影响系统正常运行。
·系统为24×7全年不间断运行。
·系统能记录每一个事件信息，支持各类统计分析、报表生成和打印功能。
·系统能对设备的工作状态进行集中监控管理、配置和设置，及时诊断、显示设备故障及故障处理措施，进行报警、存储、统计和打印功能。
·系统选用的硬件和软件都是成熟可靠的产品。
·本系统选用的硬件设备的防护等级适应安装环境的要求，室外设备具有防尘、防水、防雷、防酸雨、散热等措施；
[bookmark: _Toc461096081]8.系统工程量设备清单（包括但不限于）
	维修车间、物资库等地新增门禁项目

	一、四期堆场东门
	　
	　
	　
	　
	　

	入口设备
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	快速智能电动道闸
	CA-DU0110
	车安
	1
	台

	2
	数字车辆检测器
	CA-EM0111
	车安
	2
	台

	3
	地感线圈
	　
	　
	2
	副

	4
	定制双层入口控制机总成
	CA-TD0310S
	车安
	1
	台

	5
	远距离蓝牙读卡器
	CA-QL0320A
	车安
	1
	台

	6
	IP对讲终端
	NLS-A3
	来邦
	1
	台

	出口设备
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	快速智能电动道闸
	CA-DU0110
	车安
	1
	台

	2
	数字车辆检测器
	CA-EM0111
	车安
	2
	台

	3
	地感线圈
	　
	　
	2
	副

	4
	定制双层出口控制机总成
	CA-TD0310S
	车安
	1
	台

	5
	远距离蓝牙读卡器
	CA-QL0320A
	车安
	1
	台

	6
	IP对讲终端
	NLS-A3
	来邦
	1
	台

	视频系统
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	宽动态用摄像机含镜头
	DS-2CD4026FWD
	车安
	2
	台

	2
	摄像机支架及组件（固定摄像机）
	　
	　
	2
	个

	其他设备
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	工业级单模光纤HUB，带一个光口，8个以太口
	　
	　
	1
	台

	2
	土建基础
	　
	　
	1
	项

	3
	定制设备防撞护栏
	　
	　
	1
	项

	4
	单模光纤及布线
	　
	　
	1000
	米

	5
	钢管、线缆等辅材
	　
	　
	1
	 批 

	6
	就地箱
	　
	　
	1
	个

	7
	光缆交接箱(含熔接盘）
	　
	　
	1
	套

	二、维修车间
	　
	　

	入口设备
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	快速智能电动道闸
	CA-DU0110
	车安
	1
	台

	2
	数字车辆检测器
	CA-EM0111
	车安
	2
	台

	3
	地感线圈
	　
	　
	2
	副

	4
	定制单层入口控制机总成
	CA-TD0310
	车安
	1
	台

	5
	远距离蓝牙读卡器
	CA-QL0320A
	车安
	1
	台

	出口设备
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	快速智能电动道闸
	CA-DU0110
	车安
	1
	台

	2
	数字车辆检测器
	CA-EM0111
	车安
	2
	台

	3
	地感线圈
	　
	　
	2
	副

	4
	定制单层入口控制机总成
	CA-TD0310
	车安
	1
	台

	5
	远距离蓝牙读卡器
	CA-QL0320A
	车安
	1
	台

	视频系统
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	宽动态用摄像机含镜头
	DS-2CD4026FWD
	车安
	2
	台

	2
	摄像机支架及组件（固定摄像机）
	　
	　
	2
	个

	其他设备
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	工业级单模光纤HUB，带一个光口，8个以太口
	　
	　
	1
	台

	2
	土建基础
	　
	　
	1
	项

	3
	定制设备防撞护栏
	　
	　
	1
	项

	4
	单模光纤及布线
	　
	　
	1000
	米

	5
	钢管、线缆等辅材
	　
	　
	1
	 批 

	6
	就地箱
	　
	　
	1
	个

	7
	光缆交接箱(含熔接盘）
	　
	　
	1
	套

	三、物资库道闸改造　
	　
	　

	入口设备
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	快速智能电动道闸
	CA-DU0110
	车安
	1
	台

	2
	数字车辆检测器
	CA-EM0111
	车安
	2
	台

	3
	地感线圈
	　
	　
	2
	副

	4
	定制单层入口控制机总成
	CA-TD0310
	车安
	1
	台

	5
	远距离蓝牙读卡器
	CA-QL0320A
	车安
	1
	台

	出口设备
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	快速智能电动道闸
	CA-DU0110
	车安
	1
	台

	2
	数字车辆检测器
	CA-EM0111
	车安
	2
	台

	3
	地感线圈
	　
	　
	2
	副

	4
	定制单层入口控制机总成
	CA-TD0310
	车安
	1
	台

	5
	远距离蓝牙读卡器
	CA-QL0320A
	车安
	1
	台

	视频系统
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	宽动态用摄像机含镜头
	DS-2CD4026FWD
	车安
	2
	台

	2
	摄像机支架及组件（固定摄像机）
	　
	　
	2
	个

	其他设备
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	工业级单模光纤HUB，带一个光口，8个以太口
	　
	　
	1
	台

	2
	土建基础
	　
	　
	1
	项

	3
	定制设备防撞护栏
	　
	　
	1
	项

	4
	单模光纤及布线
	　
	　
	1000
	米

	5
	钢管、线缆等辅材
	　
	　
	1
	 批 

	6
	就地箱
	　
	　
	1
	个

	7
	光缆交接箱(含熔接盘）
	　
	　
	1
	套

	四、2#11w变电站
	　
	　

	入口设备
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	平移式电动推拉门
	　
	车安
	1
	台

	2
	数字车辆检测器
	CA-EM0111
	车安
	2
	台

	3
	地感线圈
	　
	　
	2
	副

	4
	定制单层入口控制机总成
	CA-TD0310
	车安
	1
	台

	5
	远距离蓝牙读卡器
	CA-QL0320A
	车安
	1
	台

	出口设备
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	数字车辆检测器
	CA-EM0111
	车安
	2
	台

	2
	地感线圈
	　
	　
	2
	副

	3
	定制单层入口控制机总成
	CA-TD0310
	车安
	1
	台

	4
	远距离蓝牙读卡器
	CA-QL0320A
	车安
	1
	台

	视频系统
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	宽动态用摄像机含镜头
	DS-2CD4026FWD
	车安
	2
	台

	2
	摄像机支架及组件（固定摄像机）
	　
	　
	2
	个

	其他设备
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	工业级单模光纤HUB，带一个光口，8个以太口
	　
	　
	1
	台

	2
	土建基础
	　
	　
	1
	项

	3
	定制设备防撞护栏
	　
	　
	1
	项

	4
	单模光纤及布线
	　
	　
	2000
	米

	5
	钢管、线缆等辅材
	　
	　
	1
	 批 

	6
	就地箱
	　
	　
	1
	个

	7
	光缆交接箱(含熔接盘）
	　
	　
	1
	套

	五、控制室设备
	　
	　

	控制室设备
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	工业级单模光模块
	　
	　
	4
	个

	2
	二次开发联动软件
	　
	　
	1
	 套 

	3
	客户端工作站
	　
	　
	4
	台

	六、工程实施
	　
	　

	安全岛建设
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	闸口双向土建设施（安全岛）每个卡口1个安全岛
	　
	　
	8
	个

	2
	配套材料
	　
	　
	8
	 套 

	　
	施工费
	　
	　
	1
	项


[bookmark: _Toc290555697][bookmark: _Toc461096082][bookmark: _Toc379790403]9.系统组成
港区采用一个主控中心；将主控中心设置在管控楼一楼消防室，通过光纤千兆网连接，以解决传输速率问题。
四期堆场东门门禁光缆铺设至23号变，接入视频网络交换机；维修车间门禁光缆铺设至维修调度楼二楼机房；物资库门禁光缆铺设至物资办公楼二楼机房；2#11万站门禁光缆铺设至维修调度楼二楼机房。
分控中心设在各区域的值班室，实现远程监控和开门。
系统选用快速智能电动道闸在出入端各设置一套蓝牙远距离读卡装置, 设置一套车牌对比系统摄像机和IP对讲系统。作为固定车辆通行使用，并设置IC读卡器作为临时车辆通行使用。增加一套摄像监控装置，监控整个门区全景，并入港区监控系统。
长期车辆采用蓝牙远程读卡器，拾取距离达到10M并可随意调整到制定读取区域。
[bookmark: _Toc290555704][bookmark: _Toc461096083]10.车辆进出管理系统流程
[bookmark: _Toc379790406]本车辆管理系统采用两种管理模式。即临时访客通过预约登记采用中距离卡管理。长期客户采用中距离或远距离蓝牙读卡技术。基本出入场流程如下：
[bookmark: _Toc461096084]10.1时限卡访客入场
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _Toc379790407]临时访客通过预约登记后获得时限卡，当驾驶员驾车驶入时，读取时限卡，系统确认信息有效后自动发送「起杆」讯号到闸机令闸杆升起。当汽车驶过置于闸机后之感应线圈后，闸臂将自动降下。
[bookmark: _Toc461096085]10.2时限卡访客出场
[bookmark: _Toc379790408]时限卡访客驾车驶至出口，临时访客将临时卡插入临时卡回收机构，在交回临时卡的同时读取临时卡，系统确认信息有效并在系统允许宽限时间内「起杆」讯号自动送到闸机令闸杆升起。
[bookmark: _Toc461096086]10.3长期用户入/出场
[bookmark: _Toc379790409]长期客户出入场采用蓝牙感应读卡技术，即系统在出入口配置了蓝牙读卡器。当车辆进入到感应区，读卡片机将检感应卡是否该车场之有效卡及有否违反出入管制使用，当一切资料无误,电动闸杆升起。车辆准予出入场。系统上包括出入管制功能(即驾驶者用一张通行卡经入口卡片阅读机驶入车辆之后，必须用同一张通行卡经出口卡片阅读机驶出车辆，以完成一个循环，方能利用此通行卡再次经入口卡片阅读机驶入车辆，反之亦然)。此功能乃用于杜绝有人企图利用同一张通行卡连续驶进汽车多辆，或连续驾驶多辆汽车离开。
[bookmark: _Toc461096087]10.4特殊情况
 系统配置特殊情况下使用的抬杆或平移门遥控器，作为应急或特殊情况下使用，通过人为操作抬杆或开门放行车辆。
[bookmark: _Toc461096088][bookmark: _Toc379790411]
11.系统设备技术参数
[bookmark: _Toc461096089]11.1定制出入口控制机总成
产品采用高强度钢板经表面反光防锈漆喷涂制作，主体颜色为黄色，各个部分采用模块化设计，集成IP对讲功能、远距离蓝牙读卡器、IC卡读卡器、语音提示等功能。
技术参数                                            
名称：出入口控制机 
工作电压：220V/50HZ
工作温度：-25℃～70℃
工作湿度：≤95%无凝结
功耗：≤300W
网络IP对讲机可与控制室进行实时对讲或求助。
[bookmark: _Toc9857][bookmark: _Toc379790412][bookmark: _Toc461096090]11.2出入口控制机总成配套设备
总成设备中，IP对讲和道闸控制机均采用TCP/IP协议，需要在本地设置工业级光纤传输器、千兆交换机及报警控制连接线等。
光纤交接箱和就地箱：光纤接入和电源接入，并将光纤传输器和交换机等设备放置其中。
1. 供电电压：220±15%
2. 功耗：≤500W
3. 工作温度：-25-70℃
4. 工作湿度：≥95%无凝结
工业级光纤传输器：千兆网TCP/IP盒单模光纤互转设备
[bookmark: _Toc285623051][bookmark: _Toc13200][bookmark: _Toc379790413]千兆网交换机：不少于8口
[bookmark: _Toc461096091]11.3快速智能电动道闸
[bookmark: _Toc379790415]快速智能电动道闸。起降杆速度小于3秒，使用寿命不低于300万次；从刷卡到道闸反应小于0.5秒。
11.4 视频系统
• 最大图像尺寸1920×1980
逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿PREFIX = O
采用ROI、SVC等视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活
支持宽动态,3D数字降噪功能
支持DC/AC/PoE三种供电模式
支持最大64G Micro SD/SDXC卡本地存储
ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控
本地模拟输出,方便安装调节
内置拾音器,支持双向语音,
支持三码流同时输出,双路高清码流可分别独立设置不同的高清分辨率,帧率与码率。
可最大支持20路同时访问,支持手机监控
支持强光抑制,多种白平衡模式,适合各种场景需求
支持背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境
支持自动光圈,慢快门,自动电子快门功能,走廊模式,适应不同监控环境
功能齐全:图片叠加,匿名访问,IP地址过滤,心跳,镜像,PTZ控制,报警,一键恢复等

[bookmark: _Toc461096092]11.5  IP对讲系统
在各门禁的出入口控制机总成中加入网络IP对讲终端，在中控室设置网络IP 对讲主机并在中控室设置对讲话筒及监听音箱，以方便出入口与中控室的联系。
[bookmark: _Toc461096093]11.6  土建基础与隔离栏杆
门禁应设置相适应的土建基础及安全岛，并在周边设置不小于1米高的的隔离护栏。
11.7 客户端
  I7-4790、 8G、 1TB、 2GB独显 、DVDRW 、23”显示器
[bookmark: _Toc461096094]12.系统施工规范
[bookmark: _Toc461096095]12.1系统基本配置
一套标准IC卡门禁系统由管理计算机、对讲主机、入出口读卡控制机、入出口道闸、图像对比系统组成。
[bookmark: _Toc461096096]12.2施工准备
12.1工具
1）冲击钻：主要用于设备固定、穿墙打孔以及线槽、管线固定，钻头￠22/14/12/8
2）打磨机：主要用于金属材料的切割、修磨
3）手电钻：主要用于金属材料的打孔，钻头￠12/8/4.2
4) 拉钉枪：主要用于金属材料之间的铆合
5) 手提切割机：主要用于水泥、地感的切割（切片￠180）
6) 模版：固定安全岛、水泥台
7）其他常用工具：万用表、内六方扳手套件、活动扳手、烙铁、剥线钳、尖嘴钳、大小丝刀套件、网线钳等。
12.2辅材
1）水泥、沙子、石子以及打混泥土的工具
2）PVC(KBG铁管)及连接接头、弯头、及固定夹，膨胀管、自攻钉、备用膨胀螺栓；
3）扎带、防水胶带、热缩管、缠绕带（软管）
根据客户的具体配置和设计图纸确定布线方案，以上图为例，列举安全岛的布线方式。
485通讯线：从电脑到出入口读卡机，采用两芯屏蔽双绞线，通讯线最远距离不应超过700米，否则需加485中继器。
5）开闸线：出入口读卡机到出入口道闸布两芯屏蔽双绞线。
6）按钮线：道闸到岗亭内的三联按钮布六芯屏蔽线。
7）对讲线：岗亭内的对讲主机到出入口读卡控制机布两芯屏蔽线。 
8）网线：如果是远程管理的网络版配置方案，须布网线；从各管理电脑到服务器。 
9）视频线：从电脑到出入口摄像机，注意摄像机的电源线不得与聚光灯的电源线共用一根管（在使用低压供电摄像机时），更不能强弱电源线共用一条四芯护线套。
10）地感线：在切好的地感槽内，用BV1.5线绕5圈.
11）电源线（从配电室到岗亭、出入口道闸、出入口读卡机、聚光灯、摄像机）在布线施工时要求距离地感线圈的最小安全距离不能小于1米。
12）所有的管线必须按强弱电分开，导线中间不许有接头。
13）聚光灯开关无特殊要求一般在岗亭控制。
[bookmark: _Toc461096097]12.3施工标准
12.3.1安全岛的施工标准
在马路当中建一个环形水泥墩，俗称安全岛。安全岛主要是起摆放设备以及防止车辆撞击设备的作用。如因马路宽度限制设备安装于路边时，应在路边做设备安装地基。
门禁管理系统的安全岛相当于建筑房屋的地基，不仅可以承载设备工作时的应力，尤其道闸的应力可达几百公斤，而且可以保护设备和线路，同时规范车辆进出的车道，使工程外观更专业。因此安全岛的制作会直接影响系统的性能。
制作安全岛按以下步骤进行：
1）按图纸画出安全岛的形状线条。
2）如果现场地面是松软的泥土，须将地面挖深50公分，并用混凝土浇注。
3）用木板沿安全岛形状线条围起一个高15公分的框架。
4）用水泥、石子、沙子比例为1：1：1的混凝土浇注，用木板围起的安全岛框架，浇注完后找出水平面。至少一个星期后，等待混凝土完全凝固干燥后，用高标号水泥抹平安全岛表面。然后在安全岛侧面刷黄黑30公分相间的路标漆，等干燥后，安全岛就制作完成了。
12.3.2安全岛施工注意事项：
1) 如岛上同时放置岗亭的话，宽度应该在150cm-180cm左右，如安全岛受路宽限制只能放置设备时，宽度约在40cm-80cm。
2) 安全岛的长度约在500cm-900cm之间。
3) 安全岛应高出地面约10cm-20cm
4) 如设备安装的地面为水泥基础时，安全岛可直接在地面上铺设，但铺设的地方应该以星型每间隔25厘米打一根钢筋（Φ20以上），钢筋应深入地面不低于5厘米、外露不低于5厘米。
5) 如设备安装的地面为沥青基础时，安全岛可直接在地面上铺设，但铺设的地方应该以星型每间隔25厘米打一根钢筋（Φ20以上），钢筋应深入地面不低于20厘米、外露不低于5厘米。
6) 如设备安装的位置为泥土基础（设备安装于路边或花坛边）时，应在位置处挖坑，使安全岛或地基深入地面30厘米以上。
7) 安全岛与地基的材料： 425#硅酸盐水泥、中砂，避免使用泥土、石头、石块、砖块等材料。


说明：混泥土要求1 . 2＃石子、3 2 . 5＃水泥，中沙比例为3 8：1 7：4
布管要求与注意事项
1) 线管配线有明配和暗配两种，明配管要求横平竖直、整齐美观。暗配管要求管路短、畅通、弯头少。 
2) 线管的选择，按设计图选择管材种类和规格，如无规定时，可按线管内所穿导线的总面积（连外皮），不超过管子内孔截面积的70%的限度进行选配。随建筑施工同步敷设管道时，有条件的应将管道敷设在建筑体内，并要求按建筑敷设规范选用管道的材料和敷设方式，对不便敷设在建筑体内的管道，宜采用镀锌钢管、PVC管，封闭金属线槽或封闭PVC线槽。
3) 对有强磁干扰的场所，应采用镀锌钢管或封闭金属线槽敷设并做接地处理。
4) 对有酸、碱腐蚀性介质与潮湿的场所，应采用PVC管敷设，但PVC管不适用于高温、易碰撞与易摩擦场所。
5) 为便于管子穿线和维修，在管路长度超过下列数值时，中间应加装接线盒或拉线盒，其位置应便于穿线。 
A、管子长度每超过40米、无弯曲时；
B、长度每超过25米、有一弯时；
C、长度每超过15米、有两个弯时；
D、长度每超过10米、有三个弯时；
6) 线管的固定、线管在转弯处或直线距离每超过1.5米应加固定夹子。 
7) 电线线管的弯曲半径应符合所穿入电缆弯曲半径的规定。 
8) 凡有沙眼、裂纹和较大变形的管子禁止使用于配线工程。 
9) 线管的连接应加套管连接或扣连接。 
10) 竖直敷设的管子，按穿入导线截面的大小，在每隔10-20米处，增加一个固定穿线的接线盒，用绝缘线夹将导线固定在盒内，导线越粗，固定点之间的距离越短。 
11) 在不进入盒（箱）内的垂直管口，穿入导线后，应将管口作密封处理。 
12) 接线盒的固定应不少于三个螺钉，并加盖。 
13) 连线盒与管子的连接应加杯梳。 
14) 线管的分支处应加分线盒。 
15) 暗埋管道深度不应小于10厘米。暗埋管进入机箱设备应外露5-10厘米
16) 车辆行驶的路面下的暗埋管道应采用金属管。
12.3.3布线规范及注意事项
1) 布线不仅要求安全可靠，而且要使线路布置合理、整齐，安装牢固。
2) 所使用的导线，其额定电压应大于线路的工作电压；导线的绝缘应符合线路的安装方式和敷设的环境条件。导线的截面积应能满足供电和机械强度的要求。
3) 配线时应尽量避免导线有接头。除非必须用接头不可的，其接头必须采用压线或焊接。导线连接和分支处不应受机械力的作用。
4) 配线在建筑物内的要保持水平或垂直。配线应加套管保护（塑料或铁水管，按室内配线的技术要求选配），天花板走线可用金属软管，但需固定稳妥美观。 
5) 信号线不能与大功率电力线平行，更不能穿在同一管内。如因环境所限，要平行走线，则要远离50CM以上。信号线所在管道应使用金属管，并将管道良好接地。
6) 交流电源应单独走线，不能与信号线和低压直流电源线穿在同一管内，交流电源线的安装应符合电气安装标准。
7) 管道串线前应先清刷管孔，穿放电缆时宜抹黄油或滑石粉，进入管口的电缆应保持平直，并应采取防潮、防腐等处理措施。
8) 敷设的线路两端应留适当余量，以便于维护及管理。线路敷设完成后，应对线路进行校对与绝缘测试并加线标。
线路校对无误、绝缘测试符合要求后，对线路做标示明显的永久标记。根据实际敷设情况提交线路敷设图纸（竣工图），对中间接头以及接头的处理方法加以标注。
12.3.4地感线圈的施工标准以及注意事项
地感线圈的制作方法
地感线圈是门禁管理系统中的重要零件，它的工作稳定性直接影响整个系统的运行效果，因此地感线圈的制作是工程安装过程中很重要的一个工作环节。
1） 切地感 
A、地感线圈的尺寸：
地感线圈的尺寸随路面宽度的不同而有所不同。一般尺寸为1.8*0.6M的长方形，路面太宽时，地感线圈两边距离路面边缘为0.6-1.0M。地感线圈长度超过2M时，宽度一般定为0.8M-1.0M。
B、制作方法及步骤
（a）、确定位置用记号笔、直尺在混凝土地面上画一个长1.8M，宽0.6M的长方形,去掉直角，斜角尺寸75mm*75mm, 并从靠近设备的一角画一线到控制机或道闸的安装中引馈线，如图8.5所示:
                    [image: http://www.shenghuizn.com/Article/UploadFiles/201111/2011111510091301.gif]  
                                         图8.5
（b）用切割机沿笔线切割混凝土地面，切割深度为50mm，宽度为4mm。馈线槽的宽度为7MM，深度为50mm。
（c）切完槽后用清水将槽中泥浆冲洗干净。
（d）用吹风机将槽吹干，要保证槽的底面发白。
（e）用1.5平方32股软线绕切割槽顺时针方向或逆时针方向绕4或6圈（道闸为6圈，控制机为4圈），引出线要进行双绞后放入馈线槽中，至机箱安装处预留1.5-2.0M的长度。
（f）沿槽浇灌沥青，并将多余的沥青铲除，以保证路面干净。
（g）用噴枪沿槽噴一遍，将槽内沥青完全和水泥、线熔为一体。
C、技术要求
（a）、感应线圈切割槽深度≥50mm，宽度≥4mm；馈线切槽深度≥50mm，宽度≥7mm
（b）、绕线圈数为6圈（道闸）或4圈（控制机），绕线在槽内必须拉紧，引出线必须双绞，且双绞次数不得小于20编/米，一般尽可能多；
（c）、绕线应用一根完整的导线，不得有中间接头；
（d）、浇灌的沥青必须充分熔化，以利于填充槽内每一个空隙而紧固线圈，不会因为路面上有车时会造成线圈松动而影响感应。
（e）、线必需耐高温，避免沥青烫破皮。
（f）、制作完成后电感量在80-150uH。
[bookmark: _Toc25546755][bookmark: _Toc26585404][bookmark: _Toc26937737][bookmark: _Toc26938760][bookmark: _Toc26939050][bookmark: _Toc26939213][bookmark: _Toc26939536][bookmark: _Toc26939701][bookmark: _Toc27039705][bookmark: _Toc27039882]12.3.5设备安装施工
首先根据订货合同校对设备型号、数量、配置
1) 安装位置
A. 设备安装应尽量方便车主刷卡，安装在平台位置（水平找平）；有转弯要安装在转弯后打直通道；有地下车库时，入口票箱应尽量安装在坡上平台，出口安装在坡下平台，以免异常时阻塞在半坡或半坡起步；
B. 收费岗亭应尽量放置在出口票箱旁，方便车主刷卡后顺便将临时卡或现金通过窗口缴于值班员，避免值班员出去收费。
2) 安装方式（基本有四种）
[image: QQ截图20130304153711]
3) 施工规范以及注意事项
A. 设备定位：由甲方代表、安装负责人根据现场情况而定，由甲方代表签字认可。但必须满足以下技术要求：
a) 读卡机与道闸距离；
    读卡设备距道闸距离一般为3.5 米，最近不小于2.5 米，主要是防止读卡时车头可能触到栏杆；
    对于地下门禁，读卡设备应尽量摆放在比较水平的地面，否则车辆在上下坡时停车读卡会比较麻烦；
    对于地下门禁，道闸上方若有阻挡物则需选用折杆式道闸，阻挡物高度-1.2米即为折杆点位置；
b) 摄像机立柱一般装在道闸后面约50cm处，有安全岛的、为了适应白天夜间及车辆停放位置的不同，一般安装在离地面40cm高的位置。此定位须跟据现场环境并经甲方负责人认可；
c) 聚光灯应安装在摄像机的立柱顶端，这样可减小夜间的灯光对驾驶员刺眼的感觉；
d) 读卡机、道闸安装垂直和水平倾斜度不应 >±1°(如图标)；
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e) 道闸、读卡机垂直于水平地面倾斜度不大于1°；
f) 道闸杆垂直于车行方向,垂直度误差不得超过1°；
g) 道闸闸杆应垂直于地感线圈的中部，车辆离开或进入地感范围应能起到防砸车的作用；
h) 与地面接触紧密,间隙处用水泥抹平，用Ф12的膨胀螺栓固定牢固，读卡机不得有松动摇摆现象，道闸开关闸机身不得摇摆；
i) 读卡机、道闸不得超出车道线，垂直误差不得大于3mm；
B. 所有外设（读卡机、道闸、聚光灯等）的安装要求在空间上应给人一种布局合理，组合紧密不乱的感觉；
C. 远距离读卡功能测试：
按要求安装好设备以后，请接通读卡器电源，将远距离卡装防置到汽车挡风玻璃处，卡片唤醒窗口朝读卡器方向开车测试。根据需要调整读卡器读卡方向，以达到最佳使用效果。
[bookmark: _Toc370718101][bookmark: _Toc461096098]13.安装指导书内容
投标人负责设备的安装(包括机械设备及设备相关的电气控制线路)，投标人应向需方提供一个完整的安装说明书，包括设备的安装指导说明以及有关的图纸，具体内容如下：
1、投标人应该向需方提交有详细安装程序的图纸。
2、全部图纸和资料应在安装开始前30天送交招标人。 
3、图纸和资料应包括下列各项，但不局限于此。
（1）车辆管理系统设备布置图；
（2）投标人推荐的备品备件清单、维修工具清单和专用工具清单；
（3）门禁系统由管理计算机、发行器、对讲主机、入出口读卡控制机、入出口道闸、图像对比系统组成。
[bookmark: _Toc370718102][bookmark: _Toc461096099]14.技术服务
[bookmark: _Toc370718103][bookmark: _Toc461096100]14.1在现场的技术服务
1、为了便于合同设备的顺利安装，投标人应派遣有丰富经验的、健康和能胜任本职工作的技术人员到安装现场服务。投标人技术人员的时间安排表应在设备供货前提供给需方。并由需方进行确认。
2、在合同设备的保证期内，投标人应派遣有丰富经验的、健康和能胜任本职工作的技术人员进行现场售后服务。如果由于投标人的责任使合同设备停止运行，则投标人必须在24小时内解决问题，恢复设备正常运行，不能按时解决的问题必须在24小时内提出解决方案。
3、投标人必须保证全年7*24小时的电话响应，接到故障报修后于30分钟内赶到现场解决。
[bookmark: _Toc290555700][bookmark: _Toc370718104][bookmark: _Toc461096101]14.2 现场服务的范围
1、根据规格书要求，投标人的现场服务包括下列范围: 现场管理、安装指导包括检查和核对到货、设备安装位置处基础尺寸的检查测量、检查已安装部分、组织调试以及培训操作和维修人员。
2、在调试时，投标人应派遣其工程师到现场来调试,同时与现有厂区门禁系统集成及整体调试由信息中心自主完成。专用工具、一般工具和安装设备以外的特殊仪器及工具，应由投标人提供。但这些另外的特殊仪器及工具使用后仍归承揽方所有。
[bookmark: _Toc370718105][bookmark: _Toc461096102]14.3工期要求
本工程自合同签订之日起止交工验收合格为止总工期为3个月。投标人在投标时应提供项目实施的详细工期计划，供招标人审核，工期编排以不影响港口作业生产为最低要求。
[bookmark: _Toc283812337][bookmark: _Toc284159233][bookmark: _Toc290443634][bookmark: _Toc290444224][bookmark: _Toc290444445][bookmark: _Toc290445211][bookmark: _Toc290454072][bookmark: _Toc290534519][bookmark: _Toc290535002][bookmark: _Toc290535689][bookmark: _Toc290555579][bookmark: _Toc370718106][bookmark: _Toc461096103]15.图纸和技术文件
[bookmark: _Toc283812339][bookmark: _Toc370718107][bookmark: _Toc461096104]15.1  提交的图纸和设计文件
试运转验收后提供全部竣工图纸及图纸文件光盘。电子版的图纸文件应与书面版内容完全相同。
[bookmark: _Toc283812340][bookmark: _Toc370718108][bookmark: _Toc461096105]15.2  其他图纸和资料
投标人还应提供设备运输、装卸和安装有关图纸资料、操作须知、维修和检验手册。设备安装开始前，应提供完整的电子版的备件明细，备件应精确到每个独立的部件，明细中应包含备件的规格型号，厂家、装机数量等信息，此部分信息必须与现场实际情况一致。
[bookmark: _Toc370718110][bookmark: _Toc461096106]16.设备的检验、性能考核及验收
[bookmark: _Toc290555705][bookmark: _Toc370718111][bookmark: _Toc461096107]16.1  总则
1、为了确保投标人向需方提供设备的质量和性能，在出厂以前，必须按照合同规定对全部零件、部件、附属设备及材料作检验。
2、投标人在向需方提供设备的同时，提供上述检验记录和有关资料。
3、合同设备到达现场后，应按合同规定进行现场检验。
[bookmark: _Toc290555706][bookmark: _Toc370718112][bookmark: _Toc461096108]16.2  质量保证
投标人必须按照合同书及规定的标准来进行质量保证程序的操作和示范以证明工作的完成。投标人需提供产品相关的合格证、出厂检验、产品图纸等文件，并负责设备调试成功后的维护，要求提供质保期两年。
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