
神华黄骅港务公司存储系统维修项目技术要求

	序号
	维修项目
	维修内容

	1
	思科存储交换机MDS9506
	升级2台存储交换机license , 新开通2台存储交换机各24个端口license，满足现场需求。

	2
	IBM DS5300存储
	1、升级16条SMART16GB 2RX4 PC3-12800R内存
2、更换4块盘阵硬盘 IBM 1T SATA 7.2K 3.5 49Y4133 DS 5300
3、处理A控制器断电后不能正常启动故障，故障代码为0.5、5.D 、OF。
[bookmark: _GoBack]4、处理B控制器偶尔闪断故障，双控无法同步。

	3
	IBM DS5020存储
	1、更换3块盘阵硬盘IBM 1TB 1万转 SAS光纤盘
2、升级8条SMART16GB 2RX4 PC3-12800R内存
3、更换IBM DS5020控制器电池（81Y2432 ）2块
4、处理双控无法同步故障。



