关于船舶综合管理系统开的议案
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项目介绍
神华黄骅港务公司船务管理中心建设船舶综合管理系统，为了保障船舶综合管理系统软件的正常运转，需要IT基础设施建设涉及设备采购及安装。此项目的建设安装包含数据平台搭建、工作船码头与拖轮的无线覆盖系统、拖轮终端配置。
2.工作内容
      (1)数据中心建设：应用服务器和数据服务器的采购安装及调试,并投入使用。
     （2）工作船码头无线网络覆盖：1、工作所需各项材料的采购、安装；2、船务管理中心到工作船码头光缆铺设；3、工作船码头无线AP安装及调试;4、投标人认为为完成本项目所必需的其它事项。

     （3）拖轮终端的配置及调试。

     （4）提交开工报告时，应一并提交安装图纸、安装使用说明书及其他技术资料；主要设备和材料进场时应提交产品合格证书、电缆检测及试验报告、光缆开盘检测及测试报告；

    以上工作内容的施工条件以现场实际勘查为准；

项目清单
主要设备、型号及技术参数要求
	序号
	设备名称
	型号或技术参数
	单位
	数量

	1
	光缆
	产品类型：单模光缆纤芯数量：24
规格：9/125μm
	米
	1000

	2
	光电交换机
	端口类型和数量：16个10/100 Base-TX

电口：RJ45接口、支持自动协商、极性自动识别MDI/MDI-X

光口：2
背板带宽：4.8G

存储转发速率：148810bps

MAC地址表：8K

IEEE标准：802.3、802.3u、802.3x
	台
	2

	3
	室外无线AP
	无线接入点,网络标准IEEE 802.11n，IEEE 802.11g，IEEE 802.11n，IEEE 802.11.a,最高传输速率300Mbps,频率范围双频（2.4GHz，5GHz）,网络接口1个1000Mbps LAN口,其它接口1个Console口，安全性能802.11i
WI-Fi保护访问2（WPA2）WPA
802.1X高级加密标准（AES）临时密钥完整性协议（TKIP）防护等级
Wi-Fi无线多媒体（WMM），两个频段全向天线各3根
	台
	4

	4
	POE电源
	外置电源适配器1个10/100M自适应电口，非标兼容IEEE 802.3af\at设备;单端口≤15.4W;输入AC 100V~240V 50-60Hz.4口POE
	台
	4

	5
	网线
	千兆六类室外屏蔽
	米
	500

	6
	跳纤
	Corning SMF-28TM,9/125um单模FC-SC-2M
	对
	8

	7
	网络交换机
	千兆以太网交换机,应用层级三层,传输速率10/100/1000Mbps, 交换方式存储-转发,背板带宽256Gbps,包转发率72Mpps,MAC地址表16K,非模块化,端口数量28个,端口描述24个10/100/1000Base-T端口，4个100/1000Base-X千兆Combo口,扩展模块1个堆叠扩展插槽,传输模式全双工/半双工自适应,千兆单模光纤模块2个
	台
	1

	8
	服务器
	 Intel Xeon E7-4820 v3*2;8*16GB TruDDR4 2133MHz;支持4个CPU；6GB SAS FRU 00AJ092*8,600GB； 900W 80+铂金电源*2;E10G42BFSR网卡X520-SR2万兆双口光纤服务器网卡*2，含一套SQL SERVER 2012企业版
	台
	2

	9
	笔记本电脑
	Inteli76500U;DDR3L1600MHz,4GB×1;硬盘72000转1T;AMD Radeon R7 M370;
	台
	11


	10
	SQL server2012
	SQL server2012 标准版，2CPU,30客户端
	套
	1


合同包括设备、采购、运输（包括二次倒运）、接卸、交货、现场保管、安装、试运行、考核、验收、保险、风险、操作人员培训及其他必要的技术服务等。

四、项目验收
在签订合同后，采购方有权提出因标准、规范和规程发生变化而产生的一些修订要求，具体事项宜由双方共同协商确定。

如果施工方没有以书面形式对本规格书的条文提出异议，则意味着施工方提供的设备完全符合本规格书的要求。

承揽单位在项目完工后经过1个月的试运行并且试运行效果达到技术协议要求后，用户根据现场实际运行情况和承揽单位提出的书面验收申请组织相关部门进行验收。如果由于承揽单位的原因造成设备状况不良或不能满足用户技术、使用要求时，用户有权不给予验收，直至达到要求。
五、质量保证及服务承诺
（1）凡在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，由承揽单位负责处理，实行包修、包换、包退直至产品符合质量要求，承揽单位承担修理、调换、退货发生的一切费用和用户的直接经济损失。
（2）质保期限为项目验收后12个月。
（3）协议规定服务项目，工程交付后在保修期内出现问题的，在接到用户通知后1天内赶到现场，无偿进行返修或返工。
（4）工程交付后，施工方负责向采购方相关人员培训有关设备的使用、维护事项。施工方应选派称职的、有丰富经验的技术人员进行技术培训。
