汽车吊加装安全监控系统技术规格书
一、项目内容及服务范围： 
1、项目内容:神华黄骅港务公司2部流动式起重机（汽车吊）加装安全监控管理系统。
2、服务范围：2部流动起重机的安全监控系统的供货、安装、调试、验收、检验、培训、1年质保服务。
2、 [bookmark: _GoBack]工期：自合同签订之日起15日完成安装调试。  
三、技术规格及功能要求：	
1、总体要求：起重机械安全监控系统，必须依据国家最新检规（TSG Q7015-2016）相关要求设计制造，并在安装调试完成后取得特种设备监督检验机构颁发的检验合格报告。
2、主要功能：主要包括起重机超载实时预警、危险情况制动、起重机施工环境的监控、起重机运动状态监控四个方面，具备实时报警、制动、黑匣子功能，能够有效的帮助使用维修人员监控和维护起重机。通过多重窗口和动态查看，可以查看起重机的运行状态，进行视频监控，历史操作和故障查询。系统提供通讯接口，满足不同型号的起重机数据联接。
3、各系统要求：
（1）信息采集系统：主要包括无源信号量采集、模拟量信号采集和脉冲信号采集；
（2）信息处理系统：通过数据总线高速传输并处理采集的各类数据；
（3）控制输出系统：将采集数据进行实时智能采集和输出；
（4）信息显示系统：通过工业显示器实时显示起重机械数据；
（5）信息存储系统：实时将采集的数据存储在本地硬盘中；
（6）信息导出系统：提供采集处理数据导出，并生成报表文件；
（7）远程传输系统：通过网络传输模块将数据实时传输；
（8）远程监控系统：可以通过网络连接物联网平台。
4、 功能要求：
 监控功能：
（1） 状态监控系统能实时显示起重机起升高度和下降深度；
（2） 状态监控系统对环境风速进行实时显示；
（3） 监控界面能实时记录起重机的操作指令；
（4） 状态监控系统能实时记录起重机的累计工作时间；
（5） 状态监控系统能实时记录起重机的工作循环；
（6） 监控界面能实时显示起重机起升机构制动器状态；
（7） 监控界面能实时显示起重机的起升高度；
（8） 监控界面能实时显示起重机的大臂幅度；
（9） 监控界面能实时显示和记录起重力矩；
（10） 状态监控界面能实时显示和记录工况设置状态；
（11） 状态监控系统界面能实时显示起重量信息；
（12） 提供对起重机的视频监控视频资料。
 报警功能：
（1） 系统能对超过临界风速进行相应报警和报警记录的存储；
（2） 系统能对起升机构起升高度、下降深度状态进行报警和报警记录的存储；
（3） 系统能对起升机构超重状态进行报警和报警记录的存储；
（4） 系统能对通信状态进行监控，当连接失败时进行报警和报警记录的存储。
    历史故障查询功能：
（1）历史故障查询系统能将实时报警信息记录到数据库中， 应记录报警时间，恢复时间，报警变量，报警值等信息；
（2）故障查询应为用户提供查询方式信息，如按日期查询，按报警变量查询等。
 操作记录查询功能：
（1）操作记录查询能将状态监控中显示的操作记录到数据库中，应记录每个操作的操作名称，操作的开始时间，结束时间，当前的起重量信息，当前实时风速信息，幅度等；
（2）查询应为用户提供查询方式信息，如按日期查询，按操作名称查询等。
[bookmark: _Toc351584692] 视频监控功能：
（1）起重机吊钩工作区域等重要部位，均设置摄像头，做到对起重机工作环境的实时监视；
（2）系统画面显示可切换，在画面上有摄像时间和日期显示；
（3）可根据环境特点配置合理数量、不同类型的摄像机； 
（4）监控系统设置视频监控画面。
5、 现场检验项目及标准：
	序号
	部件名称
	项目名称
	采用标准
	检验方式
	备注

	落       一
	系统主机
	监控参数
	符合TSG Q7015-2016
	现场操作验证
	

	
	
	监控状态
	符合TSG Q7015-2016
	现场操作验证
	

	
	
	系统综合误差
	系统的综合误差分别不应大于5%
	现场操作验证
	

	
	
	连续作业
	连续作业试验时间不应低于l6 h或工作循环次数不应低于20次
	现场操作验证
	

	
	
	实时性
	对起重机械运行状态及故障信息进行实时记录的功能
	现场操作验证
	

	
	
	历史追溯性
	具有对起重机械运行状恋及故障信息进行历史追溯的功能
	现场操作验证
	

	         二
	
	故障自诊断
	在系统自身发生故障而影响正常使用时，能立即发出报警信号
	现场操作验证
	

	
	
	储存要求
	系统储存的数据信息或图像信息应包含数据或图像的编号、时间和日期
	现场操作验证
	

	
	
	断电后，信息的保存
	在关闭电源或供电中断之后，其内部的所有信息均应被保留
	现场操作验证
	

	
	
	存储时间
	数据存储时间不应少于30个连续工作日，视频存储时间不应少于72 h
	现场操作验证
	

	
	
	显示信息的清晰度
	显示信息在各种环境下清晰可辨，不干扰司机视线，不刺目
	现场操作验证
	

	
	
	文字表达形式
	采用简体中文
	现场操作验证
	

	
	
	报警装置
	报警装置应能向起重机械操作者和处于危险区域内的人员发出清晰的声光报警
	现场操作验证
	

	
	
	管理权限设定
	系统的管理应由经授权的人员进行
	现场操作验证
	


6、 项目验收：
   项目施工结束后，施工方编制验收大纲，提交沧州市特种设备检验检测机构审定。按经审定的验收大纲，最终通过沧州市特种设备检验检测机构的验收（涉及安全监控系统部分）合格为准。提交合格的竣工资料后，招标方组织项目验收，以验收单为该工程最终验收依据。
7、 系统培训：
   施工方负责对轮胎吊的管理人员、技术人员、操作人员进行培训，以便对工程的实施进行有效的管理，同时，保证工程验收移交后，能够胜任系统的全部运行、操作、及线路维护、故障分析处理、设备维修和保养等工作。
8、 设备分项报价表：
表1:120T吊车安全监控管理系统项目
	流动式起重机（120T格鲁夫）

	序号
	项目名称
	数量
	单位
	单价
	小计
	备注

	1、数据采集

	1
	长度传感器
	1
	个
	 
	 
	主臂伸出长度

	2
	角度传感器
	1
	个
	　
	　
	主臂抬起角度

	3
	长度角度变换模块
	1
	个
	　
	　
	将采集到的长度角度模拟量变换成主机能识别的数字量

	4
	LWG321卷线盒
	1
	个
	　
	　
	1、为风速仪、高度限位、臂头监控提供通道   2、为长度角度传感器提供安装支持

	5
	LWG152长度角度传感器
	1
	个
	 
	 
	测量二节臂伸缩长度

	6
	油压传感器
	2
	个
	 
	 
	测量变幅油缸内部油压，经过主机处理变换成起重量

	7
	风速仪
	1
	个
	 
	 
	测量风速，经主机处理变成风速值。

	8
	风速仪变换模块
	1
	个
	 
	 
	采集到的风速模拟信号变换为主机能识别的数字信号

	9
	水平仪传感器
	1
	个
	 
	 
	整车X和Y方向的水平度

	10
	水平仪变换模块
	1
	个
	 
	 
	采集到的X和Y方向的模拟信号变换为主机能识别的数字信号

	11
	幅度传感器
	1
	个
	 
	 
	大臂当前幅度

	12
	幅度变换模块
	1
	个
	 
	 
	采集到的幅度模拟信号变换为主机能识别的数字信号

	13
	高度传感器
	1
	个
	　
	　
	整车高度

	14
	高度传感器变换模块
	1
	个
	　
	　
	采集到的高度模拟信号变换为主机能识别的数字信号

	15
	高度限位器
	2
	个
	　
	　
	检测大钩和小钩是否碰触滑轮组

	16
	开关量输入输出模块
	1
	个
	 
	 
	1、开关操作指令采集     2、三色警灯报警输出     3、急停卸荷控制输出

	17
	三圈保护器
	2
	　
	　
	　
	检测主卷、副卷钢丝绳是否完全释放

	18
	辅助控制器
	1
	个
	 
	 
	1、安全监测系统自检  2、辅助处理各采集信号

	19
	主控制器
	1
	台
	 
	 
	1、数据采集输入      2、数据存储与运算         3、工作循环记录      4、数据查询，数据调取         

	20
	显示器
	1
	台
	 
	 
	长度、角度、幅度、高度、实际重量、额定重量、风速、工况、整机状态、水平数据、控制参数等数据显示，并显示出报警提示。

	21
	连接线
	200
	米
	 
	 
	连接各传感器与主机、显示器

	2、视频监控

	1
	监控摄像头
	8
	个
	 
	 
	1、监控吊钩区域与过程
2、监控行车前方区域  3、监控倒车区域      4、监控主卷钢丝绳情况 5、监控副卷钢丝绳情况 6、监控驾驶员操作过程 7、监控显示器显示操作参数与数据          

	2
	监控显示器（自带录像）
	4
	台
	 
	 
	实时显示监控画面，存储录像，查询监控录像

	3
	无线监控录像机
	1
	台
	 
	 
	显示吊钩工作区域，并录像

	4
	摄像头安装支架
	8
	个
	　
	　
	固定摄像头

	5
	视频线
	300
	米
	 
	 
	屏蔽线

	3、安装辅材

	1
	无线摄像头供电模块
	1
	个
	 
	 
	为无线摄像头提供电源

	2
	重锤吊环
	2
	套
	 
	 
	辅助测量吊钩起升高度

	3
	导线轮支架
	5
	个
	 
	 
	卷线盒数据线从中穿过。防止挂断电缆。

	4、安装调试检验费
	 
	　

	合计：（单位：元）
	 
	/


表2:130T吊车安全监控管理系统项目
	流动式起重机（130T徐工）

	序号
	项目名称
	数量
	单位
	单价
	小计
	备注

	1、视频监控

	1
	监控摄像头           
	10
	个
	 
	 
	1、监控吊钩区域与过程
2、监控行车前方区域  3、监控倒车区域      4、监控主卷钢丝绳情况 5、监控副卷钢丝绳情况 6、监控驾驶员操作过程 7、监控显示器显示操作参数与数据          

	2
	监控显示器（自带录像）
	4
	台
	 
	 
	实时显示监控画面，存储录像，查询监控录像（工业级）

	3
	无线监控录像机
	1
	台
	 
	 
	显示吊钩工作区域并录像

	4
	摄像头安装支架
	10
	　
	　
	　
	固定摄像头

	5
	视频线
	300
	米
	 
	 
	屏蔽线

	2、安装辅材
	　
	　

	1
	无线摄像头供电模块
	1
	个
	 
	 
	为无线摄像头提供电源

	2
	重锤吊环
	2
	套
	 
	 
	辅助测量吊钩起升高度

	3
	导线轮支架
	6
	个
	 
	 
	卷线盒数据线从中穿过。防止挂断电缆。

	3、安装调试检验费　
	 
	　

	合计：（单位：元）
	 
	/



