 “神华浚1”轮备用耙头修理工程

密封比价文件

1、 投标人资质要求
1、具有独立法人资格，有营业执照、税务登记证、注册资金200万元（含）以上。

2、能提供技术服务，修理质量有保证。
3、在人员、设备、资金上有保障能力。

4、有耙吸式挖泥船耙头修理经验。

二、投标书需提供内容

1、 投标方资质证明文件

1) 加盖投标单位公章的法人营业执照副本复印件。
2) 投标方情况介绍（加盖公章）。
3) 以往修理耙吸式挖泥船耙头的证明文件或记录（加盖公章）。

4) 比价文件要求提供的技术要求承诺或质量证明（加盖公章）。
2、报价单及相关要求

1) 备用耙头基本数据：
	序号
	修理项目
	数量

	1
	耙头（规格4000mm*3800mm*2300mm）恢复性修理
	2只


2) 修理工程内容：
	序号
	工程项目
	单位
	数量

	一
	耙头固定体
	　
	　

	1
	耙头法兰φ1200*φ900*2只法兰面修磨
	只
	2

	2
	耳轴套拆旧换新φ130*φ100*80*4件机加工
	件
	4

	3
	固定体底面复板δ=14*2900*2000*2件；压制弧形、用手压千斤顶顶复后，焊妥
	件
	2

	4
	拉杆轴拆旧换新φ80*220*4件机加工
	件
	4

	5
	格栅网整体割除、换新；用圆钢φ65*650*18件、φ65*3000*2件焊妥
	项
	1

	6
	固定体内高压冲水管迎面复板；用钢板δ=14*φ480*700*2件；压弯、滚圆后焊妥
	件
	2

	7
	密封胶口板换新；用夹线橡胶板δ=16*140*3000*2件、δ=16*800*4件
	项
	1

	　
	拆旧换新螺栓8.8级M16*80*34套双母
	套
	34

	8
	靠绑架防撞胶块240*240*400*8块拆旧换新
	块
	8

	　
	拆旧换新螺栓8.8级M24*280*16套
	套
	16

	　
	底脚螺栓8.8级M20*80*48套
	套
	48

	9
	高压冲水压板拆旧换新δ=55*620*110*10件；切割后机加工
	件
	10

	10
	高压冲水压板内尼龙喷嘴拆旧换新*32个机加工
	件
	32

	11
	高压冲水压板座割旧换新δ=55*620*110*6件机加工
	件
	6

	　
	胶垫δ=6*110*620*10件
	件
	10

	　
	不锈钢内六角螺栓M16*55*80条
	条
	80

	　
	底板过丝M16*60个
	个
	60

	12
	固定体外侧轴架φ340*4件气割；机加工内孔至φ180*4件
	件
	4

	　
	固定体内侧轴支架*4件焊钢板加厚55mm
	件
	4

	　
	换新支座φ340*4件机加工
	件
	4

	13
	轴拆旧换新φ150*350*4件机加工；材质：锻45#钢，机加工后调质处理
	件
	4

	14
	轴架下侧板割旧换新δ=35*500*280*4件
	件
	4

	15
	耙底耐磨铁割旧换新δ=80*120*450*16件；材质：铸35GrMo
	件
	16

	二
	耙头活动罩
	　
	　

	1
	内侧复板δ=14*700*1200*4件；压制圆弧后焊妥
	件
	4

	2
	内侧轴架φ340*4件气割；机加工内孔φ180*4件
	件
	4

	3
	轴套拆旧换新φ180*φ150*120*12件；材质：锻45#钢，机加工后应妥、装复
	件
	12

	4
	齿座割旧换新*36件（船供）
	件
	36

	5
	耙齿*36件拆装、换新（船供）
	件
	36

	6
	活动罩顶部加强板割旧换新δ=20*280*1200*6件
	件
	6

	7
	菱形铁割旧换新*40件；材质：铸35GrMo
	件
	40

	8
	菱形铁座割旧换新δ=30*150*600*4件
	件
	4

	三
	其他
	　
	　

	1
	耙头*2件；共重27T，运输吊装进车间，拆检、解体、清理、除锈。
	件
	2

	2
	以上工程完工后；油沥青漆*2度
	项
	1


3) 技术要求： 
A 活动罩底部两面应用弯尺测量垂直度，不应超过0.3/1000。

B 活动罩体左右侧板应和转轴孔中心垂直，垂直度偏差不应超过0.3/100。两轴孔中心线同轴度小于等于0.04/100。

C 活动罩体尺寸与原装尺寸误差不超过2mm。

D 活动罩与固定体相互配合的旋转部分在旋转角度范围内，用样 板检测弧面，圆度不应大于2mm。

E 活动罩与固定体的装配间隙不应大于3mm。
4)材料及性能符合如下要求：

A 水箱底部采用（HARDOX-400) 耐磨板。经下料、打塞焊口、压边。塞焊口尺寸均应满足GB985-88标准要求。

B 焊接内、外壁均采用CO2半自动保护焊，JQ.MG50-6(执行标准GB/T8110-2008ER50-6)。焊丝使用506型焊丝。焊接前应将焊缝两侧60mm内一切污垢与铁锈除去，以免产生气孔。

5)报价请严格按照修理工程内容要求，逐项报单价、总价及汇总价格，不得漏项，漏报，不得出现“待定”、“暂定”或“现场定”等类似字样，投标方应充分考虑项目明细及所需附加工程和修理所需材料，如因投标方报价时考虑不周未予以报价、而结算单出现的修理项目附加项目或工程，修理结束后将不予结算；
5）投标方如中标，在未经船东方同意前提下，不得随意将项目转包，一经发现证实，所转包项目将不予结算，对于技术要求高的修理项目需按照修理单中的备注要求指派专业人员进行修理；
6）投标方如对此比价文件或项目有任何疑问或需要现场勘验，请与神华上航疏浚有限责任公司设备管理部联系，电话：0317-5811920 联系人：马大付；
7）修理工程结束后，神华上航疏浚有限责任公司将对中标厂家修理过程进行全面评估，评估得分将影响以后修理项目评价打分。
   3、其他文件

1) 专业修理队伍介绍，包括相应专业人员资质、证书的复印件;
2) 修理技术方案安排，修理进度安排，安全保证措施加盖公章；
3) 质量保证措施，加盖公章；

4) 历史业绩，加盖公章；
5) 其他投标人认为需要说明的事项。

三、投标文件的编制及提交

1、投标文件由投标人参照比价文件的要求编写，采用法定计量单位、规范的中文术语，字迹清楚，涂改之处要加盖印章。

2、投标文件须由投标单位法定代表人或其委托代理人签署并加盖法人单位公章。

3、投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写。

4、投标文件应按照比价文件要求的顺序装订成册；投标文件中的各种资质证明材料应一并装订。

5、比价文件一式两份（正本、副本各一份，并各加盖“正本、副本”印章），胶装装订成册，不得活页装订，编制清晰目录，标注连续页码。同时在开标时提交电子版比价文件一份（比价文件正本签字盖章后扫描版，PDF格式）。

6、所有投标文件必须提交1套正本与1套副本，并标注“正本”和“副本”字样。当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。

7、所有投标文件需委派专人送达或邮寄至神华上航疏浚有限责任公司设备管理部。

8、由于不可抗拒的原因或无法控制的事件导致投标文件丢失或损坏，招标方将不承担任何责任。

9、投标文件的修改与撤回

⑴、在投标截止时间以后，不能更改投标文件。

⑵、投标文件送达以后，如果投标方提出修改或撤标要求，应至少在投标截止时间前两天将书面申请送达招标方，但不退还投标文件。

10、投标报价均以人民币报价。

四、开标

1、开标会议由招标方确定时间、地点、方式。

2、投标文件有下列情况之一者将视为无效。

1)、投标文件未按规定标注、密封。

2)、未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清。

3)、任何不完整或不满足比价要求的投标书。

3、 开标时，招标方有权就投标文件中含混之处向投标方提出询问或澄清要求。

五、评标标准

1、评标办法

本项目评标采用最低价中标法，评标委员会对满足比价文件实质要求的投标文件，按照评标价由低到高确认中标厂家，投标报价相等的，由评标委员会根据修理技术方案安排，修理进度安排，安全保证措施和质量保证措施优劣程度确定最终中标厂家。
2、评标程序
1)初步评审
评标委员会可以要求投标人提交投标内容中要求“资格证明文件”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依  据投标内容中要求的“资格证明文件”标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

2)投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

①比价文件第四项第2条规定的任何一种情形的；

②串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

③不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3)投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

①投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

②总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

算术性错误修正后的价格作为投标价。
    4)详细评审
评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。
5)投标文件的澄清和补正
①在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

②澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

③评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
六、结算方式

        此次修理工程要求质保期6个月，完工并验收合格，并开具增值税专用发票后1个月内支付完工价的95%，质保期满后支付剩余部分。

设备管理部

                          二〇一六年十月二十一日
