3#、4#通用散杂货码头工程
职业病防护设施设计专篇工作技术要求

1、工程概况：本工程位于黄骅港煤炭港区南部作业区内，1#、2#杂货码头以东，油品码头以西。主要建设内容包括新建2个5万吨级通用散杂货泊位（码头结构按靠泊10万吨级散货船设计）及建设相关生产辅助建筑，码头总长626.7m，码头前方装卸设备采用通用性高的门座起重机，设计年吞吐量800万吨，概算总投资8.9亿元。
2、报价要求：控制价23万元，按照国家有关规范编制符合安全生产监督管理部门要求的报告,包括现场勘查、资料收集、报告编制、审查会议及专家咨询费等全部费用。
时间要求：中标签订合同后2个月内完成全部工作。

