黄骅港煤炭港区铁路返空物流堆场工程
工可研报告编制要求
1．工程概况
黄骅港煤炭港区3#、4#通用散杂货码头工程新建2个5万吨级通用泊位，设计年吞吐量800万吨（其中，储煤基地项目倒运煤炭600万吨，接卸矿石200万吨）。该项目接卸矿石拟利用港区煤炭卸空车皮，经朔黄铁路向后方反向运输，实现铁路车皮的“钟摆式”运输，对发挥港口及铁路富裕运能，发挥集团综合运输体系优势，具备指导意义。
目前，黄骅港煤炭港区3#、4#通用散杂货码头工程核准在即，而港区内无铁路装车线及富裕堆场。为保证码头接卸矿石的反向运输，急需建设铁路返空物流堆场及铁路装车线。
经对港区各区域现状及规划的综合分析，朔黄路与铁路车场之间的狭长区域适宜建设铁路返空物流堆场。主要建设内容为布置2条铁路装卸线，铁路接引自黄骅港站咽喉区，铁路有效长度约1200m；堆场面积约16万m2，地基处理完成后敷设面层及其他照明、污水处理、给水消防、通信控制等设施；堆场四周设置高度11m防风网，南侧开口，通过汽运通道与朔黄路连通。
2、接口条件
本工程水、电、讯、道路均就近接自港区既有设施。
3、技术要求
3.1本项目勘察设计总体要求
（1）设计人应按国家、行业和双方约定的技术规范、标准、审查意见、批复及本合同规定的设计原则和设备选型原则勤勉尽责地进行项目的勘察设计工作，严格掌握设计标准，控制项目造价。
（2）设计除满足国家法律、行业规范中规定的设计内容和深度以外，设计人编制的工程可行性研究报告，应当满足国家相关部门审批、确定工程造价、指导初步设计文件的需要。
（3）对采用的各新技术、新材料、新工艺、新方法均需认真分析与试验，确保可操作性、可靠性、耐久性与经济合理性。
（4）对工程方案进行优化和方案比选，做到经济合理、技术可行，便于施工与管理。
3.2本项目勘察设计具体要求
提交的工程可行性研究报告应符合《港口建设项目预可行性研究报告和工程可行性研究报告编制办法》的规定及现行其他勘察设计标准、规范、规程、定额和办法等要求，并应通过业主和主管部门的审查。
1）本项目工程勘察设计的内容、方法、工作量及技术要求应严格按照国家现行勘测（察）设计规程、规范及本招标文件有关规定执行。在工作过程中，超出规程、规范及本招标文件要求的工作内容及工作量，设计人应根据实际情况提出超计划工作内容和工作量，经业主批准后方可实施。
2）设计人应严格按照国家、交通运输部有关工程地质勘察的要求进行工程地质和水文地质的内、外业工作，其勘察资料（包括原始记录）应及时、全面、准确、可靠。对勘察设计外业钻探资料，业主有权组织或委托有资质的单位对设计人提交成果进行钻探检查。如复核钻探资料无误，则其检验费用由业主承担，否则其检验费用由设计人承担。钻探的岩芯须妥善保存至工程交工验收后才可废弃。
3.3主要技术标准
（1）项目建设必要性和规模
应根据港区现状分析及配套项目对本工程需求的迫切性，对项目建设的必要性和建设时机进行充分论证，已使得项目能够获批。
（2）项目建设可行性
应结合港区的自然条件和港区配套设施以及相关施工条件，对项目建设的可行性进行研究论证。工可研阶段应对平面布置方案重点进行方案比选，论证项目建设可行性。
（3）项目建设方案
工可研阶段应对总平面布置方案进行充分比选，以确定科学合理方案。
3.4提交的资料（但不限于以下资料）以及水运工程及有关专业勘察设计规范、规程、标准规定的所有资料和招标人要求提交的其它相关资料：
（1）地形图测量（如果有）图纸8份，矢量化成果两套。
（2）提交勘察成果文件一式20份，电子文件光盘八套。
（3）提交工程可行性研究报告25份，电子文件一套。
（4）上述（1）至（3）款中“光盘”中电子文件应采用AUTOCAD、WORD、EXCEL、或TXT（纯文本文件）等电子文档格式，一律为非扫描图像格式文件。
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