[bookmark: _Toc442273973]神华黄骅港务公司
通信设备维修项目技术规格书
1.总则
(1) 本技术规格书描述通信设备维修项目的主要技术规格和要求，提出的是最低限度的技术要求，并非是该装置的所有细节。投标人提供的设备要满足本技术规范书的要求和国际、国内标准。
(2) 设备的设计、制造、包装、运输、储存和验收应遵循相应的国际、国内标准和规范。
(3) 招标人不会因使用投标人所提供的系统而受到第三方关于专利、商标等知识产权侵犯的投诉。
(4) 投标人提供的设备、附件等材质必须满足本工程所处地理位置、环境条件的要求。对所供通信设备维修项目的总体性能负全部责任，保证该装置达到设计要求和满足运行需要。如因投标人所提供的设备系统因设计、选型、制造质量、现场安装和调试等问题导致带800Mhz数字集群系统无法正常运行，投标人为此负全部责任。
(5) 本项目要求投标人在设备设计前必须到招标人现场与招标人进行充分沟通，认真详细的核实与工作范围内相关的已有设备设施及生产工艺现状，以保证满足通信设备维修项目整体要求。
(6) 要求投标人详细了解黄骅港现场情况，特别是地面设施、设备和道路(包括已有的和即将建设的），确保合同设备能够顺利接运至安装场地，并且不会对任何设施造成不利影响。
(7) 投标人提供包括通信设备维修项目正常运行的电缆、接线箱、控制缆、馈线、天线等一切附属设备和材料。
2．通信设备维修项目维修清单
	序号
	名称
	品牌
	型号
	数量
	单位
	备注

	1
	对讲机
	EADS
	THR8天线
	40
	跟
	　

	2
	对讲机
	EADS
	THR8电池
	80
	块
	　

	3
	对讲机
	EADS
	THR8充电器
	50
	个
	充电器（含座充）

	4
	对讲机
	EADS
	THR8卡扣
	60
	个
	　

	5
	对讲机
	EADS
	TH1n天线
	25
	跟
	　

	6
	对讲机
	EADS
	TH1n电池
	30
	块
	　

	7
	对讲机
	EADS
	TH1n充电器
	20
	个
	　

	8
	车载台
	EADS
	TMR880i手咪
	20
	个
	　

	9
	光端机
	OMUX
	OMUX240BF4
	1
	对
	　

	10
	光电收发器
	　
	　
	20
	对
	单模单芯

	11
	VHF电台
	Motorola
	GM338
	1
	台
	　

	12
	以太网板卡
	华为
	SSND00EGS412
	1
	块
	四路交换式千兆以太网处理板(1000BASE-LX,1310-LC)


*必须提供原厂配件*
[bookmark: _Toc354842618][bookmark: _Toc290555697][bookmark: _Toc442274010]3. 技术服务
[bookmark: _Toc354842619]3.1在现场的技术服务
3.1.1为了便于合同设备的顺利安装，投标人应派遣有丰富经验的、健康和能胜任本职工作的技术人员到安装现场服务。投标人技术人员的时间安排表应在设备供货前提供给需方。并由需方进行确认。
3.1.2在合同设备的保证期内，投标人应派遣有丰富经验的、健康和能胜任本职工作的技术人员进行现场售后服务。如果由于投标人的责任使合同设备停止运行，则投标人必须在24小时内解决问题，恢复设备正常运行，不能按时解决的问题必须在24小时内提出解决方案。
[bookmark: _Toc354842620][bookmark: _Toc290555700]3.2现场服务的范围
3.2.1根据规格书要求，投标人的现场服务包括下列范围:现场管理；安装指导包括检查和核对到货；设备安装位置处基础尺寸的检查测量；检查已安装部分；组织调试；以及培训操作和维修人员。
3.2.2在调试时，投标人应派遣其工程师到现场来调试。专用工具、一般工具和安装设备以外的特殊仪器及工具，应由投标人提供。但这些另外的特殊仪器及工具使用后仍归承揽方所有。
[bookmark: _Toc354842621]3.3工期要求
本工程自合同签订之日起止交工验收合格为止总工期为两个月。投标人在投标时应提供项目实施的详细工期计划，供招标人审核，工期编排以不影响港口作业生产为最低要求。

[bookmark: _Toc354842626][bookmark: _Toc290555704]4. 设备的检验、性能考核及验收
[bookmark: _Toc290555705][bookmark: _Toc354842627]4.1总则
1 为了确保投标人向需方提供设备的质量和性能，在出厂以前，必须按照合同规定对全部零件、部件、附属设备及材料作检验。
2 投标人在向需方提供设备的同时，提供上述检验记录和有关资料。
3 合同设备到达现场后，应按合同规定进行现场检验。
4 投标人在设备调试之前提交一个检验大纲并征得需方批准，在设备安装完毕后，应对设备进行试运行，试验应由投标人进行，并应由需方或其委托监理工程师证明并记录，投标人建议的其他试验也可以进行。
[bookmark: _Toc290555706][bookmark: _Toc354842628]4.2质量保证
投标人必须按照合同书及规定的标准来进行质量保证程序的操作和示范以证明工作的完成。投标人需提供产品相关的合格证、出厂检验、产品图纸等文件，并负责设备调试成功后的维护，要求提供质保期1年。
5. 质保及售后服务
[bookmark: _Toc442274011]5.1质保时间
本项目质保自验收合格后开始，质保期为12个月。
[bookmark: _Toc442274012]5.2技术支持
在质保期内，提供7×24小时的线上技术咨询服务。
[bookmark: _Toc442274013]5.3故障响应
质保期内，提供7×24小时的故障服务受理；受理后8小时内提供处理方案；
对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供36小时的现场支援。
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