                  技术要求

一、停车位安全标线明细表
	序号
	区域
	项目名称
	单位
	工程量
	备注

	
	
	
	
	车位
	箭头
	

	1
	东生活区
	职工之家西围墙最南侧
	个
	3
	3
	4.8M*3M，线宽0.15M，黄色实线

	2
	
	职工之家广场东南角
	个
	2
	2
	4.8M*3M，线宽0.15M，黄色实线

	3
	
	1号楼前
	个
	2
	2
	4.8M*3M，线宽0.15M，黄色实线

	4
	
	幼儿园东南角
	个
	2
	2
	4.8M*3M，线宽0.15M，黄色实线

	5
	西生活区
	18号楼后
	个
	7
	7
	4.8M*3M，线宽0.15M，黄色实线

	6
	
	19号楼东侧
	个
	10
	10
	4.8M*3M，线宽0.15M，黄色实线

	7
	北生活区
	单身公寓楼前北围墙及东围墙
	个
	32
	32
	4.8M*3M，线宽0.15M，黄色实线

	8
	
	地下车库车位
	个
	0
	36
	4.8M*3M，线宽0.15M，黄色实线

	9
	
	地上车棚
	个
	80
	80
	4.8M*3M，线宽0.15M，黄色实线

	10
	新联合楼
	地上车位
	个
	115
	115
	4.8M*3M，线宽0.15M，黄色实线

	11
	
	地下车库车位
	个
	0
	221
	4.8M*3M，线宽0.15M，黄色实线

	12
	生产区
	管控楼西侧
	个
	61
	61
	4.8M*3M，线宽0.15M，黄色实线

	13
	
	管控楼北侧
	个
	12
	12
	4.8M*3M，线宽0.15M，黄色实线

	14
	
	管控楼南侧
	个
	12
	12
	4.8M*3M，线宽0.15M，黄色实线

	15
	
	管控楼北侧皮带架北
	个
	0
	51
	4.8M*3M，线宽0.15M，黄色实线

	16
	
	20#变电所北侧
	个
	5
	0
	16M*4M，线宽0.15M，黄色实线，喷字（班车专用车位）

	合计
	
	
	
	343
	646
	

	技术要求：

	1.标线施工采用冷喷工艺（常温型），质保期一年。

	2.基本要求：

	2.1标线涂料应符合《路面标线涂料》（JT/T 280－2004）的规定。

	2.2标线喷涂前应仔细清洁设备设施面，表面干燥，无起灰现象。

	2.3路面标线的颜色和设置应符合《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）的规定和设计要求。

	2.4常温漆标线涂料要求施工性能良好，无沉积，流平性好；要有良好地耐磨性能和柔韧性能，以保证标线较长时间内清晰有效。

	2.5施划标线的线形要复合道路设计，道路断面变化处，标线要用圆曲线顺接好；标线施划要有良好地视认性，宽度一致、间隔相等、边缘整齐、线形规则、线条流畅、衔接良好，湿漆膜厚度达到0.3mm，漆膜覆盖率要达到相关标准要求。

	


西生活区路缘石标线共计3200米，技术要求如下：

按现有路缘石布局，相邻两块进行黄黑色间隔粉刷。

2.标线涂料应符合《路面标线涂料》（JT/T 280－2004）的规定。
3.标线喷涂前应仔细清洁设备设施面，表面干燥，无起灰现象。
4.常温漆标线涂料要求施工性能良好，无沉积，流平性好；要有良好地耐磨性能和柔韧性能，以保证标线较长时间内清晰有效。
5.施划标线的线形要复合道路设计，道路断面变化处，标线要用圆曲线顺接好；标线施划要有良好地视认性，宽度一致、间隔相等、边缘整齐、线形规则、线条流畅、衔接良好，湿漆膜厚度达到0.3mm，漆膜覆盖率要达到相关标准要求。
三、管控楼三底座加厚U型钢管挡车器(长度：2000MM;直径：76MM厚度：2.0MM)85个。

四、生活区及生产区门岗道闸杆（黑底黄膜，配加防砸胶条，打孔）

1.3500mm、12根。

2.5000mm、10根。

