企业文化宣传墙项目技术规格书

1.项目概述及总体要求
1.1 本技术规格书规定了神华黄骅港务公司企业文化宣传墙项目承包的技术要求。
1.2承包方提供的施工及材料应完全遵循本技术规格书的要求。
2.项目内容、工期、主要材料
2.1 本项目为神华黄骅港务公司企业文化宣传墙建设，并公司简介、发展历程、企业文化、职工风采等相关内容进行设计安装。具体详见2.4。
2.2项目施工程序：提交设计方案→设计安装→项目验收。

2.3项目工期：合同签订后15日历天内完成设计方案，方案确定后20日历天内完成室内布置安装及验收。
2.4材料技术要求清单

设计走廊总长度约54.5米，高2.6米，
	序号
	位置
	内容
	名称
	技术要求
	备注

	1
	大厅版块1
	序言
	12mm钢化玻璃
	钢化玻璃须经CCC认证
	

	2
	
	
	防真毛竹
	逼真
	

	3
	
	
	生态板
	符合国家绿色环保标准
	

	4
	
	
	亚克力字
	香玻璃3mm
	

	5
	
	
	防水油画布
	110g
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	大厅版块2
	简介
	钢构龙骨 铝塑板
	4mm厚
	

	8
	
	
	高密度板（双面白）
	符合国家绿色环保标准
	

	9
	
	
	专业挂钩
	
	

	10
	
	
	防水油画布
	110g
	

	11
	
	
	不锈钢装饰条
	304材质    专业厂家定制
	

	12
	
	
	PVC彩雕 船
	
	

	13
	
	
	暗藏灯带
	
	

	14
	大厅板块3
	历程
	木饰面板（表面套色）
	符合国家绿色环保标准
	

	15
	
	
	墙面高密度板
	厚度18mm
	

	16
	
	
	高清晰度激光写真
	进口油墨
	

	17
	
	
	镜片装饰板
	
	

	18
	
	
	木工胶
	无污染，不含甲醛，符合国家绿色环保标准
	

	19
	
	
	暗藏灯带
	
	

	20
	走廊板块1、2
	企业文化

领导关怀
	铝合金卡布软膜灯箱
	
	

	21
	
	
	软膜布UV喷绘
	
	

	22
	
	
	亚克力字
	
	

	23
	
	
	高清晰度激光写真
	进口油墨
	

	24
	
	
	乳胶漆底漆
	符合国家绿色环保标准
	

	25
	
	
	乳胶漆面漆
	符合国家绿色环保标准
	

	26
	
	
	纸面石膏板
	厚度：2mm
	

	27
	
	
	墙面腻子两遍
	
	

	28
	走廊板块3、4、5、6、7、8
	生态港口

精兵强将

幸福瞬间

团体风采
	高级装饰墙纸
	
	

	29
	
	
	五金件
	
	

	30
	
	
	轻钢龙骨
	
	

	31
	
	
	纸面石膏板
	厚度：2mm
	

	32
	
	
	乳胶漆面漆
	
	

	33
	
	
	乳胶漆底漆
	
	

	34
	
	
	装饰绿色仿真植物
	高仿真
	

	35
	
	
	轨道射灯
	
	

	36
	
	
	玻璃夹层照片架
	两层玻璃，中间夹照片，5+3mm
	

	37
	
	
	照片基层密度板
	厚度10mm，带挂钩，用于照片基层
	

	38
	
	
	原木像框
	
	

	39
	
	
	不锈钢字体
	304材质
	

	40
	
	
	PVC字体（表面拉丝不锈钢）
	表面拉丝不锈钢厚度2mm
	

	41
	
	
	PVC字体
	厚度20mm
	

	42
	
	
	发光迷你字
	厚度30mm
	

	43
	
	
	高清晰度激光写真
	进口油墨
	

	44
	
	
	墙面腻子两遍
	
	


备注：工程量以现场实测为准，设计安装所涉及到的材料数量根据现场实际进行合理配置，本表仅供参考。以上材料质量不得低于表中要求。
3.项目要求
3.1施工进场前按发包方管理规定办理相关入场手续，自行负责办理行政管理机构的作业许可。
3.2承包方严格遵守发包方有关的规章制度，确保安全施工、文明施工。

4.项目验收和质量保证
4.1项目完工后承包方会同发包方项目主管部门进行预验，通过观看整体效果、查看材料质量确保项目效果与合同承诺一致。
4.2售后服务：项目验收合格后1年内，在保修期内发生材料断裂、开胶等情况承包方均应免费解决维修。
