报价要求：
参与本项目的供应商应综合考虑服务发生的人工、材料、机械设备及现场临建、水、电等费用综合报价（含利润、税金）等完成本项目相关工作，报价包括但不限于以下内容：
1.根据要求需建设的必要的临时设施而发生的费用（如水电源接通、排水、搭设脚手架、临时支撑等）；
2.设备及机具拆装采取的措施；
3.本项目实施中可能发生的安全问题的治理防范措施费；
4.合同中各类风险费用（如技术参数变化、防风、防火、防雨等）；
5.垃圾废弃物清理搬运、施工区域清扫及为满足招标人规定的文明施工要求所发生的费用；
6.投标人认为为完成本项目所必需的其它费用；
7.本项目的报价全部采用人民币含税价格（需提供增值税专用发票）。
叉车司机室及门架更换改造项目

项目技术规格书

神华黄骅港务有限责任公司

2017-07-7
1.总则

1.1本规格书适用于神华黄骅港务有限责任公司4台FD60Z8型TCM叉车和1台CPCD30-AW13型杭州叉车的基本技术要求和主要技术参数的有关条款，并非该项目的所有细节。投标方应仔细阅读，如发现有疑问、不详和矛盾之处，请立即与神华黄骅港务有限公司(以下简称采购方)联系。

上述项目施工于神华黄骅港务有限公司物流中心杂货码头。

1.2本规格书所使用的标准如与施工方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

1.3在签订合同后，采购方有权提出因标准、规范和规程发生变化而产生的一些修订要求，具体事项宜由双方共同协商确定。

1.4 如果施工方没有以书面形式对本规格书的条文提出异议，则意味着施工方提供的设备完全符合本规格书的要求。

1.5本规格书经双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等效力。

2.工程概况

2.1承揽范围

施工方负责神华黄骅港务公司4台FD60Z8型TCM叉车驾驶室及其中2台门架和1台CPCD30-AW13型杭州叉车门架的制造、运输、安装、调试、取证、售后服务工作。

2.2供货范围

4套FD60Z8型TCM叉车驾驶室、2套FD60Z8型TCM叉车三级自由门架和1套CPCD30-AW13型杭州叉车二级自由门架，实际尺寸及型号以现场勘查为准，项目执行中所涉及的，但协议中未能考虑到的附属材料，需要在投标书中给出具体清单。

2.3合同包括设备的选型、采购、运输（包括二次倒运）、接卸、交货、现场保管、安装、试运转、考核、验收、保险、风险、操作人员培训及其他必要的技术服务等。

3.适用的标准、规范

3.1本项目的设计、制造、技术参数、验收符合下列有关标准及其它有关国家标准和规范：

《GB中国国家标准》

《ISO国际标准化组织标准》
3.2若施工方要采用其它国家标准补充或替代上述标准，须经采购方认可后方可采用。对于施工方制造厂标准，若高于经采购方认可的标准或其他标准的，施工方可以直接采用；对没有规定的标准，须征得采购方同意后方能采用。

3.3设计和制造所遵循的标准和规范，施工方需具体提供该标准和规范。

3.4上述标准均为截止日时的最新有效版。

详细技术要求

4.1驾驶室具体技术要求

4.1.1制作驾驶室基本尺寸：(长×宽×高)1670×1450×1555mm。最终尺寸以中标方实测数据为准。

4.1.2驾驶室应有较大的空间，使驾驶员操作不受限制，并能方便室内设备的维修。视野应宽阔，在作业及行驶中驾驶员应能清楚地看到周围环境。车门及窗户的布局与现有驾驶室一致。

4.1.3驾驶室的门窗应充分满足视线和采光的要求、结构坚固、开闭方便灵活、便于擦拭，具有任意位置的安全固定装置。全部窗户应采用适合昼夜工作视线的带胶钢化玻璃，且驾驶室顶部安装玻璃。前玻璃应斜置，刮雨器、冲洗器及除霜器。刮雨器的刮水面积不得小于玻璃面积的60%。门窗应具有较好的密闭功能。门锁易于开闭。驾驶室两侧安装后视镜。

4.1.4驾驶室顶部安装防落物保护装置。

4.1.5驾驶室玻璃、雨刷器、门窗、室内风扇均选用知名品牌产品。
4.1.6驾驶室表面油漆必须选用与现车相同的颜色，且保证做好产品的底漆防腐工作。

4.1.7驾驶室内噪音等级≤80dB。

4.1.8新驾驶室必须达到原车驾驶室的性能，安装位置不变。
4.2门架具体技术要求

4.2.1本次改造不得改变门架外的原有性能。

4.2.2本次改造主要包括：
 （1）FD60Z8车型更换三级自由行程门架，CPCD30-AW13车型更换二级自由行程门架。

 （2）更换适合自由行程门架的液压油缸。

 （3）更换自由行程门架相配套的起升链条、液压油管等相关附件。

 （4）配套适合FD60Z8车型和CPCD30-AW13车型的货叉。

4.2.3本次改造FD60Z8车型需要满足货叉起升高度不低于6m，CPCD30-AW13车型需要满足货叉起升高度不低于4.5m。

4.2.4告知取证:通过当地技术监督局检验并取得场内车辆安全检验合格证。

5.图纸和技术文件

5.1结构和功能描述。

5.2数据表（施工方的图纸资料交付表清单）。

5.3设备主要部件材质及关键外购件的合格证明。

5.4载荷曲线图。
5.5计划的文件、图纸交付安排，与技术联络安排。

5.6技术资料包括图纸、安装使用说明书及其他技术资料，质量检验证书、产品合格证书、交货清单、电缆检测试验报告等。
6.施工方案及过程控制

6.1施工方应根据现场勘查结果制定施工组织方案。本改造项目总工期自合同签订之日开始3个月完成设备安装调试。自合同签订之日开始15天内，施工方在投标时应列出所有设备的安装调试工期计划、图纸资料。
6.2施工方在施工前需向采购方进行施工申请，在得到采购方的同意后方可进行施工。由于采购方的原因导致施工方无法进行现场施工时，本改造项目总工期相应顺延，但现场实施改造工期仍不得超出上述要求。 

6.3施工前要做好准备，所有材料运抵现场，待采购方确认后进行施工。

6.4在每项工作开始和终结及含有隐蔽工程的工作结束时，施工方均应通知采购方负责人进行现场确认和验收。

6.5作业现场要按规定设置足够的安全警示标志，进入施工现场必须配戴安全帽。 

6.6安全标志必须醒目，应设在与安全有关的地方，不宜设在门窗、架子等可移动的物体上，并得到妥善保护。 

6.7临时设施必须要求配置消防设施，并保持干净、整洁,并有标识。

6.8工作面与通道应安全合理、清洁无杂物、无积水，同时设立安全出口指示牌。 
6.9通道要保持畅通无阻，采取有效的防滑措施，室内疏散通道有标识。 

6.10工作面上有坠落的可能的临边、孔洞必须采取合适的护栏、盖板等防护措施，并且设置警示标志和挡脚板，系好安全带。

6.12电气设备和线路的绝缘应保持良好，或者设置遮拦和明显的警告标志。 

6.13施工现场要设置安全员，做好安全工作。

7.质量保证及服务承诺

7.1凡在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，由施工方负责处理，实行包修、包换、包退直至产品符合质量要求，施工方承担修理、调换、退货发生的一切费用和采购方的直接经济损失。

7.2质保期限：项目验收合格后12个月。

7.3工程交付后在质保期内出现了问题，施工方在接到采购方通知后8小时内赶到现场，无偿进行维修。

7.4工程交付后，施工方负责向采购方相关人员培训有关设备的使用、维护事项。施工方应选派称职的、有丰富经验的专业技术人员进行技术培训。

8.项目验收

8.1在合同生效15天内施工方须提交施工方案并征得采购方批准，在设备安装完毕的基础上，施工方应按合同规定进行确认，并进行设备试运转、有负荷联动试运转，并应由采购方证明并记录，施工方建议的其它试验也可以进行。

8.2项目实施完毕后，采购方根据设备的实际运行情况和施工方提出的书面验收申请组织相关部门按照国家规范、合同及相关文件要求进行验收。如果由于施工方原因造成设备运行不稳定或不能满足合同要求时，采购方有权不予验收，直到达到要求。

