
报价要求：
参与本项目的供应商应综合考虑服务发生的人工、材料、机械设备及现场临建、水、电等费用综合报价（含利润、税金）等完成本项目相关工作，报价包括但不限于以下内容：
1.根据要求需建设的必要的临时设施而发生的费用（如水电源接通、排水、搭设脚手架、临时支撑等）；
2.设备及机具拆装采取的措施；
3.本项目实施中可能发生的安全问题的治理防范措施费；
4.合同中各类风险费用（如技术参数变化、防风、防火、防雨等）；
5.垃圾废弃物清理搬运、施工区域清扫及为满足招标人规定的文明施工要求所发生的费用；
6.投标人认为为完成本项目所必需的其它费用；
7.本项目的报价全部采用人民币含税价格（需提供增值税专用发票）。
其他：
因所涉及到的彩钢瓦、彩钢板、采光瓦、防风板、窗户的尺寸、形状等需根据黄骅港一二三四期机房、筒仓、皮带沿线等现场实际情况，在投标时列出安装更换工期计划，并应明确各项工作是否需要生产停机，如需停机请说明停机时间。
附件2：
黄骅港彩钢瓦、板，采光瓦维修更换项目技术规格书

1.总体说明及要求

1.1 所涉及到的彩钢瓦、彩钢板、采光瓦、防风板、窗户的尺寸、形状等需根据黄骅港一二三四期机房、筒仓、皮带沿线等现场实际情况，并以现场实际参数为准，此部分资料由投标方自行对现场进行测量取得，由于资料不详或偏差而产生的数据问题由投标方负责。

1.2 由于长年处于现场环境恶劣、粉尘大、湿度大的条件下，所以要保证提供彩钢瓦、彩钢板、采光瓦等材料的质量及使用寿命。

2.承揽范围

2.1  一二三四期现场机房、皮带沿线、翻车机顶棚、筒仓、单机等彩钢瓦、采光瓦、防风板及窗户更换维修项目，包括彩钢瓦、采光瓦、防风板及窗户更换维修方案设计，所有彩钢瓦、采光瓦、防风板及窗户等材料的准备、运输，现场拆除、安装、维修、更换等。

2.2  项目执行中所涉及的，但协议中未能考虑到的附属材料。

2.3  工程的售后服务。

详细供货范围及技术要求

3.1 一般要求

3.1.1 适用的标准和规范  

（1）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；

（2）《建筑用压型彩钢板》（GB/T 12755-91）；
（3）《通用冷弯开口型彩钢板尺寸、外形、重量及允许偏差》（GB 6723-86）； 

（4）《冷弯薄壁型彩钢板技术规范》（GB 50018-2002）；

（5）《彩钢板结构工程施工质量验收规范》（GB 50205-2001）；

（6）《港口工程环境保护设计规范》（JTS149-1-2007）；

（7）《屋面工程质量验收标准》（GB50207-2012）；

（7）《GB中国国家标准》；
（8）《ISO国际标准化组织标准》。

3.1.2 若投标方要采用其它国家标准补充或替代上述标准，须经招标方认可后方可采用。对于投标方制造厂标准，若高于经招标方认可的标准或其他标准的，投标方可以直接采用；对没有规定的标准，须征得招标方同意后方能采用。

3.1.3 设计和制造所遵循的标准和规范，投标方需具体提供该标准和规范。

3.1.4 上述标准均为截止日时的最新有效版。

3.2 承包人供货应是崭新的，符合最新规范、标准要求，质量合格，技术先进的产品，不得是二手货。

3.3 下表为各部门需维修更换详细清单，清单所列数量为估算值，具体数量及型号以现场实际为准，项目执行中所涉及的，但协议中未能考虑到的附属材料，需要在投标书中给出具体清单。
生产一部需求清单

	序号
	位置
	部位
	数量
	处理方案
	要求

	1
	翻车机顶棚
	CD1上方顶棚彩钢板
	900㎡
	更换彩钢板
	采用紧固件隐藏的咬合板或扣合板，750型镀锌彩钢板，厚度0.8mm，屋面不能有渗漏问题，紧固件采用带防水垫圈的自攻钉，其它安装需满足GB50207-2012规范

	2
	CD3干雾间
	干雾间顶层彩钢板
	50㎡
	更换彩钢板
	采用紧固件隐藏的咬合板或扣合板，750型镀锌彩钢板，厚度0.8mm，屋面不能有渗漏问题，紧固件采用带防水垫圈的自攻钉，其它安装需满足GB50207-2012规范

	3
	BF3廊道口
	顶层彩钢板
	20㎡
	更换彩钢板
	采用紧固件隐藏的咬合板或扣合板，750型镀锌彩钢板，厚度0.8mm，屋面不能有渗漏问题，紧固件采用带防水垫圈的自攻钉，其它安装需满足GB50207-2012规范

	4
	TS1机房
	顶层彩钢板
	10㎡
	更换彩钢板
	采用紧固件隐藏的咬合板或扣合板，750型镀锌彩钢板，厚度0.8mm，屋面不能有渗漏问题，紧固件采用带防水垫圈的自攻钉，其它安装需满足GB50207-2012规范

	5
	筛分机房
	筛分机房底部四周彩钢板包边
	50米
	更换包边并处理积水
	采用紧固件隐藏的咬合板或扣合板，750型镀锌彩钢板，厚度0.8mm，屋面不能有渗漏问题，紧固件采用带防水垫圈的自攻钉，其它安装需满足GB50207-2012规范

	6
	筛分机房
	干雾间彩钢板包边门框
	15米
	更换包边
	不起边，其它安装需满足GB50207-2012规范

	7
	筛分机房
	干雾间门沿彩钢板及包边
	5㎡
	更换彩钢板及包边
	采用紧固件隐藏的咬合板或扣合板，750型镀锌彩钢板，厚度0.8mm，屋面不能有渗漏问题，紧固件采用带防水垫圈的自攻钉，其它安装需满足GB50207-2012规范

	8
	筛分机房
	顶层采光板
	50㎡
	更换采光板
	玻璃钢波形采光板，YXB42-333-1000，屋面不能有渗漏问题，其它安装需满足GB50207-2012规范

	9
	T1机房
	南侧采光板
	10㎡
	更换采光板
	玻璃钢波形采光板，YXB42-333-1000，屋面不能有渗漏问题，其它安装需满足GB50207-2012规范

	10
	T2机房
	二层东侧采光板
	5㎡
	更换采光板
	玻璃钢波形采光板，YXB42-333-1000，屋面不能有渗漏问题，其它安装需满足GB50207-2012规范

	11
	T2机房
	三层西侧彩钢板
	100㎡
	更换彩钢板
	采用紧固件外漏的搭接板，750型镀锌彩钢板，厚度0.8mm，屋面不能有渗漏问题，紧固件采用带防水垫圈的自攻钉，其它安装需满足GB50207-2012规范

	12
	T3机房
	二层四层窗户
	2个
	更换窗户
	2层宽1510mm，高1515mm；
4层宽1515mm,高1990mm;

	13
	T3机房
	西侧、南侧彩钢板
	50㎡
	更换彩钢板
	采用紧固件外漏的搭接板，750型镀锌彩钢板，厚度0.8mm，屋面不能有渗漏问题，紧固件采用带防水垫圈的自攻钉，其它安装需满足GB50207-2012规范

	14
	T4机房
	西侧整体彩钢板
	60㎡
	更换彩钢板
	采用紧固件外漏的搭接板，750型镀锌彩钢板，厚度0.8mm，屋面不能有渗漏问题，紧固件采用带防水垫圈的自攻钉，其它安装需满足GB50207-2012规范

	15
	T4机房
	南侧采光板
	10㎡
	更换采光板
	玻璃钢波形采光板，YXB42-333-1000，屋面不能有渗漏问题，其它安装需满足GB50207-2012规范

	16
	T6机房
	南侧彩钢板
	20㎡
	更换彩钢板
	采用紧固件外漏的搭接板，750型镀锌彩钢板，厚度0.8mm，屋面不能有渗漏问题，紧固件采用带防水垫圈的自攻钉，其它安装需满足GB50207-2012规范

	17
	T7机房
	西侧彩钢板
	10㎡
	更换彩钢板
	采用紧固件外漏的搭接板，750型镀锌彩钢板，厚度0.8mm，屋面不能有渗漏问题，紧固件采用带防水垫圈的自攻钉，其它安装需满足GB50207-2012规范

	18
	T8机房
	T8机房顶层彩钢板
	20㎡
	更换松动彩钢瓦和C型钢
	C型钢尺寸，C200X70X20X3，20根

	19
	BQ1-1
	驱动站东侧
	10㎡
	更换彩钢板
	采用紧固件外漏的搭接板，750型镀锌彩钢板，厚度0.8mm，屋面不能有渗漏问题，紧固件采用带防水垫圈的自攻钉，其它安装需满足GB50207-2012规范

	20
	TK1
	南北两侧彩钢板
	50㎡
	更换彩钢板
	采用紧固件外漏的搭接板，750型镀锌彩钢板，厚度0.8mm，屋面不能有渗漏问题，紧固件采用带防水垫圈的自攻钉，其它安装需满足GB50207-2012规范


生产二部需求清单

	序号
	位置
	部位
	数量
	处理方案
	要求

	1
	TK21机房
	北侧采光板
	50㎡
	更换阻燃高强度采光板
	840型玻璃钢采光板，厚度2mm，透光率≥80%，B1级阻燃，其它安装需满足GB50207-2012规范

	2
	TK22机房
	南侧采光板
	30㎡
	更换阻燃高强度采光板
	840型玻璃钢采光板，厚度2mm，透光率≥80%，B1级阻燃，其它安装需满足GB50207-2012规范

	3
	TK22机房
	东侧顶部彩钢瓦包边
	5米
	更换包边
	采用紧固件隐藏的咬合板或扣合板，厚度0.8mm，紧固件采用带防水垫圈的自攻钉，其它安装需满足GB50207-2012规范

	4
	TK23/26/27机房
	机房中下部外包彩钢瓦
	900㎡
	更换彩钢瓦
	采用紧固件隐藏的咬合板或扣合板，840型镀锌彩钢板，厚度0.8mm，紧固件采用带防水垫圈的自攻钉，其它安装需满足GB50207-2012规范

	5
	TK28机房
	北侧部分彩钢瓦
	50㎡
	更换彩钢瓦
	采用紧固件隐藏的咬合板或扣合板，840型镀锌彩钢板，厚度0.8mm，紧固件采用带防水垫圈的自攻钉，其它安装需满足GB50207-2012规范

	6
	CD7/8/9翻车机房
	顶棚彩钢瓦及采光板
	1500㎡
	更换彩钢瓦及采光板
	采用紧固件隐藏的咬合板或扣合板，840型镀锌彩钢板，厚度0.8mm，屋面不能有渗漏问题，紧固件采用带防水垫圈的自攻钉，其它安装需满足GB50207-2012规范

	7
	BH9-1
	2#驱动电机上方中间一条彩钢瓦
	3米
	更换彩钢瓦
	采用紧固件隐藏的咬合板或扣合板，840型镀锌彩钢板，厚度0.8mm，屋面不能有渗漏问题，紧固件采用带防水垫圈的自攻钉，其它安装需满足GB50207-2012规范

	8
	BF9
	3#电机上方中间一条彩钢瓦
	3米
	更换彩钢瓦
	采用紧固件隐藏的咬合板或扣合板，840型镀锌彩钢板，厚度0.8mm，屋面不能有渗漏问题，紧固件采用带防水垫圈的自攻钉，其它安装需满足GB50207-2012规范

	9
	BC4
	2#电机上方彩钢瓦
	6㎡
	更换彩钢瓦
	采用紧固件隐藏的咬合板或扣合板，840型镀锌彩钢板，厚度0.8mm，屋面不能有渗漏问题，紧固件采用带防水垫圈的自攻钉，其它安装需满足GB50207-2012规范

	10
	BC3
	电机上方防雨罩
	12㎡
	更换彩钢瓦
	采用紧固件隐藏的咬合板或扣合板，840型镀锌彩钢板，厚度0.8mm，屋面不能有渗漏问题，紧固件采用带防水垫圈的自攻钉，其它安装需满足GB50207-2012规范

	11
	R5/6/7/8/9
	挡风板
	300㎡
	整体更换
	采用紧固件隐藏的咬合板或扣合板，840型镀锌彩钢板，厚度0.8mm，屋面不能有渗漏问题，紧固件采用带防水垫圈的自攻钉，其它安装需满足GB50207-2012规范

	12
	T2K10机房海侧
	采光板整体断裂
	10㎡
	更换阻燃高强度采光板
	840型玻璃钢采光板，厚度2mm，透光率≥80%，B1级阻燃，其它安装需满足GB50207-2012规范


生产三部需求清单

	序号
	位置
	部位
	数量
	处理方案
	要求（型号、规格、技术要求及安装要求）

	1
	翻车机
	CD13出端顶棚彩钢板
	10㎡
	更换彩钢板
	采用紧固件隐藏的咬合板或扣合板，830型镀锌彩钢板，厚度0.8mm，紧固件采用带防水垫圈的自攻钉，其它安装需满足GB50207-2012规范

	2
	
	CD11出端左侧彩钢板
	40㎡
	更换彩钢板
	采用紧固件隐藏的咬合板或扣合板，830型镀锌彩钢板，厚度0.8mm，紧固件采用带防水垫圈的自攻钉，其它安装需满足GB50207-2012规范

	3
	A列筒仓
	A1东侧女儿墙彩钢板
	1㎡
	更换彩钢板
	采用紧固件隐藏的咬合板或扣合板，750型镀锌彩钢板，厚度0.8mm，紧固件采用带防水垫圈的自攻钉，其它安装需满足GB50207-2012规范

	4
	
	A2东侧女儿墙彩钢板
	50㎡
	更换彩钢板
	采用紧固件隐藏的咬合板或扣合板，750型镀锌彩钢板，厚度0.8mm，紧固件采用带防水垫圈的自攻钉，其它安装需满足GB50207-2013规范

	5
	
	A7仓东南侧女儿墙彩钢板
	3㎡
	更换彩钢板
	采用紧固件隐藏的咬合板或扣合板，750型镀锌彩钢板，厚度0.8mm，紧固件采用带防水垫圈的自攻钉，其它安装需满足GB50207-2014规范

	6
	
	A11西侧女儿墙彩钢板
	50㎡
	更换彩钢板
	采用紧固件隐藏的咬合板或扣合板，750型镀锌彩钢板，厚度0.8mm，紧固件采用带防水垫圈的自攻钉，其它安装需满足GB50207-2015规范

	7
	
	A12北侧女儿墙彩钢板
	2㎡
	更换彩钢板
	采用紧固件隐藏的咬合板或扣合板，750型镀锌彩钢板，厚度0.8mm，紧固件采用带防水垫圈的自攻钉，其它安装需满足GB50207-2016规范

	8
	
	A1与A2间仓顶棚沿连接条
	3m
	更换彩钢板连接条
	采用紧固件隐藏的咬合板或扣合板，厚度0.8mm，紧固件采用带防水垫圈的自攻钉，其它安装需满足GB50207-2012规范

	9
	
	A2与A3间仓顶南侧彩钢板连接条
	6m
	更换彩钢板连接条
	采用紧固件隐藏的咬合板或扣合板，厚度0.8mm，紧固件采用带防水垫圈的自攻钉，其它安装需满足GB50207-2012规范

	10
	
	A5与A6间仓顶顶棚沿连接条
	6m
	更换彩钢板连接条
	采用紧固件隐藏的咬合板或扣合板，厚度0.8mm，紧固件采用带防水垫圈的自攻钉，其它安装需满足GB50207-2012规范

	11
	
	A7仓顶南侧彩钢板连接条
	7m
	更换彩钢板连接条
	采用紧固件隐藏的咬合板或扣合板，厚度0.8mm，紧固件采用带防水垫圈的自攻钉，其它安装需满足GB50207-2012规范

	12
	
	A8与A9间仓顶北侧彩钢板连接条
	5m
	更换彩钢板连接条
	采用紧固件隐藏的咬合板或扣合板，厚度0.8mm，紧固件采用带防水垫圈的自攻钉，其它安装需满足GB50207-2012规范

	13
	B列筒仓
	B1仓东侧女儿墙彩钢板
	3㎡
	更换彩钢板
	采用紧固件隐藏的咬合板或扣合板，750型镀锌彩钢板，厚度0.8mm，紧固件采用带防水垫圈的自攻钉，其它安装需满足GB50207-2012规范

	14
	
	B2仓东侧女儿墙彩钢板
	50㎡
	更换彩钢板
	采用紧固件隐藏的咬合板或扣合板，750型镀锌彩钢板，厚度0.8mm，紧固件采用带防水垫圈的自攻钉，其它安装需满足GB50207-2012规范

	15
	
	B6仓西侧女儿墙彩钢板
	1㎡
	更换彩钢板
	采用紧固件隐藏的咬合板或扣合板，750型镀锌彩钢板，厚度0.8mm，紧固件采用带防水垫圈的自攻钉，其它安装需满足GB50207-2012规范

	16
	
	B11仓女儿墙彩钢板
	60㎡
	更换彩钢板
	采用紧固件隐藏的咬合板或扣合板，750型镀锌彩钢板，厚度0.8mm，紧固件采用带防水垫圈的自攻钉，其它安装需满足GB50207-2012规范

	17
	
	B12仓东南女儿墙彩钢板
	1㎡
	更换彩钢板
	采用紧固件隐藏的咬合板或扣合板，750型镀锌彩钢板，厚度0.8mm，紧固件采用带防水垫圈的自攻钉，其它安装需满足GB50207-2012规范

	18
	
	B4与B5仓顶南侧中间连接板
	3m
	更换彩钢板压包边
	采用紧固件隐藏的咬合板或扣合板，750型镀锌彩钢板，厚度0.8mm，紧固件采用带防水垫圈的自攻钉，其它安装需满足GB50207-2012规范

	19
	
	B3与B4仓顶房北侧中间彩钢板连接条
	6m
	更换彩钢板连接条
	采用紧固件隐藏的咬合板或扣合板，厚度0.8mm，紧固件采用带防水垫圈的自攻钉，其它安装需满足GB50207-2012规范

	20
	
	B7仓顶北侧女儿墙彩钢板
	2㎡
	更换彩钢板
	采用紧固件隐藏的咬合板或扣合板，750型镀锌彩钢板，厚度0.8mm，紧固件采用带防水垫圈的自攻钉，其它安装需满足GB50207-2012规范

	21
	
	B7与B8仓顶房中间北侧彩钢板连接条
	6m
	更换彩钢板连接条
	采用紧固件隐藏的咬合板或扣合板，厚度0.8mm，紧固件采用带防水垫圈的自攻钉，其它安装需满足GB50207-2012规范

	22
	
	B8仓顶房北侧彩钢板连接条
	6m
	更换彩钢板连接条
	采用紧固件隐藏的咬合板或扣合板，厚度0.8mm，紧固件采用带防水垫圈的自攻钉，其它安装需满足GB50207-2012规范

	23
	
	B8与B9仓顶房中间北侧彩钢板连接条
	3m
	更换彩钢板连接条
	采用紧固件隐藏的咬合板或扣合板，厚度0.8mm，紧固件采用带防水垫圈的自攻钉，其它安装需满足GB50207-2012规范

	24
	
	B9与B10仓顶房中间北侧顶棚沿连接条
	6m
	更换彩钢板连接条
	采用紧固件隐藏的咬合板或扣合板，厚度0.8mm，紧固件采用带防水垫圈的自攻钉，其它安装需满足GB50207-2012规范

	25
	
	B10与B11间仓顶北侧彩钢板
	2㎡
	更换彩钢板
	采用紧固件隐藏的咬合板或扣合板，750型镀锌彩钢板，厚度0.8mm，紧固件采用带防水垫圈的自攻钉，其它安装需满足GB50207-2012规范

	26
	
	B12仓西侧采光板
	19㎡
	更换采光板
	750型玻璃钢采光板，厚度2mm，透光率≥80%，B1级阻燃，其它安装需满足GB50207-2012规范

	27
	C列筒仓
	C1与C2仓之间南侧彩钢板连接条
	6m
	更换彩钢板连接条
	采用紧固件隐藏的咬合板或扣合板，厚度0.8mm，紧固件采用带防水垫圈的自攻钉，其它安装需满足GB50207-2012规范

	28
	
	C1仓顶房东侧彩光瓦
	19㎡
	更换采光板
	750型玻璃钢采光板，厚度2mm，透光率≥80%，B1级阻燃，其它安装需满足GB50207-2012规范

	29
	
	C1仓北侧外层采光板
	14㎡
	更换采光板
	750型玻璃钢采光板，厚度2mm，透光率≥80%，B1级阻燃，其它安装需满足GB50207-2012规范

	30
	
	C1仓南侧外层采光板
	12㎡
	更换采光板
	750型玻璃钢采光板，厚度2mm，透光率≥80%，B1级阻燃，其它安装需满足GB50207-2012规范

	31
	
	C2仓顶东北侧女儿墙彩钢板
	52㎡
	更换彩钢板
	采用紧固件隐藏的咬合板或扣合板，750型镀锌彩钢板，厚度0.8mm，紧固件采用带防水垫圈的自攻钉，其它安装需满足GB50207-2012规范

	32
	
	C3仓顶女儿墙彩钢板
	8㎡
	更换彩钢板
	采用紧固件隐藏的咬合板或扣合板，750型镀锌彩钢板，厚度0.8mm，紧固件采用带防水垫圈的自攻钉，其它安装需满足GB50207-2013规范

	33
	
	C2仓顶东北侧女儿墙彩钢板
	2㎡
	更换彩钢板
	采用紧固件隐藏的咬合板或扣合板，750型镀锌彩钢板，厚度0.8mm，紧固件采用带防水垫圈的自攻钉，其它安装需满足GB50207-2014规范

	34
	
	C3与C4仓顶房北侧连接板
	4m
	更换彩钢板压包边
	采用紧固件隐藏的咬合板或扣合板，750型镀锌彩钢板，厚度0.8mm，紧固件采用带防水垫圈的自攻钉，其它安装需满足GB50207-2015规范

	35
	
	C4仓顶南侧女儿墙彩钢板
	3㎡
	更换彩钢板
	采用紧固件隐藏的咬合板或扣合板，750型镀锌彩钢板，厚度0.8mm，紧固件采用带防水垫圈的自攻钉，其它安装需满足GB50207-2016规范

	36
	
	C4与C5仓顶房南侧彩钢板连接板
	4㎡
	更换彩钢板压包边
	采用紧固件隐藏的咬合板或扣合板，750型镀锌彩钢板，厚度0.8mm，紧固件采用带防水垫圈的自攻钉，其它安装需满足GB50207-2017规范

	37
	
	C4仓顶南侧女儿墙彩钢板
	3㎡
	更换彩钢板
	采用紧固件隐藏的咬合板或扣合板，750型镀锌彩钢板，厚度0.8mm，紧固件采用带防水垫圈的自攻钉，其它安装需满足GB50207-2018规范

	38
	
	C6仓西北女儿墙彩钢板
	10㎡
	更换彩钢板
	采用紧固件隐藏的咬合板或扣合板，750型镀锌彩钢板，厚度0.8mm，紧固件采用带防水垫圈的自攻钉，其它安装需满足GB50207-2019规范

	39
	
	C5与C6仓顶房南侧彩钢板连接板
	8㎡
	更换彩钢板压包边
	采用紧固件隐藏的咬合板或扣合板，750型镀锌彩钢板，厚度0.8mm，紧固件采用带防水垫圈的自攻钉，其它安装需满足GB50207-2020规范

	40
	
	C6仓北侧和西北角两处彩钢板
	22㎡
	更换彩钢板
	采用紧固件隐藏的咬合板或扣合板，750型镀锌彩钢板，厚度0.8mm，紧固件采用带防水垫圈的自攻钉，其它安装需满足GB50207-2021规范

	41
	
	C9与C10中间南侧彩钢连接条
	6m
	更换彩钢板连接条
	采用紧固件隐藏的咬合板或扣合板，厚度0.8mm，紧固件采用带防水垫圈的自攻钉，其它安装需满足GB50207-2012规范

	42
	
	C10仓东南女儿墙彩钢板
	1㎡
	更换彩钢板
	采用紧固件隐藏的咬合板或扣合板，750型镀锌彩钢板，厚度0.8mm，紧固件采用带防水垫圈的自攻钉，其它安装需满足GB50207-2013规范

	43
	D列筒仓
	D1仓顶房南侧采光板
	10㎡
	更换采光板
	750型玻璃钢采光板，厚度2mm，透光率≥80%，B1级阻燃，其它安装需满足GB50207-2012规范

	44
	
	D1仓顶房东侧采光板
	19㎡
	更换采光板
	750型玻璃钢采光板，厚度2mm，透光率≥80%，B1级阻燃，其它安装需满足GB50207-2012规范

	45
	
	D1仓北侧外层采光板
	12㎡
	更换采光板
	750型玻璃钢采光板，厚度2mm，透光率≥80%，B1级阻燃，其它安装需满足GB50207-2012规范

	46
	
	D2仓东侧女儿墙彩钢板
	50㎡
	更换彩钢板
	采用紧固件隐藏的咬合板或扣合板，750型镀锌彩钢板，厚度0.8mm，紧固件采用带防水垫圈的自攻钉，其它安装需满足GB50207-2012规范

	47
	
	D3仓女儿墙彩钢板
	4㎡
	更换彩钢板
	采用紧固件隐藏的咬合板或扣合板，750型镀锌彩钢板，厚度0.8mm，紧固件采用带防水垫圈的自攻钉，其它安装需满足GB50207-2013规范

	48
	
	D4仓女儿墙彩钢板
	5㎡
	更换彩钢板
	采用紧固件隐藏的咬合板或扣合板，750型镀锌彩钢板，厚度0.8mm，紧固件采用带防水垫圈的自攻钉，其它安装需满足GB50207-2014规范

	49
	
	D5仓女儿墙彩钢板
	10㎡
	更换彩钢板
	采用紧固件隐藏的咬合板或扣合板，750型镀锌彩钢板，厚度0.8mm，紧固件采用带防水垫圈的自攻钉，其它安装需满足GB50207-2015规范

	50
	机房
	T3-5机房东侧采光板
	6㎡
	更换采光板
	830型玻璃钢采光板，厚度2mm，透光率≥80%，B1级阻燃，其它安装需满足GB50207-2012规范

	51
	
	T4-1机房西侧采光板
	25㎡
	更换采光板
	830型玻璃钢采光板，厚度2mm，透光率≥80%，B1级阻燃，其它安装需满足GB50207-2012规范

	52
	
	T3-1机房BF11头部顶棚采光板
	10㎡
	更换采光板
	830型玻璃钢采光板，厚度2mm，透光率≥80%，B1级阻燃，其它安装需满足GB50207-2012规范

	53
	
	T3-1机房中部上面采光板
	3㎡
	更换采光板
	830型玻璃钢采光板，厚度2mm，透光率≥80%，B1级阻燃，其它安装需满足GB50207-2012规范

	54
	
	T3-3机房房顶采光板
	2.5㎡
	更换采光板
	830型玻璃钢采光板，厚度2mm，透光率≥80%，B1级阻燃，其它安装需满足GB50207-2012规范

	55
	
	T3-5机房西南角彩钢板
	6㎡
	更换彩钢板
	采用紧固件隐藏的咬合板或扣合板，830型镀锌彩钢板，厚度0.8mm，紧固件采用带防水垫圈的自攻钉，其它安装需满足GB50207-2012规范

	56
	
	T3-7机房塔底层（BD导料槽层）采光板
	5㎡
	更换采光板
	830型玻璃钢采光板，厚度2mm，透光率≥80%，B1级阻燃，其它安装需满足GB50207-2012规范

	57
	
	T3-14机房东北角固定彩钢板的C型钢连接处
	0㎡
	加固彩钢板
	采用紧固件隐藏的咬合板或扣合板，830型镀锌彩钢板，厚度0.8mm，紧固件采用带防水垫圈的自攻钉，其它安装需满足GB50207-2012规范

	58
	
	T4-1机房北侧采光板
	25㎡
	更换采光板
	830型玻璃钢采光板，厚度2mm，透光率≥80%，B1级阻燃，其它安装需满足GB50207-2012规范

	59
	
	T4-1机房西侧采光板
	12㎡
	更换采光板
	830型玻璃钢采光板，厚度2mm，透光率≥80%，B1级阻燃，其它安装需满足GB50207-2012规范

	60
	
	TL4-1机房房顶东侧裙板
	0㎡
	加固彩钢板压包边
	紧固件采用带防水垫圈的自攻钉，其它安装需满足GB50207-2012规范


以上工程量为预估量，以实际发生为准，总价不做调整。
4. 施工方案及过程控制

4.1 投标方在投标时，应根据现场情况提供初步施工组织方案。

4.2 本项目自合同签订之日开始6个月完成安装、更换工作。投标方应在合同签订30天内，根据现场勘查结果制定施工方案，对高机房、筒仓顶部机房维修作业需要制定详细施工方案，并组织一次施工方案联络会。

4.3 在每项工作开始和终结及含有隐蔽工程的工作结束时，均应通知招标方项目负责人进行现场确认和验收。

4.4 投标方在施工前需向招标方进行施工申请，在得到招标方的同意后方可进行施工。由于招标方的原因导致投标方无法进行现场施工时，本改造项目总工期相应顺延，但现场实施改造工期仍不得超出上述要求。 

4.5 施工前要做好准备，所有材料运抵现场，待招标方确认后进行施工。

4.6 在每项工作开始和终结及含有隐蔽工程的工作结束时，投标方均应通知招标方负责人进行现场确认和验收。

4.7 作业现场要按规定设置足够的安全警示标志，进入施工现场必须配戴安全帽。

4.8 安全标志必须醒目，应设在与安全有关的地方，不宜设在门窗、架子等可移动的物体上，并得到妥善保护。

4.9 临时设施必须要求配置消防设施，并保持干净、整洁,并有标识。

4.10 工作面与通道应安全合理、清洁无杂物、无积水，同时设立安全出口指示牌。

4.11 通道要保持畅通无阻，采取有效的防滑措施，室内疏散通道有标识。

4.12 工作面上有坠落的可能的临边、孔洞必须采取合适的护栏、盖板等防护措施，并且设置警示标志和挡脚板，系好安全带。

4.13 危险高空作业如筒仓顶部，高机房表面要提前办理齐全相关开工手续，需要有详细施工方案，安全措施齐全、有效。

4.14 电气设备和线路的绝缘应保持良好，或者设置遮拦和明显的警告标志。

4.15 施工现场要设置安全员，做好安全工作。

5. 项目验收

投标方在工程完工，经过2周的试运行且试运行效果达到技术、标准要求后，招标方根据工程的实际情况和投标方提出的验收申请组织相关部门进行验收。如果由于投标方的原因造成工程存在质量问题或不能满足用户技术、使用要求时，用户有权不给予验收，直至达到要求。

6. 质量保证及服务承诺

（1）凡在开箱检验、安装维修、投入试运行过程中发现的材料质量问题，由投标方负责处理，实行包修、包换、包退直至产品符合质量要求，投标方承担修理、调换、退货发生的一切费用和用户的直接经济损失。

（2）质保期限：项目验收合格后12个月。

（3）协议规定服务项目，工程交付后在保修期内出现了问题，在接到用户通知后1天内赶到现场，无偿进行返修或返工。
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