
黄骅港皮带驱动站及头部漏斗粉尘收集箱

改造项目技术规格书
1.项目概述及总体要求

   1.1 本技术规格书规定了神华黄骅港务公司黄骅港皮带机驱动站

及头部漏斗粉尘收集箱改造项目技术规格书的技术要求。
1.2承包方提供的设备、材料及施工应完全遵循本技术规格书的要求。

2.适用标准

2.1本工程项目应遵循《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2009、《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》-GB50235-2011、《工业金属管道工程施工规范（GB50235-2010）》、《给水排水管道工程施工及验收规范（GB 50268）》和现行使用的国家有关标准及行业标准。

2.2当上述标准与本技术规格书、数据表和图纸等工程文件有矛盾时，承包方应在工程实施之前向委托方澄清，一般来说，应遵循最严格的要求。

2.3遵循本技术规格书的要求不能减轻和解除承包方履行合同的责任。

3.项目内容及报价表
3.1 本项目主要内容是对神华黄骅港务公司8条皮带机驱动站及皮带头部漏斗改造，将BM皮带机驱动站粉尘集漏斗及溜槽、BD皮带机头部漏斗溜槽改造延长，并配置粉尘收集箱，确保溜槽与收集箱密封良好，无粉尘外溢。
3.2皮带机驱动站及头部漏斗粉尘改造项目报价表
	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	溜槽
	直径约300mm，板厚为3mm或承包方自行设计胶皮形式
	套
	8
	
	
	约0.5米长

	2
	粉尘收集箱
	箱体母板材质为304不锈钢，厚度为3mm，所列角钢为不锈钢40角钢。其他材质及尺寸详见图纸
	套
	8
	
	
	

	3
	辅材
	包括焊条、氧气、乙炔等
	项
	1
	
	
	包括所有辅材

	4
	材料费小计
	
	项
	1
	
	

	5
	人工费
	安装，构件制作及安装
	项
	1
	
	
	包括各工种费用

	6
	设备费
	安装、制作
	项
	1
	
	
	包括车辆、设备、工具使用费

	7
	安装费小计
	
	项
	1
	
	

	8
	税金
	
	项
	1
	
	
	

	9
	项目报价总计
	4+7+8
	项
	1
	
	


备注：本表未列出的材料承包方根据现场实际进行合理配置，费用包含在总报价内。

4.项目施工要求

4.1工艺要求

4.1.1构件加工：按照图纸设计标注尺寸在现场实测尺寸进行对比，根据校准后的尺寸按图在车间加工好构件，准确无误后再到现场进行安装。

4.1.2加工好的构件防腐涂层：底漆一道、面漆三道、涂层间缠绕玻璃纤维布两道。涂装顺序：底漆→面漆→玻璃纤维布→面漆→玻璃纤维布→面漆。总厚度500um-600um。构件内侧三道漆，不锈钢板材质不需做防腐。

4.2施工进场前按委托方管理规定办理相关入场手续，自行负责办理行政管理机构的作业许可。

4.3承包方严格遵守委托方有关的规章制度，确保安全施工、文明施工。

4.4施工前与委托方项目负责人现场共同勘察现场，委托方进行安全技术交底方可进行施工。

4.5环境保护。施工不能污染环境，不能破坏绿化，不能损坏临近其他设施，现场必须做好安全防护。

5.项目验收及标准

5.1项目完工后承包方会同项目主管部门进行预验，预验合格后由承包方提交竣工资料和验收申请、项目主管部门组织相关部门进行竣工验收。

5.2施工项目质量和验收按本技术规格书和《机械设备安装工程施工及验收通用规范》-GB50231-2009、《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》-GB50235-2011、《工业金属管道工程施工规范（GB50235-2010）》、《给水排水管道工程施工及验收规范（GB 50268）》和现行使用的国家有关标准及行业标准执行。

6．售后服务

6.1保修期：竣工验收合格后1年。在设备保修期内发生设备或零部件损坏等情况承包人均应免费解决。

6.2维修响应要求：设备发生故障接到紧急维修通知后4小时到达现场进行维修处理。

6.3设备在保修期内如有零部件损坏，自零件更换之日起再对该零件保修一年。
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