
翻车机主体液压泵外委维修技术规格书

一：物料编码：10644046

二：物料描述：四联泵\PV270R1K1M3NTLB+PV270R1L1M3NTL\进口  

三：物料数量：1台

四：维修内容：

	序号
	名称
	损坏状况
	维修内容
	数量

	1
	柱塞及滑靴
	磨损
	通过研磨等技术手段恢复其性能
	36

	2
	缸体
	磨损
	通过研磨、热处理等技术手段恢复其性能
	4

	3
	前轴承
	
	更换
	4

	4
	后轴承
	
	更换
	4

	5
	压板螺钉
	
	更换
	20

	6
	控制阀螺钉
	
	更换
	8

	7
	高压密封包
	
	更换
	4

	8
	配油盘组件
	磨损
	修复
	4

	9
	压板
	
	修复
	4


备注：此泵在运行过程中出现高温现象，所列维修项目型号以实物为准。所列维修项目为本单位发现部分故障，实际以厂家检测为准。

五：维修技术要求

主体液压泵整体清洗，清除油污及灰尘，涂刷与原颜色一致的油漆。铭牌、轴、连接油口禁止刷漆。

输出轴出厂时做防锈处理，防护牢固，防止磕碰。各个连接油口封堵处理。法兰口用盖板密封，螺纹口用塑料帽密封

主体液压泵壳体、端盖螺栓、回程盘螺栓等紧固力矩等按图纸要求进行。

在主体液压泵适当位置固定维修铭牌，维修铭牌样式见附件一。

液压泵经过维修后容积效率不低于新泵的85%。所用介质为32#抗磨液压油。

高压密封包采用与原厂家相同的品牌及型号。

工期：自合同签订之日起15天。

六：主体液压泵实验

修理后的液压泵，在出厂时，必须按照国家规定及现行我国机械行业的有关标准，对额定压力、额定流量，容积效率，总效率，压力脉动值，噪声，温升，振动等项进行试验，并出具试验书面报告，并附带提供所用密封包合格证、轴承合格证等。

试验报告格式：
液压泵排量测定数据记录表：

液压泵型号：                ；  额定工作压力：              ；

额定转速：                  ；  液压油型号：              
	序号
	泵输入转速(r/min)
	泵出口压力(MPa)
	流量(L/min)
	排量(mL/r)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	


测得泵的排量：        mL/r。

液压泵流量—压力特性实验数据记录表：

油液温度：      ⁰C

	序号
	泵输入转速(r/min)
	泵出口压力(MPa)
	油液体积(L)
	时间(s)
	流量(L/min)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	


泵在该转速及      MPa出口压力的工况下，其容积效率为       。

附图流量压力曲线，例如下图：
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六：适用国标

	序号
	标准号
	内容

	1
	GB/T 2347－1980
	液压泵及马达公称排量系列

	2
	GB/T 2353－2005
	液压泵及马达的安装法兰和轴伸的尺寸系列及标注代号

	3
	GB/T 7936－1987
	液压泵、马达空载排量测定方法

	4
	GB/T 17485－1998 
	液压泵、马达和整体传动装置参数定义和字母符号

	5
	GB/T 17483－1998
	液压泵空气传声噪声级测定规范

	6
	GB/T 17491－1998
	液压泵、马达和整体传动装置稳态性能的测定

	7
	GB/T 3766－2001
	液压系统通用技术条件

	8
	JB/JQ20104-88
	液压泵试验方法


附件一：维修铭牌样式
	维修内容
	

	型号
	

	物料编码
	
	重量
	

	出厂日期
	

	维修厂家
	

	电话等
	




