神华黄骅港务公司
2017年窗帘采购安装工程技术规格书
[bookmark: _Toc376968404]
1.总则
1.1本规格书适用于神华黄骅港务有限责任公司后勤保障中心窗帘更换工程项目的基本技术要求和主要技术参数的有关条款，并非该项目的所有细节。本项目施工于神华黄骅港务有限公司。
1.2本规格书所使用的标准如与施工方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。
1.3在签订合同后，中标方有权提出因标准、规范和规程发生变化而产生的一些修订要求，具体事项宜由双方共同协商确定。
1.4 如果施工方没有以书面形式对本规格书的条文提出异议，则意味着施工方提供的设备完全符合本规格书的要求。
[bookmark: _Toc376968405]1.5本规格书经双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等效力。
2.工程概况
2.1承揽范围
神华黄骅港务公司单身公寓、管控楼、幼儿园、1#110KV变电站、2#110KV变电站、维修车间、杂货码头、液化码头、维修车间、调度楼、物流中心、幼儿园、生产一部等区域所需全部窗帘拆除。
单身公寓、管控楼、幼儿园、1#110KV变电站、2#110KV变电站、维修车间、杂货码头、液化码头、维修车间、调度楼、物流中心、幼儿园、生产一部等区域安装窗帘。
旧窗帘拆卸、窗帘、轨道、相关配件、运费、安装费、墙面处理、倒运及税金等所有费用，均包含在报价中。
因现场实际情况造成不能安装或其他异常情况，均由投标方自行解决，直至全部正常使用，且符合港务公司各项安全及其他管理规定。
[bookmark: _GoBack]2.2供货范围（包含但不仅限于以下清单，本项目所需其他设施及附件等未列出部分也包含在项目中）尺寸及数量仅供参考。（备注：投标报价按下表顺序进行逐一报价，不按此表报价的比价文件无效；所报价格均为税前价格，单独列出税率及所对应的税费，投标报价=所有窗帘税前价格加和+税费。税前价格作为评审价格，低者优先）
	区域
	地点
	轴长
（cm）
	高度
（cm）
	数量
（套）
	窗帘形式

	管控楼
	201会议室
	1350
	300
	1
	布

	
	监控中心
	650
	400
	1
	布

	
	
	304
	400
	1
	布

	东生活区
	单身公寓
	300
	300
	153
	布

	西生活区
	安保会议室
	118
	178
	1
	卷

	
	
	144
	208
	1
	卷

	
	
	110
	208
	1
	卷

	北生活区
	集控中心
	206
	165
	3
	卷

	1-3号门岗
	值班室
	145
	172
	2
	卷

	
	
	100
	155
	1
	卷

	
	
	145
	172
	3
	卷

	维修基地
	1#楼宿舍
	300
	240
	6
	布

	1#110KV
变电站
	男更衣室
	203
	145
	1
	卷

	
	主控室后走廊
	207
	150
	4
	卷

	
	生活间
	145
	150
	1
	卷

	
	女更衣室
	203
	145
	1
	卷

	2#110KV
变电站
	西走廊
	200
	140
	1
	卷

	
	调度室大屏后
	280
	680
	8
	卷

	
	西走廊
	200
	110
	9
	卷

	维修车间
	3楼走廊窗
	152
	250
	1
	卷

	杂货码头
	101
	236
	178
	1
	卷

	
	102
	236
	178
	1
	卷

	
	103
	236
	178
	1
	卷

	
	104
	236
	178
	1
	卷

	
	105
	236
	178
	1
	卷

	
	107
	116
	179
	1
	卷

	
	1楼会议室
	237
	180
	1
	卷

	
	201
	236
	178
	1
	卷

	
	202
	236
	178
	1
	卷

	
	203
	236
	178
	1
	卷

	
	204
	236
	178
	1
	卷

	
	205
	116
	179
	1
	卷

	
	207
	116
	179
	1
	卷

	调度楼
	203窗
	115
	204
	2
	卷

	
	204窗
	115
	204
	2
	卷

	
	205窗
	115
	204
	4
	卷

	
	206窗
	115
	204
	2
	卷

	
	207窗
	115
	204
	4
	卷

	
	南走廊
	115
	204
	12
	卷

	
	南走廊
	244
	200
	1
	卷

	
	233窗
	115
	204
	2
	卷

	
	233窗
	65
	207
	3
	卷

	
	东走廊窗
	67
	206
	2
	卷

	
	243窗
	115
	204
	4
	卷

	
	218窗
	115
	204
	4
	卷

	
	301
	115
	204
	6
	卷

	
	302
	115
	204
	2
	卷

	
	303
	115
	204
	2
	卷

	
	304
	115
	204
	2
	卷

	
	305
	115
	204
	4
	卷

	
	321
	115
	204
	2
	卷

	
	327
	115
	204
	4
	卷

	
	329
	115
	204
	4
	卷

	
	329
	65
	203
	1
	卷

	
	329
	254
	97
	1
	卷

	
	319
	115
	204
	4
	卷

	
	320
	115
	204
	4
	卷

	
	313
	298
	177
	2
	卷

	
	311
	298
	177
	2
	卷

	
	401
	115
	204
	6
	卷

	
	403
	115
	204
	2
	卷

	
	404
	115
	204
	2
	卷

	
	406
	115
	204
	4
	卷

	
	410
	115
	204
	6
	卷

	
	南走廊
	115
	204
	16
	卷

	
	卫生间
	115
	204
	4
	卷

	
	429
	115
	204
	10
	卷

	
	419
	113
	209
	8
	卷

	
	北走廊
	67
	206
	4
	卷

	物流中心
	202
	200
	165
	1
	卷

	
	203
	200
	165
	1
	卷

	
	204
	199
	165
	1
	卷

	
	205
	199
	165
	1
	卷

	
	206
	199
	165
	1
	卷

	
	207
	199
	165
	1
	卷

	
	208
	299
	235
	1
	卷

	
	209
	726
	240
	1
	卷

	
	209
	120
	240
	1
	卷

	
	210会议室
	770
	240
	1
	卷

	
	110会议室
	538
	275
	1
	卷

	
	108
	722
	273
	1
	卷

	
	109
	320
	275
	1
	卷

	
	106会议室
	200
	165
	1
	卷

	
	105
	200
	165
	2
	卷

	
	104
	200
	165
	1
	卷

	
	103
	200
	165
	1
	卷

	液化码头
	301会议室
	116
	160
	11
	卷

	
	1楼卫生间
	56
	173
	2
	卷

	
	2楼卫生间
	56
	168
	3
	卷

	
	103
	116
	175
	3
	卷

	生产一部
	1#变电站库房
	220
	170
	2
	卷

	
	22,23号变变频器室窗帘
	170
	145
	54
	卷

	
	24号变泵房间窗帘
	175
	178
	10
	卷

	
	23号变卫生间纱窗
	60
	120
	1
	卷

	
	23号变3、4楼
	60
	100
	3
	卷

	神华幼儿园
（门帘）
	1门厅
	180
	230
	1
	Pvc

	
	2门厅
	190
	220
	1
	Pvc

	
	3门厅
	180
	230
	1
	Pvc

	
	小门
	70
	210
	1
	Pvc

	
	厨房门
	160
	210
	1
	Pvc

	
	厨房2门
	85
	200
	1
	Pvc

	
	新教室门厅
	70
	230
	1
	Pvc

	生产一部
（门帘）
	4#变电所东门
	110
	202
	1
	Pvc

	
	23#变电所东门帘
	140
	230
	1
	Pvc

	物流办公楼
（门帘）
	南门
	491
	228
	1
	Pvc

	幼儿园
	北侧1间南窗
	455
	280
	2
	布

	
	北侧1间北窗
	330
	210
	2
	布

	
	北侧2间南窗
	455
	288
	2
	布

	
	北侧2间北窗
	330
	210
	2
	布

	
	北侧2间南小窗
	255
	220
	1
	布

	
	北侧2间南小窗
	220
	260
	1
	布

	
	北侧里间东窗
	380
	250
	1
	布

	
	北侧里间小北窗
	160
	215
	1
	布

	
	北侧里间小北窗
	210
	215
	1
	布

	
	1号房间
	220
	215
	1
	布

	
	2号房间
	370
	235
	1
	布

	
	3号房间
	155
	245
	1
	布

	
	4号房间
	265
	247
	1
	布

	
	5号房间
	460
	247
	1
	布

	
	6号房间西窗
	250
	247
	1
	布

	
	6号房间门帘窗
	270
	310
	1
	布

	
	6号房间门帘窗
	335
	310
	1
	布

	
	7号房间西窗
	320
	260
	1
	布

	
	7号房间小窗
	175
	250
	1
	布

	
	7号房间小东窗
	150
	200
	1
	布

	
	8号房间西窗
	330
	260
	1
	布

	
	8号房间东窗
	400
	245
	1
	布

	
	8号房间东窗
	570
	245
	1
	布

	
	9号房间
	640
	240
	1
	布

	
	9号房间
	620
	240
	1
	布

	
	10号房间
	200
	210
	1
	布

	
	
	610
	210
	1
	布

	
	
	187
	210
	1
	布

	
	11号房间
	666
	240
	1
	布

	
	
	630
	160
	1
	布

	
	
	780
	240
	1
	布

	
	12号房间
	850
	240
	1
	布

	
	
	460
	200
	1
	布

	
	卫生间
	160
	200
	1
	卷

	
	
	110
	200
	2
	

	
	
	100
	200
	2
	

	
	
	140
	200
	3
	

	
	
	150
	200
	1
	

	
	14号房间
	640
	230
	1
	布

	
	15号房间
	175
	230
	1
	布

	
	16号房间
	350
	230
	1
	布

	
	
	520
	230
	1
	布

	
	17号房间
	570
	230
	1
	布

	
	
	490
	230
	1
	布

	
	
	205
	230
	1
	布

	
	
	235
	210
	1
	布

	
	
	425
	210
	1
	布

	
	18号房间
	330
	230
	1
	布

	
	
	220
	230
	1
	布


3.基本要求
3.1拆除后的窗帘按招标方要求进行处理，拆除后产生的墙面损坏、安装孔及其他问题应恢复至原墙面状态，防止出现花墙等影响室内卫生整洁的情况；拆除后的窗帘及附件根据招标方要求放置指定区域，并不得损坏，因施工方造成的损坏需按原价赔偿。
3.2安装时不得影响职工休息，夜间和午休时间不得施工。
3.3 布帘褶皱比例为1:2。
3.4甲醛含量：执行国家标准GB 18401—2010，工程结束后提供检测报告；
3.5 管控楼、单身公寓、幼儿园、维修基地所用布帘或卷帘均采用阻燃型窗帘。
4.详细技术要求
窗帘材料的品质应符合但不限于以下国家/行业技术标准：
《国家纺织品基本安全技术规范》（GB18401-2010）；
《室内装饰装修材料、衬垫、及胶粘剂有害物质释放限量》（GB18587-2001）。
4.1管控楼会议室、监控室、幼儿园教室、单身公寓、维修基地宿舍窗帘要求：
工艺：防污、防霉、防油渍、耐脏、易清洗、不易藏污垢、色彩柔和、抗变形处理、抗静电整理。
效果、性能：不起皱、不褪色、日晒色牢度5-6级、垂感好、无异味。
材质：遮光布帘。
单位面积质量（g/㎡）：布帘克重800g，用GB/T4669-2008标准。
透光率（%）：用GB/T2410-2008标准，结果应为0。
阻燃：材料应做阻燃处理，用GB/T17591-2006《阻燃织物》标准，符合要求。（须附阻燃检测报告）
窗帘褶皱比例：1:2。（具体以实际为准）。
窗帘杆：加厚太空铝铝合金制，表面多层工艺处理，抛光着色，厚度不低于2mm。
[bookmark: OLE_LINK1]其它：窗帘应不掉银、光泽度强、没有光点、不渗水、隔热。
4.2幼儿园卫生间卷帘技术要求：
窗帘面料：阻燃涤纶，优质面料，不脱线，无污渍，无色差。
颜色：按照招标方要求制作，可配置卡通图案。
遮光度：不低于遮光度75%，抵消80%太阳辐射。
阻燃防火、防潮、尺寸恒定无任何延伸变形，易清洗可至于水中清洗，柔软度高。并提供阻燃检测报告。
窗帘杆：采用太空铝，多层表面工艺处理着色，色泽以招标方要求为准，满足《铝合金建筑型材材质量标准》（GB/T5237-2004）。
4.3其他区域卷帘要求：
[bookmark: OLE_LINK5]窗帘面料：涤纶，不脱线，无污渍，无色差，表面进行处理降低煤灰及灰尘粘黏。
颜色：按照招标方要求制作。
遮光度：不低于遮光度75%，抵消80%太阳辐射。
防潮、尺寸恒定无任何延伸变形，易清洗可至于水中清洗，柔软度高。
窗帘杆：采用太空铝，多层表面工艺处理着色，色泽以招标方要求为准，满足《铝合金建筑型材材质量标准》（GB/T5237-2004）。
4.4幼儿园、生产一部、物流办公楼PVC门帘技术要求：
龙骨：宽度4cm，厚度1mm，304不锈钢材质。
门帘：单片宽度15cm，厚度2.5mm。
颜色：以招标方要求为准。
材质：环保PVC,甲醛含量不超过标准要求。
5.售后技术服务
5.1质保期一年，质保期内施工方须提供24小时服务，售后服务人员在接到维修电话后的1小时内赶到现场维修并提供不间断的服务直至修复为止。施工方必须提供足够的备品以满足招标方的维修要求。 
5.2质保期内施工方应每月对所安装窗帘进行一次全面仔细检查，并以书面形式详细汇报窗帘完好情况，并对损坏部分进行无偿维修。
5.3质保期满后，施工方要对该工程范围内窗帘提供有偿维修服务。
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